**鞍钢矿业供销公司公开招标**

**采购方案说明**

**一、招标采购内容**

本方案为2023年鞍钢矿业-大矿-维简-深锥浓密机（工程编号：J/236GADGK1.0.000）公开招标采购方案。

采购物料明细、产品要求，以采购系统内委托数据及本方案中的要求为准。（详见招标文件）

**二、招标方式**

本次采购采取国际公开招标方式。

**三、投标人资格、准入条件要求**

供应商资质要求：

3.1投标商要求为制造商或制造商的总公司、子公司或总公司下属的销售公司或流通型企业。

3.2投标商需提供：

①关境内投标商提供三证合一的营业执照，注册资金要求5000万元以上。关境外投标商提供企业注册登记证，质量管理体系认证。

②关境内制造商提供ISO9001质量管理体系认证。

3.3业绩要求：提供直径Φ24m以上的深锥浓密机以上不少于3项工程实际应用案例证明材料（以上传合同为准，招标公告发布之日前有效）。

上述资质资料需上传原件的扫描件。

**四、产品质量、技术要求**

4.1产品技术要求：满足技术要求，详见附件。

4.2投标商投标前可到使用单位进行技术交流/现场踏勘，技术交流/现场踏勘联系人：张强 电话：15694123369。

**五、商务要求**

5.1 符合商务合同文本要求(外币报价参见随附外币合同文本；人民币报价参见随附人民币合同文本）。

5.2 关境外提供货物报价方式：FOB国外主要港口外币（美元或者欧元）报价（包括国外的设计和供货等），报价中注明设备的制造商名称、产地、交货期等。

5.3 关境内报价方式：DDP最终用户项目现场（人民币）。

5.4关境外投标商在投标时必须承诺提供：进口设备在发货后提供进口设备原产地证明；关境内投标商在投标时必须承诺提供：产品合格证。

5.5 投标商需提供逐项标注单价和产地的该设备的备件清单。（备件清单价格不包含在投标总价中）。

\*5.6付款方式：①关境内付款方式：验收合格后挂账月起第四个月付90%，余10%质保金或质保函，设备运转一年后办完相关手续付清。②关境外付款方式：按外币合同中付款条件执行。

**六、投标须知**

6.1本标包设备按照技术要求供货，投标商应仔细阅读技术要求中的各项条款，确保设备满足技术要求。

6.2联合体投标要求:本次招标不允许联合体投标。

6.3 \*项为否决项，如投标人不满足要求，将否决投标。