巨峰索道设备提质升级项目更正附件

1、原招标文件：1.2.2.5.2.5.1水平行进式八人吊厢，且每个吊厢必须满足八人乘坐。”

**现变更为：**1.2.2.5.2.5.1水平行进式八人吊厢，且每个吊厢必须满足八人乘坐（玻璃底吊厢可减少乘坐人数）。

1. 原招标文件：1.2.2.5.2.10.6 支架上的脱索开关。根据设计需要，支架上设计脱索保护开关和绳位检测系统和双安全线，且每个支架安全线独立回路。”

**现变更为：**1.2.2.5.2.10.6 支架上的脱索开关。根据设计需要，支架上设计脱索保护开关，且每个支架安全线独立回路。

3、原招标文件：1.2.2.5.2.12备品备件

投标人须列出满足下面要求的详细备品备件清单。

1.2.2.5.2.12.1足够运行2年的机械备件。（后附清单）

1.2.2.5.2.12.2足够运行2年的电气备件。（后附清单）

备品备件清单

包括但不限于表格所列清单，但至少要包含所列清单备品备件（与所投设备配套），投标人可在此基础上自行添加

**现变更为：**1.2.2.5.2.12备品备件

投标人须在投标文件中列出满足下面要求的详细备品备件清单。

1.2.2.5.2.12.1足够运行2年的机械备件。

1.2.2.5.2.12.2足够运行2年的电气备件。

4、原招标文件：1.2.2.7.2液压马达及柴油箱、管路、液压油箱等需配备加热功能。”

**现变更为：**1.2.2.7.2柴油机柴油箱、管路等需配备加热功能。液压系统需具备-30℃以下温度正常运行的功能。

5、原招标文件：1.2.2.5.2.3.2液压油缸有效行程不小于5米。”

**现变更为：**1.2.2.5.2.3.2液压张紧系统总有效行程不小于5米。

1. 原招标文件：第五章投标邀请、第六章投标资料表、附件一第一阶段符合性检查表中“所投设备应成熟可靠，已具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或提供客运索道进口产品备案相关证明文件”。

**现变更为：**第五章投标邀请、第六章投标资料表、附件一第一阶段符合性检查表中“所投设备应成熟可靠，已具备国家市场监督管理总局颁发的《中华人民共和国特种设备制造许可证》或提供客运索道进口产品备案相关证明文件或提供特种设备型式试验报告及特种设备型式试验合格证。”

7、原招标文件：“附件二商务评审表中

1、投标产品通过ISO3834国际焊接质量体系认证的，得1分；

2、投标产品通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，得1分。

注：将复印件(外文证件需要提供中文翻译)制作在标书中，否则不得分。”

**现变更为：**“1、投标产品通过ISO3834国际焊接质量体系认证的，或投标产品通过EN1090认证的，得1分；

2、投标产品通过OHSAS18001职业健康安全管理体系认证的，或投标产品通过ISO45001:2018管理体系认证的，得1分。

注：将复印件(外文证件需要提供中文翻译)制作在标书中，否则不得分。”

8、原招标文件：“附件二商务评审表截止到开标前通过索检中心验收并投入运营的脱挂式索道的业绩，每条索道加0.5分，最高得2分。(以国家市场监督管理总局颁发的客运索道安全检验合格证的数量为准。)

(在投标文件商务部分附件7“投标人同类项目实施情况一览表”中填列说明)”

**现变更为**：“附件二商务评审表截止到开标前通过索检中心验收并投入运营的脱挂式索道的业绩，每条索道加0.5分，最高得2分。(以国家市场监督管理总局颁发的客运索道安全检验合格证的数量为准。)

(在投标文件商务部分“投标人同类项目实施情况一览表”中填列说明，格式投标人自拟)”无起始时间限制。