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[bookmark: _Toc191907686][bookmark: _Toc385339673]第一章 投标人须知
[bookmark: _Toc479149189]一、说明
1.招标项目与招标当事人
1.1本招标文件第二册第六章投标资料表中所述的招标人已拥有一笔资金/贷款。招标人计划将一部分资金/贷款用于支付本次招标后所签订合同项下的款项。
1.2本次招标的招标人和招标代理机构（以下简称招标机构）的名称、地址、联系人、电话、传真和电子邮箱见投标资料表。本招标项目概况及资金性质见投标资料表。
1.3本招标项目概况及资金性质见投标资料表。

2.合格的投标人
2.1投标人是响应招标、已在招标人或招标机构处领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织。任何未在招标人或招标机构处领购招标文件的法人或其他组织均不得参加投标。
2.2除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区(以下简称“合格来源国/地区”)的法人或其他组织均可投标。
2.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或其他组织不得参加投标。
2.4接受委托参与项目前期咨询和招标文件编制的法人或其他组织不得参加受托项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投标文件或者提供咨询。
2.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标，共同组成联合体投标的除外。
2.6联合体各方不得在同一招标项目包中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标。
2.7只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的供货人才能参加投标。
2.8投标人应当于招标文件载明的投标截止时间前在中国国际招标网（以下简称“招标网”，网址：http://www.chinabidding.com）成功注册（免费）。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

3.合格的货物和服务
3.1本文件所称“货物”是指机电产品，包括机械设备、电气设备、交通运输工具、电子产品、电器产品、仪器仪表、金属制品等及其零部件、元器件。
3.2投标人提供的所有货物及其有关服务的原产地，均应来自上述第2.2条规定的合格来源国/地区。本招标合同的支付也仅限于这些货物和服务。
3.3本文件所述的“原产地”是指生产、制造或加工货物的国家或地区；或者是通过制造、加工或装配，最终形成产品的国家或地区，而该产品在商业上被确认为其基本特征已与其所使用的部件有着实质性区别。
3.4货物和服务的原产地有别于投标人的国籍。

4.投标费用
[bookmark: _Toc385339674]投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，投标资料表中所述的招标人或招标机构均无义务和责任承担这些费用。

二、招标文件
5.招标文件的编制依据与构成
5.1本招标文件的编制依据是《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》及《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》(商务部令 2014年第1号)。
5.2要求提供的货物、招标过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文或中、英文两种文字编写。以中、英文两种文字编写时，两种文字具有同等效力；中文本与英文本如有差异时，以中文本为准。纸质招标文件与电子介质招标文件具有同等法律效力，除另有约定外，两者出现不一致时，以纸质招标文件为准。
5.3招标文件共八章，内容如下：
第一章投标人须知
第二章合同通用条款
第三章合同格式
第四章投标文件格式
第五章投标邀请
第六章投标资料表
第七章合同专用条款
第八章货物需求一览表及技术规格
5.4投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和技术规格等，并按照招标文件的要求编制投标文件。若投标人不按照招标文件要求编制投标文件，由此产生的风险将由投标人自己承担。


6.招标文件的澄清和修改
6.1潜在投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，均应在投标资料表规定的时间之前以书面形式通知招标人或招标机构。招标人或招标机构将对投标资料表规定的时间之前收到的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个领购招标文件的潜在投标人(答复中不包括问题的来源)。
6.2在投标截止时间前，无论出于何种原因，招标人或招标机构可主动地或在解答潜在投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。
6.3招标文件的修改内容是招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人或招标机构将在投标截止时间至少 15日前，以书面形式通知所有领购招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向招标人或招标机构确认。
6.4为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标人或招标机构将按有关规定顺延投标截止时间。

7.对招标文件的异议
[bookmark: _Toc385339675]已领购招标文件的潜在投标人对招标文件（包括对招标文件澄清和修改的内容）有异议的，应当在投标截止时间 10日前向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构将在自收到异议之日起 3日内作出答复，并将答复上传招标网。

三、投标文件的编制
8.投标的语言
投标人提交的投标文件以及投标人与招标人和招标机构就有关投标的所有来往函电均应使用投标资料表中规定的语言书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有投标资料表中规定语言的翻译本，在解释投标文件时以翻译本为准。

9.投标文件的构成
投标人编写的投标文件应包括下列部分：
1)按照本须知第 10、11和 12条要求填写的投标书、投标分项报价表以及供唱标时使用的、单独密封的开标一览表；
2)按照本须知第 13条要求出具的资格证明文件，证明投标人是合格的，而且中标后有能力履行合同；
3)按照本须知第 14条要求出具的证明文件，证明投标人提供的货物及服务是合格的，且符合招标文件规定；
4)按照本须知第 15条规定提交的投标保证金。

10.投标文件的编写
10.1投标人应按照第四章投标文件格式完整地填写投标书、开标一览表、投标分项报价表以及招标文件中规定的其它内容。
10.2投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自己的商务能力、技术水平对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。
10.3除非投标资料表或技术规格中另有规定，只允许投标人提供一个投标方案，否则，其投标将被否决。如果投标资料表或技术规格中规定允许有备选方案或要求有备选方案，投标人在投标文件中只能提供一个备选方案并注明主选方案，且备选方案的投标价格和评标价格均不得高于主选方案的对应价格（备选方案的综合评价不得劣于主选方案）。评标时仅对主选方案进行评议或评价。如果投标人提供两个以上备选方案或未注明主选方案，其投标将被否决。

11.投标报价
11.1投标人应当根据招标文件要求和产品技术要求在分项报价表上列出供货产品清单及分项报价和总价。
11.2本次招标允许的缺漏项范围或比重见投标资料表。投标报价中的缺漏项（如果有）将按下述规定处理：
1）投标人投标报价缺漏项超出招标文件允许的范围或比重的，为实质性偏离招标文件要求，评标委员会将否决其投标。
2）缺漏项在招标文件允许的范围或比重内的，并经投标人确认缺漏项已包含在投标价中，评标时将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价（适用于最低评标价法）；或者，评标时按投标资料表中的规定，降低其投标价格评价值（适用于综合评价法）。若投标人确认缺漏项不包含在投标价中的，评标委员会将否决其投标。
3）签订合同时以投标价为准，缺漏项含在该投标价内。
11.3投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。
11.4本次招标不接受选择性报价或者有附加条件的报价。
11.5本次招标是否设最高投标限价，见投标资料表；如果设最高投标限价，其最高限价的金额或计算方法见投标资料表。
11.6投标分项报价表上的价格应按下列方式分别填写：
11.6.1从中华人民共和国关境内提供的货物
1)关境内制造的货物
①报所供货物的 EXW（出厂价）、仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从关境外进口的已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。
②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。
③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。
2）投标截止时间前已经进口的货物
①报仓库交货价、展室交货价或货架交货价的，除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税。
②如果投标资料表中有规定，报货物运至最终目的地的关境内运输、保险和伴随货物交运的有关费用。
③报投标资料表中列出的其他伴随服务的费用(如果有的话)。
11.6.2从中华人民共和国关境外提供的货物
1)按照投标资料表中的规定，报 CIF（指定目的港）价，或 CIP(指定目的地)价。
2)如果投标资料表中有规定，报 FOB(指定装运港)价，或 FCA（指定承运地点）价，或其它方式的报价。
3)如果投标资料表中有规定，报货物从进口口岸运至最终目的地的关境内运输、保险和其他当地发生的伴随费用。
4)报投标资料表中列出的其他伴随服务费用(如果有的话)。
11.7 EXW、CIF和 CIP等价格术语，应根据国际商会（ICC）现行最新版本的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)的规定来解释。
11.8投标人根据本须知第 11.6条的规定将投标价分成几部分，只是为了方便招标人对投标文件进行比较，并不限制招标人以上述任何条件订立合同的权利。
11.9除非投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被认为是非实质性响应投标而予以否决。
12.投标货币
12.1除非另有规定或许可，投标人从中华人民共和国关境内提供的货物和服务用人民币报价。
12.2投标人从中华人民共和国关境外提供的货物和服务用投标资料表中规定的货币报价。

13.证明投标人合格和资格的文件
13.1投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。本次招标是否允许联合体投标见投标资料表，如果允许联合体投标，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明牵头人及各方拟承担的工作和责任，并承诺一旦中标联合体各方将向招标人承担连带责任。否则，将导致其投标被否决。本次招标是否允许联合体投标见投标资料表。
13.2投标人提交的资格证明文件应证明其来自本须知第 2.2条款定义的合格来源国/地区。
13.3投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应包括下列文件：
1)如果投标人所投的货物不是投标人自己制造的，投标人应得到制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书（见格式 IV-9-4）；
2)证明投标人已具备履行合同所需的财务、技术和生产能力的文件；
3)证明投标人满足投标资料表中列出的业绩要求的文件；
4)投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信证明原件或复印件；
5)本次招标要求投标人提供的其它资格证明文件见投标资料表。
13.4在招标过程中，投标人发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知招标人。

14.证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件
14.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。
14.2货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明，并由装运货物时出具的原产地证书证实。
14.3证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：
1)货物主要技术指标和性能的详细说明；
2)货物从招标人验收后开始使用至投标资料表中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；
3)对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。
4）投标人对加注星号（“*”）的重要技术条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件投标资料表中允许的其它形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。
14.4投标人在阐述上述第 14.3 3)时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准以及参照的品牌或型号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、品牌或型号，但这些替代要实质上满足或超过招标文件的要求。

15.投标保证金
15.1招标人在投标资料表中要求投标人提交投标保证金的，投标人应提交投标资料表中规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
15.2投标保证金是为了保护招标人免遭因投标人的失约行为而蒙受损失。招标人或招标机构可根据本须知第 15.8条的规定不予退还投标人的投标保证金。
15.3投标保证金应用投标货币或招标机构可接受的货币，并采用下列任何一种形式：
1)由一家在中华人民共和国境内或境外信誉好的银行用招标文件提供的格式或招标机构接受的其它格式出具的银行保函或不可撤销的信用证。
2)转账支票、银行即期汇票，或投标资料表中规定的其它形式。依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投标保证金应当从其基本账户转出。
15.4联合体投标的，应当以联合体共同投标协议中约定的投标保证金缴纳方式予以提交，可以是联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。
15.5凡没有根据本须知第 15.1、15.3和 15.4条的规定随附投标保证金的投标，将按本须知第 24条的规定视为非实质性响应，并予以否决。
15.6在招标人与中标人签订书面合同并在合同生效后 5日内，招标人将向未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息（如产生）。
15.7中标人的投标保证金，在中标人按本须知第 34条规定签订合同，按本须知第 35条规定交纳了履约保证金后予以退还，并退还银行同期存款利息（如产生）。
15.8下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：
1)投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；
2)中标人在规定期限内未能根据本须知第 34条规定签订合同；
3)中标人在规定期限内未能根据本须知第 35条规定提交履约保证金；
4)中标人未按本须知第 36条规定交纳招标服务费。

16.投标有效期
16.1投标应自投标资料表中规定的提交投标文件的截止之日起，并在投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，并予以否决。
16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，招标机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知第 15条有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

17.投标文件的式样和签署
17.1投标人应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本，每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。投标人应按投标资料表的规定，同时提供电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非投标资料表中另有规定，当电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。
17.2投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表签字。授权代表须将以书面形式出具的《单位负责人授权书》附在投标文件中。除投标资料表中另有规定外，投标文件的每一页都应由单位负责人或其授权代表用姓或首字母签字。投标文件的副本应为正本的复印件。
[bookmark: _Toc385339676]17.3任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

四、投标文件的递交
18.投标文件的密封和标记
18.1投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封提交，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本分开密封装在单独的信封中，且在信封上标明“正本”“副本”字样。然后再将所有信封封装在一个外层信封中。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。
18.2内外层信封均应：
1)清楚标明递交至投标资料表中指明的地址。
2)注明投标资料表中指明的项目名称、投标邀请的标题、编号和“在(开标日期和时间)之前不得启封”的字样，并填入投标资料表中规定的开标日期和时间。
18.3内层信封应写明投标人名称和地址，以便将迟交的投标文件能原封退回。
18.4如果外层信封未按本须知第 18.2条要求加写标记，招标人和招标机构对误投或提前启封概不负责。
18.5投标人在投标截止时间前提交价格变更等相关内容的投标声明的，应与开标一览表一并或者单独密封，并加施明显标记，以便在开标时一并唱出。

19.投标截止时间
19.1投标人应在不迟于投标资料表中规定的截止时间将投标文件递交至招标人或招标机构，递交地点应是投标资料表中指明的地址。
19.2招标人可以按有关规定推迟投标截止时间。在此情况下，招标人、招标机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的投标截止时间。

20.迟交的投标文件
招标人将拒绝并原封退回在本须知第 19条规定的截止时间后收到的任何投标文件。

21.投标文件的修改与撤回
21.1投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人或招标机构。
21.2投标人的修改或撤回通知应按本须知第 17条和第 18条规定编制、签署、密封、标记和递交。
21.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标进行补充、修改。
[bookmark: _Toc385339677]21.4从投标截止时间至投标人在投标书中确定的投标有效期期满的这段时间内，投标人不得撤销其投标，否则其投标保证金将按照本须知第 15.8条的规定不予退还。

五、开标与评标
22.开标
22.1招标人或招标机构将在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表自愿参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。
22.2开标时，将由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，或由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。除了按照本须知第 20条的规定原封退回迟到的投标之外，招标人或招标机构在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有密封符合要求的投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读。投标人的开标一览表、投标声明（价格变更或其他声明）都应当在开标时一并唱出，否则在评标时不予认可。
22.3投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出。招标人或招标机构将当场作出答复，并制作记录。
22.4招标人或招标机构将做开标记录。

23.评标委员会和评标方法
23.1评标由依照有关法规组建的评标委员会负责。评标委员会将首先按照本须知第 24条款对投标文件进行初审。对初审合格的投标文件将按照招标文件投标资料表中确定的最低评标价法或综合评价法进行评议。对确定采用最低评标价法评标的项目将按照本须知第 26条进行价格评议；对确定采用综合评价法评标的项目将按照本须知第 27条进行综合评价。
23.2最低评标价法，是指在投标满足招标文件商务、技术等实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的评价因素和方法进行评价，确定各投标人的评标价格，并按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人的评标方法。综合评价法，是指在投标满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项评价因素和方法对投标进行综合评价后，按投标人综合评价的结果由优到劣的顺序确定中标候选人的评标方法。
23.3在评标期间，评标委员会可要求投标人对其投标文件进行澄清，但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。

24.投标文件的初审
24.1评标委员会将审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、有无计算上的错误等。
24.2算术错误将按下列方法更正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。如果投标人不接受对其算术错误的更正，其投标将被否决。
24.3对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。
24.4在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条文的偏离、保留或反对，例如关于投标保证金、适用法律、税及关税、加注星号（“*”）的条款等内容的偏离将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。
24.5实质上没有响应招标文件要求的投标将被否决。投标人不得通过修正、补充或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。招标文件要求提供原件的，应当提供原件，否则将否决其投标。
24.5.1在商务评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
1）投标人或其制造商与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；
2）投标人参与项目前期咨询或招标文件编制的；
3）不同投标人单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的；
4）投标文件未按招标文件的要求签署的；
5）投标联合体没有提交共同投标协议的；
6）投标人的投标书、资格证明材料未提供，或不符合国家规定或者招标文件要求的；
7）同一投标人提交两个以上不同的投标方案或者投标报价的，但招标文件要求提交备选方案的除外；
8）投标人未按招标文件要求提交投标保证金或保证金金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式或出具投标保函的银行不符合招标文件要求的；
9）投标文件不满足招标文件加注星号（“*”）的重要商务条款要求的；
10）投标报价高于招标文件设定的最高投标限价的；
11）投标有效期不足的；
12）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；
13）存在招标文件中规定的否决投标的其他商务条款的。
24.5.2技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
1）投标文件不满足招标文件技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的；
2）投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最多项数的；
3）投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；
4）投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件中一部分的；
5）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

25.转换为单一货币
25.1为了便于评标和比较，如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对投标资料表中规定的评标货币的转换，以便计算评标价。

26.价格评议（适用于最低评标价法）
26.1评标委员会将对招标文件投标资料表中确定采用最低评标价法评标的招标项目进行价格评议。评标委员会仅对初审合格的投标进行价格评议。评标委员会将按照本须知第 26.2～26.4条中规定的方法计算评标价。计算出的评标价为最终评标价。
26.2计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。有价格调整的，计算评标总价时，包含偏离加价。计算关境内产品偏离加价时，扣除投标报价中包含的相关税费。评标总价的计算方法如下：
1）关境外产品：CIF价＋进口环节税＋关境内运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。（采用 CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算评标总价）
2）关境内产品：出厂价(含增值税)＋消费税（如适用）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。
3）已经进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费＋缺漏项加价＋技术商务偏离加价+其他费用。
26.3评标委员会在评标时，除根据本须知第 11.2条的规定考虑投标人的报价之外，还要按照招标文件的规定考虑量化以下因素：
1)在中国关境内所发生的内陆运输费、保险费，及其将货物运至最终目的地的伴随服务费用；
2)投标文件申报的交货期；
3)与合同条款规定的付款条件的偏差；
4)所投货物零部件、备品备件和伴随服务的费用；
5)在中国关境内得到投标设备的备件和售后服务的可能性；
6)投标设备在使用周期内预计的运营费和维护费；
7)投标设备的性能和生产率；
8)其它额外的评标因素和标准。
26.4根据本须知第 26.3条的规定，对投标资料表中选定的评标因素，可采用以下量化方法调整评标价格：
26.4.1在中国关境内所发生的内陆运输费、保险费及其它伴随服务的费用
1）评标委员会将按照铁路/公路等交通部门、保险公司和/或其它有关机构发布的收费标准计算货物从出厂地/进口港/边境口岸运抵投标资料表所指明的项目现场所发生的内陆运输、保险及其它伴随服务的费用。为便于计算，投标人应在投标文件中提供估计的货物尺寸、装运重量和每个合同包的估计 EXW价/CIF价/CIP价的价值。评标委员会将把上述费用加到 EXW价/CIF价/CIP价上。或者
2)如果招标文件投标资料表中要求投标人在投标时报从出厂地/进口港运抵投标资料表所指明的项目现场所发生的国内运输、保险及其它伴随服务的费用，评标委员会将把该费用加到 EXW价/CIF价/CIP价上。
26.4.2投标文件申报的交货期
1)本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的时间交货(或启运)。以规定的时间为基础，每超过基础时间一周，其评标价将在投标价的基础上增加投标资料表中规定的投标价的某一百分比(%)来考虑。提前交货不考虑降低评标价。或者
2)本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的可接受的几周时间范围内交货(或启运)。提前交货不考虑降低评标价，晚于或早于交货时间范围供货的投标将被视为非响应性投标。在这段可接受的时间范围内，每迟于货物需求一览表中规定的最早交货时间一周，其评标价在投标价的基础上增加投标资料表中规定的某一百分比（％）来考虑。或者
3)本投标邀请项下的货物按照货物需求一览表中规定的分批装运交货(或启运)。提前交货或者推迟交货的投标将调整其评标价。方法是每提前或超过规定的交货时间一周，其评标价将在投标价的基础上减少或增加投标资料表中规定的投标价的某一百分比(%)。
26.4.3付款条件的偏差
1)投标人应按照合同条款所列的付款条件报价。评标时以此报价为基础，但投标人可提出自己的付款计划并说明采用该付款计划比采用合同条款所列的付款条件报价投标价可以降低多少。评标委员会可以考虑中标的投标人的付款计划。或者
2)合同条款中规定了招标人提出的付款计划。如果投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按投标资料表所述的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。
26.4.4零部件和备品备件的费用
1)投标人将所投货物的零部件及在投标资料表中规定的运行周期内必需的备品备件的名称和数量清单附在技术规格中，按投标文件中所报的单价来计算其总价，并计入投标价中。或者
2)招标人将开列经常使用的零部件和备件清单，以及在投标资料表中所规定的运行周期所需要的数量，按投标文件中所报的单价计算其总价，并计入投标价中。或者
3)招标人将根据每一投标人提供的信息，以及招标人过去的经验或其他购买人的经验来估算在投标资料表中所规定的运行周期所需要的零部件和备件的费用，并计入评标价中。
26.4.5中国关境内的备件供应和售后服务设施
根据投标资料表或招标文件其他部分的规定，如果投标人在中国关境内没有维修服务设施和零部件库房，那么，招标人将考虑建立最起码的维修服务设施和零部件库房所需的费用，评标时将所需费用计入评标价。
26.4.6投标设备的预计运行和维护费用
由于所采购的货物的运行和维护费用是设备使用周期成本的一个主要部分，这些费用将根据投标资料表或技术规格中规定的标准进行评价。
26.4.7投标设备的性能和生产率
1)投标人应响应技术规格中的规定，说明所提供的货物保证达到的性能和效率。高于标准的，不考虑降低评标价；低于标准性能或效率的(假设为 100%)，每低一个百分点，投标价将增加投标资料表中规定的调整金额；或者，采用投标资料表或技术规格中规定的方法，计算设备在使用年限中的运行成本所额外增加的费用。或者
2)所提供的货物必须具备技术规格中相应条文所规定的最低性能或生产率才能被认为是具有响应性。若所提供的货物与规定的要求有偏离时，评标时将根据该货物实际性能或生产率，采用投标资料表或技术规格中规定的方法，调整其评标价。
26.4.8其他额外的评标因素和标准
其他额外的评标因素和标准将在投标资料表和/或技术规格中详细规定。
26.5中标候选人的推荐方法
在投标满足招标文件商务、技术等实质性要求的前提下，评标委员会按照本须知第 26.2～26.4条价格评议规定，确定各投标人的最终评标价格，并根据投标资料表中规定的中标候选人数量，按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。评标价格最低者为排名第一的中标候选人。

27.综合评价（适用于综合评价法）
27.1评标委员会将对招标文件投标资料表中确定采用综合评价法评标的项目进行综合评价。评标委员会仅对初审合格的投标进行综合评价。招标人将依据招标项目的具体情况，确定本次招标项目的评价因素及其权重、评价标准、评价程序和定标原则，详见投标资料表。
27.2综合评价法的基本术语及其定义
27.2.1评价因素：系指对招标项目评价的具体内容，例如，各种指标、参数、规范、性能、状况等。为便于权重分配和评价，依据评价因素的属性将评价因素分成若干类，例如，价格、商务、技术、服务等，并把每一类都视为单一的评价因素，称之为第一级评价因素。每个第一级评价因素可以下设若干个第二级评价因素，依此类推。本招标项目的各级评价因素见投标资料表。
27.2.2评价因素响应值：系指投标文件对评价因素的响应情况，包括具体数值、状况、说明等。
27.2.3评价值：系指评标委员会对评价因素响应值的评价结果。评标委员会成员对评价因素响应值的评价结果称为独立评价值。评价值与独立评价值的关系：评价值＝评标委员会成员的有效独立评价值之和/有效评委数。有关有效独立评价值的规定见投标资料表。评价值的表示方式见投标资料表。最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。小数点后的精确位数见投标资料表。
27.2.4评价因素的权重系指某一评价因素或某类评价因素在评价中的相对重要程度。全体第一级评价因素的权重之和等于1。某第一级评价因素所属的第二级评价因素的权重之和等于1。
27.2.5加权后的评价值称为加权评价值：加权评价值＝评价值×权重。
27.3价格因素的评价
27.3.1对投标报价的审核、修正或调整
1）如果有算术错误，投标价将按照本投标人须知第 24.2条的规定修正。
2）如果有价格变更声明，投标价作相应调整。
3）如有不同货币，统一转换为招标文件规定的评标货币。
4）如有不同的价格条件，以货物到达招标人指定的到货地点为依据进行调整：
①关境外产品：CIF价+进口环节税+消费税（如适用）+关境内运输、保险费+其它相关费用；（采用 CIP、DDP等其他报价方式的，参照此方法计算。）
②关境内制造的产品：出厂价(含增值税)+消费税（如适用）+运输、保险费+其它相关费用；
③已进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）＋运输、保险费+其它相关费用。
27.3.2投标价格评价值的确定
1)按照投标资料表中载明的价格评价函数（评价标准）计算投标价格的评价值。
2)是否设置最高投标限价，见投标资料表。如设置，最高投标限价金额或最高投标限价计算方法见投标资料表。若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。
27.4商务因素的评价
27.4.1仅对第一级评价因素进行综合评价：若投标资料表中规定，仅对第一级商务评价因素进行综合评价，将由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
27.4.2若投标资料表中规定对第二级评价因素分别进行评价，将按下述规定进行评价：
1）交货期
①符合招标文件要求的交货期，得基准评价值。在此基础上，每延迟交货一周，将按照招标文件投标资料表的规定获得相应的评价值。或者
②若投标资料表中规定可接受的几周时间范围内交货(或启运)，提前交货得基准评价值，晚于或早于交货时间范围供货的投标将被否决。在这段可接受的时间范围内，每迟于货物需求一览表中规定的最早交货时间一周，将按照招标文件投标资料表的规定获得相应的评价值。
2）付款条件和方式
①符合招标文件要求的付款条件和方式，得基准评价值。在此基础上，将按照招标文件投标资料表中规定的利率计算提前支付所付的利息及招标人可能增加的风险，并按照投标资料表的规定，依据利息多少及可能增加的风险获得相应的评价值。
②如果投标资料表中规定了最大的偏离范围或规定不允许有偏离，超出最大偏离范围的或有偏离的将被视为非实质性响应投标而被否决。
3）其它第二级评价因素的评价
对商务因素的其它第二级评价因素（如果有）的评价将按照招标文件投标资料表中的规定进行。
27.5技术因素的评价
27.5.1仅对第一级评价因素进行综合评价
若投标资料表中规定，仅对第一级技术评价因素进行综合评价，将由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
27.5.2若投标资料表中规定对第二级评价因素分别进行评价，将按下述规定进行评价：
1）对有具体数值的第二级评价因素的评价将按照投标资料表中规定的计算公式计算评价值；或按照投标资料表中的规定，由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
2）对没有具体数值的第二级评价因素的评价
①将由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
②无此项性能或功能的评价值为零。
27.5.3第一级评价因素下限评价值
按照有关规定，若投标人的第一级技术评价因素的评价值低于全体有效投标人的的平均评价值一定比例以上的，其投标将被否决。该比例见投标资料表。
27.5.4其它各级技术评价因素的设置和评价见投标资料表。
27.6服务因素的评价
27.6.1仅对第一级评价因素进行综合评价
若投标资料表中规定，仅对第一级服务评价因素进行综合评价，将由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
27.6.2若投标资料表中规定对第二级评价因素分别进行评价，将按下述规定进行评价：
1）可量化的第二级评价因素
①将按照招标文件投标资料表中载明的计算公式计算出评价值；或
②由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值。
2）不可量化的第二级评价因素
将由评标委员会成员直接评价：最优的评价因素得基准评价值，其余的评价因素将依据其优劣程度获得相应的评价值，若无此项服务则评价值为零。
27.6.3其它各级服务评价因素的设置和评价见投标资料表。
27.7投标综合评价值的计算
27.7.1若先评价后加权，投标综合评价值等于第一级各评价因素的加权评价值之和。
27.7.2若先加权后评价，投标综合评价值等于第一级各评价因素的权重评价值之和。
27.8中标候选人的推荐方法
27.8.1评标委员会将根据投标综合评价值的高低排出名次。综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务、服务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。综合评价最优者为排名第一的中标候选人。本招标项目的中标候选人的推荐人数见投标资料表。
27.8.2本招标项目的中标候选人的其它推荐方法和推荐人数见投标资料表。

28.评标结果公示
28.1评标结束后，依法必须进行招标的项目将在招标网上进行评标结果公示，公示期为 3日。评标结果公示无异议的，公示期结束后该评标结果自动生效并进行中标结果公告。已成功注册的投标人可以在招标网上查看评标结果公示和中标结果公告。
28.2投标人对评标结果有异议的，应当于公示期内向招标人或招标机构提出，并将异议内容上传招标网。招标人或招标机构应当在收到异议之日起 3日内作出答复，并将答复内容上传招标网。

29.与招标人或招标机构的接触
29.1除本须知第 23.3条的规定外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标有关的事项与招标机构、招标人和评标委员会私下接触。
[bookmark: _Toc385339678]29.2投标人试图对招标机构、招标人和评标委员会的评标或授予合同的决定进行影响，都可能导致其投标被否决。
六、授予合同
30.履约能力审查
30.1中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或者存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，将在发出中标通知书前由原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法审查确认。
30.2如果审查通过，招标人将把合同授予该投标人；如果审查没有通过，评标委员会将否决其投标，并按中标候选人的推荐顺序对下一个最低评标价的投标人或综合评价最优的投标人能否令人满意地履行合同作类似的审查。

31.中标人的确定
31.1招标人将根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
31.2国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，以及使用国外贷款、援助资金的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人将按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
31.3上述第 31.2条以外项目的中标人确定方法见投标资料表。

32.终止招标或否决所有投标
32.1依法必须进行招标的项目，在招标过程中，因招标人的采购计划发生重大变更等不可抗力原因，经项目主管部门批准，并报相应的主管部门后，招标人可以重新组织招标。招标人将及时发布公告，或者以书面形式通知被邀请的或者已经获取招标文件的潜在投标人。已经发售招标文件或者已经收取投标保证金的，招标人将及时退还所收取的招标文件费用，以及所收取的投标保证金及银行同期存款利息（如产生）。
32.2经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，评标委员会将否决所有投标。依法必须进行招标的项目的所有投标被否决的，招标人将保留重新招标的权利。

33.中标通知书
33.1中标人确定后，招标人将在中标结果公告后 20日内向中标人发出《中标通知书》。
33.2《中标通知书》是合同的一个组成部分。
33.3在中标人按照本须知第 35条的规定提交履约保证金后，招标人将按照本须知第 15条的规定退还所有投标保证金。

34.签订合同
《中标通知书》发出之日起 30日内，中标人应按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人不得与招标人再订立背离合同实质性内容的其他协议。

35.履约保证金
35.1中标人在收到招标人的《中标通知书》后 30日内，应按照招标文件合同专用条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。
35.2如果中标人没有按照上述第 34或 35.1条规定执行，招标人将取消其中标资格，并不予退还其投标保证金。

36.招标服务费
36.1中标人应按照招标文件投标资料表中的规定交纳招标服务费。如果中标人不按照招标文件规定交纳招标服务费，其投标保证金将不予退还。
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第二章 合同通用条款
1.定义
1.1本合同下列术语应解释为：
1)“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。
2)“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。
3)“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切设备、机械和/或其它材料。
4)“伴随服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险、安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定卖方应承担的其它义务。
5)“合同通用条款”系指本合同通用条款。
6)“合同专用条款”系指第七章合同专用条款。
7)“买方”系指在合同专用条款中指明的购买货物和服务的单位。
8)“卖方”系指在合同专用条款中指明的提供本合同项下货物和服务的公司或其它实体。
9)“合同条款”包含合同通用条款和合同专用条款，当合同通用条款与合同专用条款不一致时，以合同专用条款为准。
10)“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的现场，其名称在合同专用条款中指明。
11)“日”指日历日。

2.适用性
2.1本合同条款适用于没有被本合同其他部分的条款所取代的范围。

3.原产地
3.1本合同项下所提供的货物及服务均应来自于中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家和地区 (以下简称“合格来源国/地区”)。本款所述的“原产地”是指生产、制造或加工货物的国家或地区；或者是通过制造、加工或装配，最终形成产品的国家或地区，而该产品在商业上被确认为其基本特征已与其所使用的部件有着实质性区别。
3.2货物和服务的原产地有别于卖方的国籍。

4.标准
4.1本合同下交付的货物应符合技术规格所述的标准。如果没有提及适用标准，则应符合货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新有效版本的标准。
4.2除非技术规格中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

5.合同文件和资料的使用
5.1没有买方事先书面同意，卖方不得将由买方或买方代表提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型、样品或资料提供给卖方雇佣于履行本合同以外的任何其他人。即使向本合同的雇员提供，也应注意保密并限于履行合同必须的范围。
5.2没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同通用条款第 5.1条所列举的任何文件和资料。
5.3除了合同本身以外，合同通用条款第 5.1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

6.知识产权
6.1卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

7.履约保证金
7.1卖方应在收到《中标通知书》后 30日内，向买方提交合同专用条款中所规定金额的履约保证金。
7.2履约保证金用于补偿买方因卖方不能完成其合同义务而蒙受的损失。
7.3履约保证金应采用本合同货币或买方可以接受的其它货币，并采用下述方式之一提交：
1)银行保函或不可撤销的信用证。由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，或由信誉良好的外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式。
2)银行本票、保兑支票或现金。
7.4在卖方完成其合同义务包括任何保证义务后 30日内，买方将把履约保证金退还卖方。

8.检验和测试
8.1买方或其代表应有权检验和/或测试货物，以确认货物是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。合同条款和技术规格将说明买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试。买方将及时以书面形式把进行检验和/或买方测试代表的身份通知卖方。
8.2检验和测试可以在卖方或其分包人的驻地、交货地点和/或货物的最终目的地进行。如果在卖方或其分包人的驻地进行，检测人员应能得到全部合理的设施和协助，买方不应为此承担费用。
8.3如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求，买方可以拒绝接受该货物，卖方应更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。
8.4买方在货物到达目的港和/或现场后对货物进行检验、测试及必要时拒绝接受货物的权力将不会因为货物在从来源国/地区启运前通过了买方或其代表的检验、测试和认可而受到限制或放弃。
8.5在交货前，卖方应让制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时提交给议付行的文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。
8.6货物抵达目的港和/或现场后，买方应向中华人民共和国国家出入境检验检疫局(以下称为“检验检疫局”)申请对货物的质量、规格、数量等进行检验，并出具交货后检验证书。如果检验检疫局发现质量、规格、数量等有与合同规定不一致的地方，买方有权在货物到达现场后 90日内向卖方提出索赔。
8.7如果在合同条款第 18条规定的保证期内，根据检验检疫局或其他机构的检验结果，发现货物的质量或规格与合同要求不符，或货物被证实有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应及时向卖方提出索赔。
8.8合同条款第8条的规定不能免除卖方在本合同项下的保证义务或其他义务。

9.包装
9.1卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。这类包装应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护货物能够经受多次搬运、装卸及远洋和内陆的长途运输。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失的责任或费用。对于木质包装材料，应按照中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局的规定，对木质包装进行除害处理并加施 IPPC专用标识的声明或未使用木质包装的声明。

10.装运标记
10.1卖方应在每一包装箱相邻的四面用不可擦除的油漆和明显的英语字样做出以下标记：
1)收货人
2)合同号
3)发货标记(唛头)
4)收货人编号
5)目的港
6)货物名称、品目号和箱号
7)毛重/净重(用 kg表示)
8)尺寸(长×宽×高用 cm表示)
10.2如果单件包装箱的重量在 2吨(t)或 2吨(t)以上，卖方应在包装箱两侧用英语和国际贸易通用的运输标记标注“重心”和“起吊点”,以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“此端朝上，请勿倒置”、“保持干燥”等字样和其他国际贸易中使用的适当标记。

11.装运条件
11.1如果是 CIF/CIP合同：
1)卖方应负责安排订舱位、运输和支付运费，以确保按照合同规定的交货期交货。
2)提单/空运提单日期应视为实际交货日期。
3)除非另行同意，货物不能放在甲板上运输，也不能转运。
4)承运的运输工具应来自合格来源国/地区。
5)目的港/项目现场在合同专用条款中有规定。
11.2如果是 EXW合同：
1)卖方应负责安排内陆运输，但由买方支付运费。
2)有关运输部门出具的收据的日期应视为交货日期。
11.3如果是 FOB/FCA合同
1)卖方可负责安排定舱位、运输，但由买方支付运费。
2)提单/空运提单日期应视为实际交货日期。
3)除非另行同意，货物不能放在甲板上运输，也不能转运。
4)承运的运输工具应来自合格来源国/地区。
5)目的港/项目现场在合同专用条款中有规定。
11.4卖方装运的货物不应超过合同规定的数量或重量。否则，买方对由此产生的一切费用和后果不承担责任。
12.装运通知
12.1如果是 CIF/CIP合同：
1)卖方应在合同规定的装运日期之前，即海运前 30日或空运前 7日以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3表示)和在装运口岸备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用航空信把详细的货物清单一式 5份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积(用 m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。
2)卖方应在货物装船完成后 24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、毛重、体积(用 m3表示)、发票金额、运输工具名称、启运日期和预计到达目的港的日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过 20吨(t)或体积达到或超过长 12米(m)、宽 2.7米(m)和高 3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。
12.2如果是 EXW合同：
1)卖方应在合同规定的装运日期之前，即铁路/公路/水运前 21日或空运前 7日以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3表示)和备妥待运的日期通知买方，同时，卖方应用挂号信把详细的货物清单一式5份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总毛重、总体积(用 m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等通知买方。
2)卖方应在货物装完后 24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、体积(用 m3表示)、发票金额、运输方式（铁路/公路/水运/航空）、运输工具名称、启运日期和预计到达目的港的日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过 20吨(t)，或体积达到或超过长 12米(m)、宽 2.7米(m)和高 3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。
3)在ＥＸＷ合同项下，如果是因为卖方延误不能用电报或电传或传真形式将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险，由此而造成的全部损失应由卖方负责。
12.3如果是 FOB/FCA合同：
1)卖方应在装运日期之前，即海运前 30日或空运前 7日以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3表示)和装运口岸备妥待运日期通知买方，同时，卖方应用航空信把详细的货物清单一式 5份，包括合同号、货物名称、规格、数量、总体积(用 m3表示)、每箱尺寸(长×宽×高)、单价、总金额、启运口岸、备妥待运日期和货物在运输、储存中的特殊要求和注意事项等寄给买方。
2)卖方应在货物装完后 24小时之内以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、毛重、体积(用 m3表示)、发票金额、运输工具名称、启运日期和预计到达目的港的日期通知买方。如果每个包装箱的重量超过 20吨(t)，或体积达到或超过长 12米(m)、宽 2.7米(m)和高 3米(m)，卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方，易燃品或危险品的细节还应另行注明。
3)在 FOB/FCA合同项下，如果是因为卖方延误不能用电报或电传或传真形式将上述内容通知买方，使买方不能及时办理保险，由此而造成的全部损失应由卖方负责。

13.交货和单据
13.1卖方应按照“货物需求一览表”规定的条件交货。卖方应提供的装运细节和/或其他单据见合同条款第 9、10、11和 12条规定。
13.2 EXW、FOB、FCA、CIF、CIP及其他用于说明各方责任的贸易术语应按照巴黎国际商会的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)(2000)来解释。
13.3卖方应在货物装完启运后以传真形式将全部装运细节，包括合同号、货物说明、数量、运输工具名称、提单号码及日期、装货口岸、启运日期、卸货口岸、预计到港日期等通知买方和保险公司。为合同支付的需要，卖方还应根据本合同条款第 20条的规定，向买方寄交或通过卖方银行转交该条款规定的相关“支付单据”。

14.保险
14.1应对本合同下提供的货物，按本条款规定的方式，用一种可以自由兑换的货币对其在制造、购置、运输、存放及交货过程中的丢失或损坏进行全面保险。
14.2如果买方要求按 CIF或 CIP价格条件交货，其货物保险将由卖方办理、支付，卖方应用一种可以自由兑换的货币办理以发票金额 110%投保的一切险和战争险，并以买方为受益人。如果按 FOB/FCA价格条件交货，则保险由买方负责。
14.3如果是 EXW合同，装货后的保险应由买方办理。

15.运输
15.1如果合同要求卖方以 FOB价格条件交货，卖方应负责办理、支付直至包括将货物在指定的装船港装上船的一切运输事项，相关费用包括在合同价中。如果合同要求卖方以 FCA价格条件交货，卖方应负责办理、支付将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。
15.2如果合同要求卖方以 CIF/CIP价格条件交货，卖方应负责办理、支付将货物运至目的港或合同中指定的其他目的地的一切运输事项，相关费用应包括在合同价中。
15.3如果合同要求卖方以 CIF/CIP价格条件交货，所选择承运人事先应获买方同意。如果合同要求以 FOB/FCA价格条件交货，卖方应使用买方指定的承运人或挂中国国旗的船只（如果合同要求的话），代表买方并由买方负担费用来安排国际运输，如果买方指定的承运人或挂中国国旗的船只不能在合同规定的时间内用于运输货物，卖方应安排别的承运人或船只运输货物。

16.伴随服务
16.1卖方可能被要求提供下列服务中的任一或所有服务，包括合同专用条款与技术规格中规定的附加服务(如果有的话)：
1)实施或监督所供货物的现场组装和/或试运行；
2)提供货物组装和/或维修所需的工具；
3)为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；
4)在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
5)在卖方厂家和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护和/或修理对买方人员进行培训。
16.2如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。
16.3卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

17.备件
17.1正如合同条款所规定，卖方可能被要求提供下列与备件有关的材料、通知和资料：
1)买方从卖方选购备件的资料，但前提条件是该选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；
2)在备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备件；
3)在备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备件的蓝图、图纸和规格。
17.2卖方应按照合同专用条款/技术规格中的规定提供所需的备件。

18.保证
18.1卖方应保证合同项下所供货物是全新的、未使用过的，是最新或目前的型号，除非合同另有规定，货物应含有设计和材料的全部最新改进。卖方进一步保证，合同项下提供的全部货物没有设计、材料或工艺上的缺陷(由于按买方的要求设计或按买方的规格提供的材料所产生的缺陷除外)，或者没有因卖方的行为或疏忽而产生的缺陷，这些缺陷是所供货物在最终目的地国家现行条件下正常使用可能产生的。
18.2本保证应在合同货物最终验收后的一定期限内保持有效，或在最后一批合同货物到达目的港后的一定期限内保持有效(上述期限见合同专用条款)，以先发生的为准。
18.3买方应尽快以书面形式通知卖方保证期内所发现的缺陷。
18.4卖方收到通知后应在合同专用条款规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。
18.5如果卖方收到通知后在合同规定的时间内没有以合理的速度弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

19.索赔
19.1如果卖方对偏差负有责任，并且买方在合同条款第 18条或合同的其他条款规定的检验、安装、调试、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：
1)卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。
2)根据货物的偏差情况、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。
3)用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第 18条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。
19.2如果在买方发出索赔通知后 30日内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后 30日内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从议付货款或从卖方开具的履约保证金中扣回索赔金额。


20.付款
20.1本合同项下的付款方法和条件在合同专用条款中有规定。

21.价格
21.1卖方在本合同项下提交货物的价格和履行伴随服务收取的费用在合同协议书中给出。

22.变更指令
22.1根据合同条款第 35条的规定，买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：
1)本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；
2)运输或包装的方法；
3)交货地点；
4)卖方提供的伴随服务。
22.2如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后 30日内提出。

23.合同的修改
23.1除了合同条款第 22条的情况外，不应对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

24.转让
24.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

25.分包
25.1卖方应书面通知买方其在本合同中所分包的全部分包合同，但此分包通知并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。
25.2分包必须符合合同条款第 3条的规定。


26.卖方履约延误
26.1卖方应按照“货物需求一览表”中买方规定的时间表交货和提供伴随服务。
26.2在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。
26.3除了合同条款第 29条的情况外，除非拖延是根据合同条款第 26.2条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第 27条的规定被收取误期赔偿费。

27.误期赔偿费
27.1除合同条款第 29条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的 0.5%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的 5%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款第 28条的规定终止合同。

28.违约终止合同
28.1在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：
1)如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第 26条的规定同意延长的期限内提供部分或全部货物；
2)如果卖方未能履行合同规定的其它任何义务。
3)如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：
a)“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。
b)“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。
28.2如果买方根据上述第 28.1条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

29.不可抗力
29.1签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予以延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其它双方同意可认定的不可抗力事件。
29.2受阻一方应在不可抗力事件发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事件发生后 14日内将有关当局出具的证明文件用特快专递或航空挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续 120日以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

30.因破产而终止合同
30.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

31.因买方的便利而终止合同
31.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
31.2对卖方在收到终止通知后 30日内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收，对于剩余的货物，买方可：
1)仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；或
2)取消对剩余货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

32.争端的解决
32.1合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方协商解决。如果协商开始后 60日还不能解决，争端应提交仲裁。
32.2仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会(CIETAC)按其仲裁规则和程序在北京或中国的其他地点进行。除非双方另有约定，仲裁的官方语言应为中文。
32.3仲裁裁决应为最终裁决，对双方均具有约束力。
32.4仲裁费除仲裁机关另有裁决外均应由败诉方负担。
32.5在仲裁期间，除正在进行仲裁的部分外，本合同其它部分应继续执行。
33.合同语言
33.1除非双方另有约定，本合同语言为中文。如果本合同同时采用中文和英文，两种文字具有同等法律效力。除非双方另有约定，当中文和英文不一致时，以中文为准。双方交换的与合同有关的信函应用合同语言书写。

34.适用法律
34.1本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

35.通知
35.1本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。
35.2通知以送到日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为准。

36.税和关税
36.1中国政府根据现行税法对买方征收的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。
36.2如果本合同是授予中国境内的卖方，则中国政府根据现行税法对中国境内的卖方征收的与本合同有关的一切税费均应由该境内卖方负担。如果合同是授予中国境外的卖方，则中国政府根据现行税法规定和合同专用条款中所述的协议(如果有此协议的话)对境外卖方征收的与实施本合同有关的一切税费均应由境外卖方负担。
36.3在中国关境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由卖方负担。

37.合同生效及其他
37.1本合同应在双方签字和买方收到卖方提交的履约保证金后生效。
37.2如果本合同的货物在其所在国需要出口许可证，卖方应负责办理出口许可证，费用自理。
37.3下述合同附件为本合同不可分割的部分并与本合同具有同等效力：
附件 1－供货范围及分项价格表
附件 2－技术规格
附件 3－交货批次及交货时间
附件 4－履约保证金保函（见格式III-2.履约保证金保函格式）
附件 5－预付款银行保函（见格式III-3.预付款银行保函格式）
附件 6－信用证（见格式III-4.信用证格式）
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第三章 合同格式
[bookmark: _Toc479149192]格式III-1.合同协议书格式
合同协议书
本合同于______年___月___日由中华人民共和国的 (买方名称)  (以下简称“买方”)为一方和(卖方国家和城市)的(卖方名称)(以下简称“卖方”)为另一方按下述条款和条件签署。
鉴于买方为获得以下货物和伴随服务,即(货物和服务简介)而邀请投标,并接受了卖方以总金额(币种、用文字和数字表示的合同价)(以下简称“合同价”)提供上述货物和服务的投标。
本合同在此声明如下:
1.本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。
2.下述文件是本合同的一部分,并与本合同一起阅读和解释:
l)合同通用条款；
2)合同专用条款；
3)合同附件，如：
附件1一供货范围及分项价格表
附件2一技术规格
附件3一交货批次及交货时间
附件4—履约保证金保函（格式见本章格式III-2）
附件5一预付款银行保函(格式见本章格式III-3)
附件6一信用证(格式见本章格式III-4)
4）中标通知书
3.考虑到买方将按照本合同向卖方支付,卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务,并修补缺陷。
4.考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷,买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。
双方在上述日期签署本协议。
买方代表姓名:卖方代表姓名：
买方代表签字:卖方代表签字:
[bookmark: _Toc99782583][bookmark: _Toc134090364][bookmark: _Toc119897077]买方名称: 卖方名称: 

格式III-2.履约保证金保函格式
履约保证金保函
开具日期：
致：（买方名称）
（合同编号）号合同履约保函

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称“卖方”)于年月日就（项目名称）项目(以下简称“项目”)项下提供(货物名称)(以下简称“货物”)签订的（合同编号）号合同的履约保函。
(出具保函银行名称) 银行(以下简称“银行”)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(贷币名称)支付总额不超过       (货币数量)，即相当于合同价格的％，并以此约定如下：
    1.只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动，包括更换和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称“违约”)，无论卖方有任何反对，本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知，立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。
    2.本保函项下的任何支付应为免税和净值，对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。
    3.本保证函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保证函项下的责任。
    4.本保证函在本合同规定的保证期期满前完全有效。
谨启

出具保函银行名称：
签字人姓名和职务（姓名印刷体）: 
签字人签名：
公章：


格式III-3.预付款银行保函格式
预付款银行保函
出具日期：
致：(买方名称)
(合同名称)
根据合同条款第20条中的规定，（卖方名称、地址）（以下简称“卖方”），向买方提交总额为（币种、以文字和数字表示的保证金额）的银行保函，以保证卖方将正确和忠实地履行所述的合同条款。
我行，（银行名称），根据卖方的要求，无条件地和不可撤销地同意作为第一责任人而不仅仅作为保证人，保证在收到买方的第一次要求就支付给买方不超过（币种、以文字和数字表示的保证金额）的金额，我行无权反对和不需要先向卖方索赔。
我行进而同意，双方同意的对将要履行的合同条款或合同文件的更改、增补或修改均不能免除我行在本保函下的任何责任。我行在此表示上述更改、增补或修改无需通知我行。
本保函从卖方收到合同预付款起直至最后一批货物交货后30天内有效。
出具保函银行名称：
签字人姓名和职务（姓名印刷体）：
签字人签名：
公章：



格式III-4-1.信用证格式（一次支付100％的情况）
信用证
日期：
致：（卖方）

本信用证通过（银行名称）转递。
我方应（买方名称）要求为贵方开具（信用证号码）号不可撤销的信用证，限于（币种、金额）。贵方可凭100％的发票金额开具以（买方名称）为付款人的即期汇票，并附以下单据：
1.签字的商业发票4份（应注明有关的合同编号）。
2..标有“运费已付”的全套已装船清洁海运提单，空白抬头，空白背书,被通知人为。
3.装箱单和／或重量单4份，说明每一包装箱的数量、毛重和净重。
4.制造商出具的质量证书4份。
5.你方出具的一封信函证实额外的单据已按照合同条件发送。
6.你方在启运后四十八（48）小时发送的通知船名、数量、重量、金额和启运日期的通知复印件一份。
7.表明承运船只已经买方同意的信函。
8.按发票金额百分之一百一十（110％）投保的运输一切险和战争险保险单或保险证明。
9.原产地证书一式5份。
10.以买方为抬头的致（银行名称）的即期汇票。
证实合同号（合同号）的货物已启运。
价格条件（CIF/FOB）。
要求你方自己出具额外的证明，确认本信用证下提交的全部单据的内容符合上述合同条件。
从（启运港）启运至（目的港）。
不迟于（交货的最后期限）。
部分装运（是否）允许，转运（是否）允许。
本证书直至（年月日时分）在（地点）有效，和全部汇票必须标注是在本信用证下出具的。
我方在此承诺：根据下述特别说明的第1和第2条，按照本信用证下出具的符合本信用证条件的汇票和装运单据予以议付。

特别说明：
1.本信用证下的汇票议付只限于上述通知行（银行名称）。在议付时，议付行须以电报向（银行名称）要求报帐，但前提条件是在此规定的条件和条款要得到满足，同时，议付行还应将一套完整的单据按一类邮件航空邮寄我方。
2.中华人民共和国境外发生的全部银行手续费和利息均由受益人承担。



格式III-4-2.信用证格式（分期付款的情况）
信用证
日期：
致：（卖方）

本信用证通过（银行名称）转递。
我方应（买方名称）要求为贵方开具（信用证号码）号不可撤销的信用证，限于（币种、金额）。贵方可开具以（买方名称）为付款人的即期汇票，并按以下方法支付：
A.提交下列单据后支付合同价的％。
· 卖方国家有关当局出具的出口许可证，或不要出口许可证的证明文件。
· 卖方银行出具的以买方为受益人的不可撤销的预付款保函，金额为合同价的％。
· 金额为合同总价的形式发票一式5份。
· 以买方为抬头的（银行名称）即期汇票。
· 商业发票一式5份。
B.提交下列单据后按合同总价的％支付每次启运货价。
1. 对于CIF价合同，标有“运费已付”的全套已装船清洁海运提单3份正本和2份副本，空白抬头,空白背书,被通知人为。
2. 金额为有关合同货物交货价的％的商业发票一式5份。
3. 详细的装箱单5份。
4. 制造商出具的质量证书5份。
5. 以买方为抬头（银行名称）的即期汇票。
6. 根据本合同条款第12条的规定通知启运的通知复印件。
7. 表明承运船只已经买方同意的信函。
8. 按发票金额110％投保的以买方为受益人的运输一切险和战争险保险单正本1份，副本4份。
9. 卖方出具的原产地证书5份。
C.合同货物验收后提交下列单据支付合同总价的％。
· 商业发票5份。
· 由买方和卖方签署的合同货物验收证书5份。
· 以买方为抬头（银行名称）的即期汇票。
证实合同号（合同号）的货物已启运。
价格条件（CIF/FOB）。
要求你方自己出具额外的证明，证实本信用证下提交的全部单据的细节符合上述合同条件。
从（启运港）启运至（目的港）。
不迟于（交货期的最后期限）。
部分装运（是否）允许，转运（是否）允许。
本信用证直至（年月日时分）在（地点）有效，和全部汇票必须标注是在本信用证下出具的。

我方在此承诺：根据下述特别说明的第1和第2条，按照本信用证下出具的符合本信用证条件的汇票和装运单据予以议付。

特别说明：
1.本信用证下的汇票议付只限于上述通知行（银行名称）。在议付时，议付行须以电报向（银行名称）要求报帐，但前提条件是在此规定的条件和条款要得到满足，同时，议付行还应将一套完整的单据按一类邮件航空邮寄我方。
2.中华人民共和国境外发生的全部银行手续费和利息均由受益人承担。
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第四章 投标文件格式
[bookmark: _Toc479149194]格式IV-1.投标书格式
投标书
致：（招标机构）
根据贵方为（项目名称）项目招标采购货物及服务的投标邀请（招标编号），签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份及副本份：
    1．开标一览表
    2．投标分项报价表
    3．货物说明一览表
    4．技术规格响应/偏离表
    5．商务条款响应/偏离表
    6．按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的有关文件
    7．资格证明文件
    8．由（银行名称）出具的投标保证金保函，金额为（金额数和币种）。
在此，签字代表宣布同意如下：
1．所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。
2．投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
3．投标人已详细审查全部招标文件，包括（补遗文件）(如果有的话)。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
4．本投标有效期为自开标日起（有效期日数）日历日。
5．投标人同意投标人须知中第15.7条款关于没收投标保证金的规定。
6．根据投标人须知第2条规定，我方承诺，与买方聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。
7．投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，投标人完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。
8．与本投标有关的一切正式信函请寄：
地址：传真：
电话：电子函件：
投标人代表签字：
投标人名称：
公章：
日期：




2

[bookmark: _Toc3619490][bookmark: _Toc3859939][bookmark: _Toc3619709][bookmark: _Toc99782585][bookmark: _Toc134090366][bookmark: _Toc119897079]格式IV-2.开标一览表格式
开标一览表

投标人名称：国别 /地区：招标编号:
	序号
	包号

	货物名称
	型号和规格
	数量
	制造商名称和国籍/地区
	价格条件
	投标货币
	投标总价
	投标保证金
	交货期
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



投标人代表签字：

[bookmark: _Toc3859940][bookmark: _Toc3619710][bookmark: _Toc3619491][bookmark: _Toc119897080][bookmark: _Toc99782586][bookmark: _Toc134090367]注：除投标文件中应有此表外，还应按投标人须知18.1规定密封标记并与投标保证金一同单独提交。



格式IV-3.投标分项报价表格式
格式IV-3-1 投标分项报价表
（境内供货的投标）
投标人名称：招标编号：包号：
投标人代表签字：
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	单价
（注明装运地点）
	总价
	至最终目的地的运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	

	4
	安装调试现场指导、检验
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	

	7
	其它
	
	
	
	
	
	

	总计
	


注： 1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2、如果不能提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

格式IV-3-2投标分项报价表
（境外供货的投标）
投标人名称：招标编号：包号：
	序号
	名称
	型号和规格
	数量
	原产地和制造商名称
	FOB单价（注明装运港）
	CIF单价（注明目的地）
	DDP总价
	至最终目的地的内陆运费和保险费

	1
	主机和标准附件
	
	
	
	
	
	
	

	2
	备品备件
	
	
	
	
	
	
	

	3
	专用工具
	
	
	
	
	
	
	

	4
	安装调试现场指导、检验
	
	
	
	
	
	
	

	5
	培训
	
	
	
	
	
	
	

	6
	技术服务
	
	
	
	
	
	
	

	7
	其它
	
	
	
	
	
	
	

	总计
	


投标人代表签字：
注：1、如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。
2、如果不能提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。


[bookmark: _Toc3859942][bookmark: _Toc134090368][bookmark: _Toc119897081][bookmark: _Toc99782587]格式IV-4.货物说明一览表格式
货物说明一览表
投标人名称：招标编号：包号：

	品目号
	货物名称
	主要规格
	数量
	交货期
	装运港
	目的港

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



投标人代表签字：
注：各项货物详细技术性能应另页描述。



格式IV-5.技术规格响应/偏离表格式
技术规格响应/偏离表

投标人名称：招标编号：包号：
	序号
	货物名称
	招标文件条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人代表签字：

注：投标人应对照投标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投设备的具体参数值。







	序号
	招标文件条目号
	招标文件商务条款
	投标文件商务条款
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


格式IV-6.商务条款响应/偏离表格式
商务条款响应偏离表

投标人名称：招标编号：包号：

[bookmark: _Toc134090371][bookmark: _Toc3619496][bookmark: _Toc3859945][bookmark: _Toc119897084][bookmark: _Toc3619715][bookmark: _Toc99782590]投标人代表签字：



格式IV-7.投标保证金保函格式
投标保证金保函
开具日期：
致：（招标机构）

本保函作为（投标人名称）（以下简称“投标人”）对（招标机构）（招标编号）的投标邀请提供（货物名称）的投标保函。

（开具保函银行名称）无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人，一旦收到贵方提出的就下述任何一种事实的书面通知，立即无追索地向贵方支付金额为（金额数和币种）保证金：

1．在开标之日后到投标有效期满前，投标人撤回投标；
2．在收到中标通知书后30日内，投标人未能与买方签订合同；
3．在收到中标通知书后30日内，投标人未能按招标文件规定提交履约保证金。
4．在收到中标通知书7日内，投标人未能按招标文件规定交纳招标服务费。

本保函自开标之日起（保函有效期日数）日历日内有效，并在贵方和投标人同意延长的有效期内保持有效。延长的有效期只需通知本行即可。贵方有权提前终止或解除本保函。

出具保函银行名称：
签字人姓名和职务：
签字人签名：
[bookmark: _Toc3619716][bookmark: _Toc3619497][bookmark: _Toc134090372][bookmark: _Toc3859946][bookmark: _Toc119897085][bookmark: _Toc99782591]公章：



格式IV-8.法定代表人授权书格式
法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的（合同名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事物。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。


法定代表人签字：
被授权人签字：
见证人签字：
见证人姓名和职务：
见证人单位名称：
见证人地址：




格式IV-9.资格证明文件格式
填写须知

1.制造商作为投标人应填写和提交下述规定的格式Ⅳ-9－l、格式Ⅳ-9－2和格式Ⅳ-9－5以及其他有关资料。贸易公司作为投标人应填写和提交下述规定的格式Ⅳ-9全部内容以及其他有关资料。
2.所附格式中要求填写的全部问题和/或信息都必须填写。
3.本资格声明的签字人应保证全部声明和填写的内容是真实的和正确的。
4.评标委员会将应用投标人提交的资料根据自己的判断和考虑决定投标人履行合同的合格性及能力。
5.投标人提交的材料将被保密，但不退还。
6.全部资格证明文件应按投标资料表规定的语言和份数提交。




格式IV-9-1资格声明格式
资格声明

致：（招标机构）

为响应你方年月日的（招标编号）投标邀请，下述签字人愿参与投标，提供货物需求一览表中规定的（货物品目号和名称），提交下述文件并声明全部说明是真实的和正确的。
1)由（制造商名称）为提供（货物品目号和名称）的授权书1份正本，份副本，我方代表该制造商并受其约束(贸易公司(作为代理)填写)。
2)我方和制造商的资格声明，各有1份正本，份副本。
3)下述签字人在证书中证明本资格文件中的内容是真实的和正确的。

投标人（制造商或贸易公司）的授权签署本资格文件的：
名称：	签字人姓名、职务(印刷字体)
地址：
传真：签字：
邮编：电话：













格式IV-9-2制造商资格声明格式
制造商资格声明
1．名称及概况：
(1)制造商名称：
(2)总部地址：
电传/传真/电话号码：
(3)成立和/或注册日期：
(4)实收资本：
(5)近期资产负债表(到年月日止)
①固定资产：
②流动资产：
②长期负债：
④流动负债：
⑤净值：
(6)主要负责人姓名：(可选填)
(7)制造商在中国的代表的姓名和地址（如有的话）：

2．(1)关于制造投标货物的设施及其它情况：
工厂名称地址生产的项目年生产能力职工人数


 (2)本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：
制造商名称和地址主要零部件名称


3．本制造商生产投标货物的经验(包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等)：

4．近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
(1) 出口销售
（名称和地址）（销售项目）
  (2) 国内销售
（名称和地址）（销售项目）
5．近三年的年营业额
年份国内出口总额
6．易损件供应商的名称和地址：
部件名称供应商
7．最近3年直接或通过贸易公司向中国提供的投标货物：
合同编号：
签字日期：
项目名称：
数量：
合同金额：
8．有关开户银行的名称和地址：
9．制造商所属的集团公司（如有的话）：
10．其他情况：
兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。
签字人姓名和职务：
签字人签字：
签字日期：
传真：
电话：
电子函件：

格式IV-9-3贸易公司(作为代理)的资格声明格式
贸易公司(作为代理)的资格声明

1. 名称及概况：
(1)贸易公司名称：
(2)总部地址：
电传/传真/电话号码：
(3)成立和/或注册日期：
(4)实收资本：
(5)近期资产负债表(到年月日止)
①固定资产：
②流动资金：
⑧长期负债：
④流动负债：
⑥净值：
(6)主要负责人姓名：(可选填)
(7)贸易公司在中国的代表的姓名和地址（如有的话）
2. 近三年的年营业额：
年份国内出口总额


3. 近3年投标货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：
（1）出口销售
（名称和地址）（销售项目）
（名称和地址）（销售项目）
（2）国内销售
（名称和地址）（销售项目）
（名称和地址）（销售项目）

4. 同意为投标人制造货物的制造商名称、地址(附制造商资格声明)：

5. 由其他制造商提供和制造的货物部件（如有的话）：
制造商名称和地址制造的部件名称

6. 近3年向中国公司提供的投标货物（如有的话）：
合同编号：
签字日期：
项目名称：
数量：
合同金额：
7. 有关开户银行的名称和地址：
8. 所属的集团公司（如有的话）：
9. 其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。


签字人姓名和职务：
签字人签字：
签字日期：
传真：
电话：
电子邮件：



格式IV-9-4制造商出具的授权函格式
制造商出具的授权函
致： (招标机构)
我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（贸易公司地址）的（贸易公司名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：
    1) 代表我方在中华人民共和国办理贵方第（投标邀请编号）号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。
    2) 作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。
    3) 我方兹授予（贸易公司名称）全权办理和履行我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的全权。兹确认（贸易公司名称）或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。
我方于年月日签署本文件，（贸易公司名称）于年月日接受此件，以此为证。

贸易公司名称：制造商名称：
签字人职务：签字人职务：
签字人姓名：签字人姓名：
签字人签字：签字人签字：




格式IV-9-5证书格式
证书

下述签字人证明本资格文件和要求的格式中的说明是真实的和正确的。
下述签字人在此授权并要求任何被征询的银行向招标机构和招标人提供任何所要求的资料，以验证本声明或本公司实力和信誉。同时附上从我方银行（银行名称）出具的资信证明。
下述签字人知道，招标机构和招标人可能要求提供进一步的资格证明材料并同意按招标机构和招标人要求提交。


制造商或贸易公司的授权签署本资格文件的
名称：签字人姓名、职务(印刷字体)：
地址：
传真：签字：
邮编：电话：
[bookmark: _Hlt119833275][bookmark: _Hlt119833234]
格式IV-10. 招标服务费承诺书格式
招标服务费承诺书
致：中航材国际招标有限公司

我公司在贵公司组织的(招标项目名称) （招标文件编号：）招标项目的招标中若获中标，我公司承诺：在收到中标通知书后7日内，按招标文件的规定，一次性向贵公司即中航材国际招标有限公司（地址：北京市顺义区天祥路6号院北京东航中心2号楼8层）缴清招标服务费。若未按时缴纳，贵公司将不予退还我公司提交的投标保证金。
	特此承诺！



承诺方法定名称：
地址：							邮编：				
电话：							传真：				
承诺方授权代表签字：					（承诺方盖章）
承诺日期：						









[bookmark: _Toc479149195][bookmark: _Toc385402998][bookmark: _Toc100388652][bookmark: _Toc98751067][bookmark: _Toc99782602][bookmark: _Toc119897095][bookmark: _Toc191907690][bookmark: _Toc134090379][bookmark: _Toc99782603][bookmark: _Toc100388653][bookmark: _Toc119897096][bookmark: _Toc134090380]
第五章 招标邀请
[bookmark: _Toc479149200][bookmark: _Hlk191888059]中航材国际招标有限公司受招标人委托对下列产品及服务进行国际公开竞争性招标，于2025年8月1日在中国国际招标网公告。本次招标采用传统招标方式，现邀请合格投标人参加投标。
[bookmark: _Toc479149196]1. 招标条件
[bookmark: _Toc479149198]本招标项目银川机场T2航站楼行李系统更新采购项目，招标人为西部机场集团宁夏机场有限公司。招标项目资金来自自筹，出资比例为100%，该项目已具备招标条件，现对该项目行李系统更新采购进行公开招标。
2. 招标内容：
招标项目编号：0748-2540CA6024IJ
招标项目名称：银川机场T2航站楼行李系统更新采购项目
项目实施地点：银川河东国际机场,具体交货地点以招标人通知为准。
招标产品名称、数量及主要技术参数（具体内容详见第八章技术标准和要求）：
	产品名称
	数量
	简要技术规格
	备注

	行李处理系统
（系统集成）
	1套
	详见第八章货物需求一览表及技术规格。
	自动分拣


交货期：合同签订后30日历天到货，具体安装时间以招标人通知为准。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由投标人负责。
[bookmark: _Toc479149199]3. 投标人资格要求
3.1投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织。除非另有规定，凡是来自中华人民共和国或是与中华人民共和国有正常贸易往来的国家或地区(以下简称“合格来源国/地区”)的投标人均可投标。
3.2投标人不得直接或间接地与招标人为采购本次招标的货物进行设计、编制规范和其他文件所委托的咨询公司或其附属机构有任何关联。
3.3只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于招标人和招标机构的投标人才能参加投标。
3.4投标人拟供旅客行李处理系统（系统集成）须在中国民用航空局公布的机场专用设备通告内且通告状态为正常，通告中分拣方式须包含自动分拣。（投标文件中须附对应通告截图并加盖公章）。
[bookmark: _Hlk203724710]3.5投标人如为代理商，还须具有拟供货物旅客行李处理系统（系统集成）制造商针对本项目出具的专项产品代理授权书（同一品牌同一型号的货物只能有一家投标人参加投标，如有两家及以上同时参加的，则均被否决；专项产品代理授权书中须明确设备型号，未体现设备型号的投标无效）。
3.6单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本招标项目投标。
3.7信誉要求：
3.7.1境内投标人不得为最高人民法院列为失信被执行人名单的单位，以“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”网站（http://zxgk.court.gov.cn）查询信息为准（投标文件中须附投标人信用中国或中国执行信息公开网失信被执行人查询截图并加盖投标人公章）。
3.7.2境外投标人须为商业信誉良好，无重大违法记录的单位（投标文件中须附投标人的自行承诺并加盖投标人公章）。
3.8本项目不接受联合体投标。
4. 招标文件的获取
招标文件领购时间：2025年8月1日至2025年8月8日止，每天上午09:00-11:30、下午13:30-16:00，节假日除外。招标文件领购地点：西安市雁塔区唐延路1号旺座国际城D座2802室。
招标文件售价：800元人民币或110美元（邮购须加付100元人民币或15美元）
凡领购招标文件请在中航材招投标交易云平台（http://www.cabidding.com.cn/）注册。
[bookmark: _Toc479149201]5. 投标文件的递交
[bookmark: _GoBack]投标截止时间（开标时间）：2025年8月27日09:30（北京时间）
投标文件送达地点：西安市雁塔区唐延路1号旺座国际城D座2802室。
开标地点：西安市雁塔区唐延路1号旺座国际城D座2802室。
[bookmark: _Toc479149202]6. 联系方式
[bookmark: _Toc479149203]招标人：西部机场集团宁夏机场有限公司
地址：宁夏回族自治区宁夏银川河东国际机场内
联系人：方晓宇（同异议联系人）
电  话：0951-6912523（同异议联系电话）
[bookmark: OLE_LINK6]招标代理机构：中航材国际招标有限公司
地址：北京市顺义区天祥路6号院北京东航中心2号楼8层    
邮编：100125                         
联系人：张少辉
联系方式：029-84118990
电子信箱：zhangshaohui@casc.com.cn
7. 汇款方式
账户名称：中航材国际招标有限公司
开户银行：中国民生银行北京正义路支行
帐号：626679362 
开户名称（美元）：中航材国际招标有限公司
开户银行（美元）：民生银行首都机场支行
账号（美元）：    0135144140000074
8.其他事项
[bookmark: _Toc479149204]投标人必须于投标截止期前在中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）上成功注册、年检（经网站验证认可），注册方法请致电中国国际招标网客户中心（电话：010-58851111-1）。否则,投标人将不能进入招标程序,由此产生的后果将由投标人自行负责。
[bookmark: _Toc385402999]






[bookmark: _Toc191907691]第六章 投标资料表
[bookmark: _Toc134090381][bookmark: _Toc129144151][bookmark: _Toc119897097][bookmark: _Toc119833344]本表关于要采购的货物的具体资料是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内容

	说明

	1.1
	招标人：西部机场集团宁夏机场有限公司
地址：宁夏回族自治区宁夏银川河东国际机场内
联系人：方晓宇（同异议联系人）
电  话：0951-6912523（同异议联系电话）

	1.2
	[bookmark: OLE_LINK7]招标机构名称：中航材国际招标有限公司
地址：北京市顺义区天祥路6号院北京东航中心2号楼8层
联系人：张少辉
联系方式：029-84118990
传真：029-84118990
电子信箱：zhangshaohui@casc.com.cn

	1.3
	本招标项目银川机场T2航站楼行李系统更新采购项目，招标人为西部机场集团宁夏机场有限公司。招标项目资金来自自筹，出资比例为100%，该项目已具备招标条件，现对该项目行李系统更新采购进行公开招标。

	*2.9
	详见第五章投标邀请第3条投标人资格要求。

	招标文件

	6.1
	澄清时间: 潜在投标人对招标文件的任何澄清要求需在2025年X月X日16时前以电子邮件PDF（加盖公章）及WORD版本形式发送到招标机构电子邮箱（zhangshaohui@casc.com.cn）

	投标文件的编制

	8
	投标语言：中文或中英文对照。
请注意招标文件中技术部分以中文提供，投标人的投标文件中的技术部分必须提供中文版本，如中英文不一致，以中文为准。

	*10.3
	是否允许备选方案: 否

	*11.1
	投标人提交的开标一览表中的投标总价须与投标文件中投标分项报价表的总计金额一致，不一致将承担其投标被否决的风险。如有优惠，投标人须在分项报价中分别列出优惠后的单价及合价，不允许对投标总价一次性优惠。

	*11.2
	投标报价不允许缺漏项，否则投标将被否决。

	*11.5
	最高投标限价:人民币柒仟叁佰贰拾万（¥7320000 元）。

	*11.6.1 1）
	从中华人民共和国关境内供货的报价：
（1）投标报价（价格条件）为：货到项目现场价（含项目现场卸货费）；
（2）相关费用：应单独报出所供货物的出厂价（含增值税）、内陆运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费；伴随服务包括但不限于：设计联络、出厂检验、安装、设备调试、培训、验收、技术资料、运输等一切事宜。
（3）项目现场: 银川河东国际机场,具体地点以招标人通知为准。
注：投标人需将设备运至用户指定的安装现场，并将货物搬运到用户指定的安装位置，卸货工作包括集装箱装卸车作业、集装箱掏箱等。

	*11.6.1 2）
	投标截止时间前已经进口货物的报价：
（1）投标报价（价格条件）为：货到项目现场价（含项目现场卸货费，现场恢复和系统优化完毕价，包含要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，货物在从关境外进口时已交纳或应交纳的全部关税、增值税和其它税）；
（2）相关费用：应单独报出所供货物的出厂价（含增值税）、内陆运输费、保险费、安装调试费和伴随服务费。伴随服务包括但不限于：设计联络、出厂检验、安装、设备调试、培训、验收、技术资料、运输等一切事宜。
注：投标人需将设备运至用户指定的安装现场，并将货物搬运到用户指定的安装位置，卸货工作包括集装箱装卸车作业、集装箱掏箱等。

	*11.6.2
	从中华人民共和国关境外供货的报价：
1）投标报价（价格条件）为：DDP项目现场（含项目现场卸货费）；
2）相关费用：应包含所供货物的出厂价（含进口环节税费、银行手续费、国际国内运输装卸费及保险费、搬运费、报关费、港杂费、仓储费、商检费、检疫费用和伴随服务费）。伴随服务包括但不限于：设计联络、出厂检验、安装、设备调试、培训、验收、技术资料、运输等一切事宜。
3）目的港：天津港
4）项目现场: 银川河东国际机场,具体地点以招标人通知为准。
注：投标人需将设备运至用户指定的安装现场，并将货物搬运到用户指定的安装位置，卸货工作包括集装箱装卸车作业、集装箱掏箱等。

	12.1
	投标货币：人民币

	12.2
	投标货币：人民币

	*13.1
	是否接受联合体投标：
□接受，应满足下列要求：
■不接受

	13.3
	业绩要求:详见技术规格。
资格标准:详见技术规格。

	14.3 
	货物验收后运行所需的备件:详见技术规格。

	15.1
	投标保证金金额：人民币壹拾万元整（¥100000.00元）或13000.00美元

	15.3.2
	投标保证金形式：银行出具的银行保函、转账支票、银行即期汇票、银行电汇。
投标保证金（或递交证明）应同开标一览表一同单独密封。
投标保证金有效期应与投标有效期一致。

	16.1
	投标截止日期：详见《第五章投标邀请》
投标有效期：90天

	17.1
	投标文件的份数：1正6副，电子版7份（电子光盘6份，U盘1份；要求：投标文件电子版须为投标文件正本扫描件PDF文档格式，并同时提供相应word版格式，其中的投标分项报价表须单独提供Excel文件格式）。
当电子文档的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件正本为准。

	*17.2
	1）投标文件的签字、盖章：
（1）投标人对投标文件正本必须进行逐页的小签（投标文件密封包装、投标文件封面、以及由投标人法定代表人或授权代表正式签署文件页面可以不进行小签）。小签可以为法人或者授权代表人的全名、姓、首字母形式。
（2）招标文件要求投标人的法定代表人或其授权代表签字的，不得使用签字章或签名章代替，必须由本人签字。招标文件规定盖章的地方，应加盖公司公章，不得使用投标专用章或合同专用章等代替。
（3）招标文件中要求的资质证书等证明文件（如营业执照、事业单位组织机构代码证、税务登记证、经营许可证、生产许可证、产品注册证等)复印件，作为投标文件正本的须加盖投标人的单位公章或由法定代表人或其授权代表签字。
（4）从网上下载的资料，也要加盖投标人的公司公章或由法定代表人或其授权代表小签。
2）投标文件的装订：
（1）投标文件正本与副本应分别A4纸胶装成册，文件每册厚度不得超过5cm，如单册超过5cm须分册装订，并编制目录。
（2）投标文件正本与副本都不得采用活页夹，并要求逐页标注连续页码、目录清晰、带有索引，否则，招标人对由于投标文件装订松散而造成的丢失或其他后果不承担任何责任。

	投标文件的递交

	18.1
	投标文件应包括开标一览表。为方便开标时唱标，投标人还应将开标一览表和投标保证金单独密封，并在信封上标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封装在信封中。招标人将拒收不按招标文件要求密封的投标文件。

	18.2
	封套均应清楚地标明：
1) 投标文件递交至西安市雁塔区唐延路1号旺座国际城D座2802室               
2) 项目名称：银川机场T2航站楼行李系统更新采购项目
招标编号：0748-2540CA6024IJ
并在外层信封上注明“在2025年X月X日X时X分（北京时间）之前不得启封”的字样。

	19.1
	投标截止日期和时间：详见《第五章投标邀请》。

	开标与评标

	22.1
	开标日期和时间：详见《第五章投标邀请》。
开标地点：详见《第五章投标邀请》。

	23.1
	评标方法：综合评价法
评标委员会组成：共7人，其中招标人代表2人，专家5人。

	23.3
	在评标期间，投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当书面通知该投标人，对此，投标人不得拒绝。投标人的澄清、说明应当采用书面形式在评标委员会规定的时间内提交，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清和纠正内容将作为投标文件的组成部分。
有关澄清的要求和答复，应以书面形式进行，投标人不得借澄清问题的机会，与招标人及评标人员私下接触或对原投标价和内容提出修改，澄清不得改变投标文件的实质性内容，也不得对其他投标人造成不公平的结果。但在评标中对发现的算术性差错进行的核实、修正，则不在此列。
投标人的投标文件不响应招标文件加注星号（“*”）的重要商务和技术条款（参数），或加注星号（“*”）的重要技术条款（参数）未提供符合招标文件要求的技术支持资料的，评标委员会不得要求其进行澄清或后补。
评标期间，投标人必须通讯工具必须保持24小时畅通。若投标人未能在评标委员会规定的时间内提交由其法定代表人或其有效授权人签署的对澄清问题的书面回答，评标委员会将视为投标人逾期不响应需澄清的问题，其投标被否决。
评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、说明。

	*24.5
	技术评议过程中，有下列情形之一者，其投标将被否决：
1）投标文件不满足招标文件商务以及货物需求一览表及技术规格中加注星号（“*”）的重要条款（参数）要求，或加注星号（“*”）的重要条款（参数）无符合招标文件要求的技术资料支持的，其投标将被否决。
注：招标文件中各“*”字符加注在编号前或编号后具有同等法律效力。
2）投标文件技术规格中一般参数允许负偏离的最大范围或最高项数：5项（含5项）。商务部分（招标文件第八章以外的部分）不允许负偏离。
超出允许负偏离的最大范围或最高项数，将导致其投标被否决。
3）投标文件中关于货物需求一览表及技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的。
4）存在招标文件中规定的否决投标的其他技术条款的。

	25.1
	评标货币：■人民币□美元
（如果投标报价中有多种货币，以开标当日中国银行总行首次发布的外币对人民币的现汇卖出价进行投标货币对投标资料表中规定的评标货币的转换，以便计算评标价）

	27.1
	评价因素及其权重、评价标准、评价程序和定标原则：详见招标文件第九章

	27.2 .1
	各级评价因素：详见招标文件第九章

	27.2.3
	评价值：详见招标文件第九章

	27.3.2
	投标价格评价值的确定：详见招标文件第九章

	27.4
	商务因素的评价：详见招标文件第九章

	27.4.2 1）*
	交货期的偏离是否偏离以及偏离加价调整原则：不允许负偏离，负偏离将导致投标被否决。
交货及安装期:合同签订后180日历天到货，具体安装时间以招标人通知为准。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由投标人负责。
交货地点：银川河东国际机场,具体交货地点以招标人通知为准。

	27.4.2 1）*
	付款条件的偏离:不允许偏离，任何偏离将导致投标被否决

	27.4
	备选方案及其它额外评标因素和标准：详见技术规格，投标总价中如果包含有招标文件要求以外的产品，在评标时不予核减。

	27.5
	技术因素的评价：详见招标文件第九章      

	27.8
	中标候选人数量：1-3个
投标满足招标文件商务、技术等实质性要求的前提下，评标委员会按照招标文件的规定进行综合评审，评标委员会将根据投标综合评价值的由高到低排出名次。综合评价值相同的，将依照第一级评价因素价格、技术、商务的优先次序，根据其评价值高低进行排序。如仍相同，评标委员会投票决定排序。

	授予合同

	36.1
	本次招标的招标代理服务费由中标人支付。
中标人须按如下标准和规定交纳招标代理服务费。
(1)以中标通知书中确定的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。
(2)招标代理服务费币种为人民币。
(3)中标人按照以下标准下浮33%后一次性向招标代理人支付招标代理服务费：
招标代理服务收费标准
[image: ]
注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算
(4)招标代理服务费在中标人与招标人签订合同后五个工作日内，按上述(1)、(2)、(3)款的规定交纳(到帐为准)。
(5)招标代理服务费由投标人综合考虑，投标报价时不对此费用单独列项。

	适用于本投标人须知的额外增加的变动：不适用


[bookmark: _Toc385403000][bookmark: _Toc99782605][bookmark: _Toc134090382][bookmark: _Toc100388655][bookmark: _Toc143510309][bookmark: _Toc119897099][bookmark: _Toc134090383]








[bookmark: _Toc191907692]第七章 合同专用条款
本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。
	条款号
	内容

	1.1
	买方名称：西部机场集团宁夏机场有限公司
买方地址：
1.1.3 目的港：天津港
1.1.4项目现场：见技术规格要求
卖方：中标人

	6.1
	卖方应保证，买方在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。如买方在合同履行及质保期间被第三方起诉侵权，卖方应承担由此产生的一切后果。

	7.1
	中标人在收到招标人的《中标通知书》后 30日内，应按照招标文件合同专用条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或招标人可以接受的其他形式向招标人提交履约保证金。
履约保证金金额：中标金额的10%
履约保证金币种：同投标货币
凡未按时提交的中标人，招标人有权取消其中标资格，并顺序选择排名第二中标候选人的投标人。

	7.3
	履约保证金形式：银行保函。由买方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具，或由信誉良好的外国银行通过在中华人民共和国注册和营业的银行出具。其格式采用招标文件提供的格式或其他买方可接受的格式。

	11
	项目现场：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》。

	11.1
（如适用）
	[bookmark: OLE_LINK1]装运条款：DDP货到现场价（含项目现场卸货费）或货到现场价（含项目现场卸货费）
目的港：天津港
允许转运；

	12
	卖方应在合同规定的装运前20日以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、箱数、总毛重、总体积(用 m3表示)、预计到货日期及货物储存中的特殊要求和注意事项等信息通知买方和等寄给买方。

	*13.1
	交货期：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》。

	13.2
	贸易术语按照国际商会的《国际贸易术语解释通则》(Incoterms)（2020）来解释。

	13.4
	卖方应根据中国政府法律法规要求，提供中国海关报关所必须的单据，由于卖方单据不全造成报关延误，所产生的费用由卖方承担。

	14
	卖方办理的保险，不仅包括水上运输险，还应包括各种运输险。
卖方向信誉好的保险公司投保。

	16.1
	应提供的伴随服务：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》。

	17.2
	备品备件要求：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》。

	18.2
	质量保证期：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》要求，质保期与保修期规定一致。
*质量保证期内，对于免费维修或更换有缺陷的货物或部件，卖方应承担包括运费在内的相关一切费用。

	18.4
	免费维修与更换缺陷部件的期限：详见《第八章货物需求一览表及技术规格》。

	19.1 1)
	因卖方原因导致退货，卖方应以人民币方式将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括但不限于利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其它必要费用。

	19.1.3
	用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接及间接损失费用。

	20.1
	付款方法和条件： 
20.1.1对于境外供货：
    买方在收到签约合同价10%的履约保证金后，卖方提供20%合同金额的发票，买方通过电汇（T/T）向卖方支付合同款的20%的首付款。
20.1.1.1买方在卖方提供下列文件后的45天内，向卖方支付合同金额的60%。
（1）三正三副全套海运提单，标明“运费已付”带目的港的，收货人为买方。
（2）三份正本两份副本形式发票，发票金额为已装运货物100%总价款，要求支付已装运货物的60%总价款。
（3）三份正本三份副本的装箱单。
（4）由制造商开具三份正本三份副本的数量和质量证书。
（5）一份正本四份副本的原产地证明。
（6）一份正本两份副本的发货通知。
（7）非木制包装证明或者在包装箱上注明IPPC（国际木质包装检疫措施标准）的标志。
（8）一正三副合同金额110%的保险单据。
20.1.1.2．买方在货到现场，安装调试完成，竣工验收合格并收到银行质保函后45天内向卖方支付合同金额的20%。
由经买方认可的卖方银行以SWIFT格式出具的，以买方为受益人的合同总额【　5　】% 的银行保函，有效期从最终用户验收合格后24个月。
20.1.2 对于境内供货：
本合同项下对国内卖方的支付采用电汇、支票或汇票方式支付。除非双方另有协议，将按合同货币进行支付。所有在收款行发生的银行费用由卖方负担。
合同签订后卖方向买方提供合同总价的10%的履约保证金，买方在收到等额收款收据后支付合同总价10%的预付款。设备到货经验收合格后支付至合同总价的50%（预付款抵扣10%，剩余40%正常支付)。安装、调试完成并通过买方验收后，30个工作日内提供等额增值税发票后一次性支付合同总价45%，剩余5%作为质保金待质保期结束且无任何遗留问题，无息返还质保金，质保期按照项目验收合格日期起算。

	25.1
	未经买方书面同意，卖方不得擅自分包，买方对分包事项的同意并不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

	26.2
	在履行合同过程中，如果卖方及其分包人遇到妨碍按时交货和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应以书面形式由双方认可。

	27.1
	除合同条款第 29条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误1天的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的1%计收，直至交货或提供服务为止。延误15天（含15天）以上，买方有权单方面解除合同（卖方承担合同金额20%违约金的同时赔偿因此给买方造成的一切损失（直接+间接损失））或继续履行合同（卖方承担延期违约责任的同时赔偿因此给买方造成的一切损失（直接+间接损失））。

	30.1
	如果卖方丧失商誉、进入破产程序或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

	31
	31.1买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。
31.2对卖方在收到终止通知后，买方应据实承担卖方因此造成的直接损失

	32.2
	仲裁应由中国国际经济贸易仲裁委员会（CIETAC）按其仲裁规则和程序在北京进行。仲裁语言为中文。仲裁费用由败诉方承担。

	35

	卖方通知送达地址：招标人指定地点
联系人：  
电话：

	36.2
	互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和中标人注册地所在国政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定”

	37.1
	本合同在各方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章或合同章后生效。

	适用于本合同资料表的额外增加的变动：无
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第8章 [bookmark: _Toc191907693][bookmark: _Toc3798][bookmark: _Toc117085304][bookmark: _Toc454549949][bookmark: _Toc444761356][bookmark: _Toc449459092][bookmark: _Toc197397170][bookmark: _Toc197396232][bookmark: _Toc444857347][bookmark: _Toc456766982][bookmark: _Toc261847329][bookmark: _Toc454874249][bookmark: _Toc257663219][bookmark: _Toc455392122][bookmark: _Toc508635366][bookmark: _Toc195792423][bookmark: _Toc508714168][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Toc508698306][bookmark: _Toc508723634][bookmark: _Toc508713891][bookmark: _Toc99023648][bookmark: _Toc406682821][bookmark: _Toc183324137]货物需求一览表及技术规格
[bookmark: _Hlk133395687][bookmark: _Toc145411431][bookmark: _Toc257663478][bookmark: _Toc261847581]1项目概况
T2航站楼行李系统于2008年6月建成投入使用，2018年国际厅改造项目拆除了2套进港提取转盘，现有一套出港行李人工分拣系统，2套O型人工分拣转盘，2套T型进港转盘，用于国际航班保障使用。目前，T2航站楼行李系统仅有1套设备无备份，现有行李系统的主要电气控制部件、机械部件均已老化，故障频发，尤其在上级供电不稳、倒闸断电、电压波动时极易出现主控程序丢失的情况，造成行李系统无法正常使用，故对T2航站楼行李系统进行更新。
[bookmark: _Toc145411432]1.1总体要求
本项工程是交钥匙工程，投标人必须准时提供一套满足技术文件要求的完整、安全、可操作、可维护的行李处理系统。涉及BHS（行李处理系统，以下简称BHS）系统的制造、运输、仓储、产品保护、设备安装、调试及初验、试运行、最终验收及售后服务等工作，并按向招标人移交所需的资料。投标人应负责提供保证行李处理系统使用涉及的、包括在本技术文件中未叙述的所有设备。
投标人除保证本系统的成套性外还必须与本项目外部其它相关系统的信息接口连接和协调，保证本技术规范规定的接口能与其他相关系统正确的连接并交换数据，无偿给行李全流程跟踪系统提供相关数据。
技术文件上，给定了BHS在航站楼中的建筑范围，BHS必须符合所指定的建筑限制条件。
因本项目为更新改造项目，所以投标人还需完成旧设备的拆除，并运送至指定地点。
投标人应保证，招标人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。
投标人必须在投标文件技术部分对本技术文件的所有要求做出实质性应答。
在合同生效后，投标人必须遵守机场空防安全管理的规定和现场施工管理的所有规定。
本技术文件仅指行李处理系统的主要要求，投标人按照相关技术规范执行。
特别提示，本项目不包含：安检设备、办票柜台等，但应当负责协调和提供将此类设备集成到行李处理系统中所必须的全部设备。
[bookmark: _Toc145411433][bookmark: _Toc195017398]1.2建设环境及要求
1）建设位置
本期行李处理系统建设在银川河东国际机场T2航站楼内。
2）图纸
[image: ][image: ]
[bookmark: _Toc145411452]银川河东国际机场T2航站楼行李系统更新的位置、面积、空间等具体情况见上图，其余信息详见附件本项目的设计图纸。
3）临电
（1）临电现状
 由航站楼管理部就近指定临电电源引接点。
（2）现场临电管理
 施工期间，服从航站楼管理部的统一用电管理，向航站楼管理部上报本工程临时用电方案及容量，待航站楼管理部审批后，严格执行，认真落实。
 负责规划、引接施工的临时用电，从航站楼管理部提供的临电点引接施工临时电源。
 引接临电前，需向航站楼管理部办理用电手续，工程竣工验收后，统一向机场相关管理部门按时交纳电费。
 临电费用纳入清单措施费进入总报价。
 电源：电费根据实际用电量收取供能设施设备运维费。如当地或机场所供的电的价格发生调整，招标人向投标人收取的费用也参照当地调整的幅度做相应调整。
4）运行条件
全年365天，每天24小时连续使用。
5）工期要求
（1）合同签订后30日历天到货，具体安装时间以招标人通知为准。此前一切设备保管、运输、保险等全部工作由投标人负责
（2）2025年11月完成所有设备安装、系统调试、第三方检测。
（3）2025年12月项目竣工且具备竣工验收条件。
具体供货、安装调试及验收时间必须服从项目建设计划及招标人的安排。
[bookmark: _Toc145411434]1.3工作内容
1.3.1概述
1.投标人应设计并以“交钥匙的原则”提供一套完整的、可运行的、可维护的和安全的行李处理系统，包括所有的支撑、钢结构、吊件、吊杆、框架、边框、从配电柜连接到行李系统的电力、电机、电机启动器、断路器、控制器、按钮、线圈、接线、电柜、控制台、直梯、阶梯、跨接和所有其他部件，以及所有在设计图纸和技术规范中显示、描述、暗指、要求的用以完成要求的行李系统功能的设备。
2.投标人提供所有硬件、软件和施工监督以保证行李系统的设备按“交钥匙”的原则交付运行。
3．投标人应负责计算并设计确定强电，弱电和控制电源需求及分布电量。
4．投标人须提供所有本技术文件要求的完成行李系统所需的人力、材料和设备，包括但不仅限于：安装，集成；所有要求的验收测试（包括离港、安检接口、集成和安全测试）；所有行李系统设备间的布线以及行李系统设备与行李安检设备之间的布线；在建设期间对输送机设备、材料、带有相关部件的新的输送机设备的必要的防护；所有新的行李系统PLC设备、PLC网络和其他所有适用部件/设备；所有本技术文件要求的用以完成新的行李处理系统的设备。
5．投标人负责本项目内系统所需全部供电和控制电缆、通讯网络线缆、电缆桥架、管线的供货以及安装工程；所有的供电、配线等应符合或高于中国的标准（GB）和规范。
6．投标人提供与安装本项目所需的视频监控系统。
7．投标人须在T3行李控制室提供LCD小间距拼接视频墙，间距小于等于1.8毫米，满足T2行李系统的组态监控和视频监控需求。
8.投标人须提供组态监控和视频监控所需的工作台，含桌椅。
9.投标人须提供维修平台、走道、跨越梯。
10.提供通道、设备、提醒等标识、标牌引导，包括但不限于：柜体标识，输送机标识，安全标识，通道标识等。方案提交招标人审批。
11.投标人应在检修走道和平台提供并安装辅助照明设备，以确保行李区的照度不低于200LUX。
12.本技术文件仅规定了行李系统主要且必须的要求和最低的质量标准，不应作为完整的详细要求。投标人除应负责所供系统、系统功能、系统设备的设计和制造，并保证符合技术文件和相关技术标准、规范的要求外，投标人还应提供本规范中未描述的，但为保证设备能正常有效运行所必须的设备、部件及附件、软件、工具等，并在投标文件中提供相关功能的详细描述。
13.投标人须在值机岛、到达转盘前、行李系统空陆侧转换位置等处提供与行李设备自动联动的安全卷帘，防止公众侵入航站楼的空侧。
14.投标人须负责所有原设备的拆除、运送工作。
15.投标人应在行李系统竣工验收前委托第三方开展上线前网络安全检查，并出具检测报告，费用包含在投标总价内。
16.在机电设备安装和钢平台安装部分，投标人如没有相关资质，需委托具有相关资质的第三方单位进行安装，其中钢平台安装要求具有建设行政主管部门钢结构工程专业承包三级或以上资质；机电设备安装应具有建设行政主管部门颁发的机电设备安装工程专业承包三级或以上资质。

1.3.2与其他系统的接口
1.投标人应配合招标人与建筑设计、土建及其相关系统等方面的技术协调，服从招标人的管理并对工作做适当安排。
2.所有的行李系统与安检设备要求的接口详细内容都必须与安检系统承包商充分协调。投标人应检查并提交与行李安检设备接口的技术要求。投标人也应该审核每台安检设备的技术要求并根据行李系统的要求提交接口的技术文件，并与相应的承包商配合。
3.投标人要对行李系统与安检设备之间接口要求的任何布线和连接负责（接线的输入/输出、数据接口布线和软件驱动）。投标人应对行李系统相关的PLC，行李系统与安检设备数据网络、安检网络等两个系统之间要求的连接负责（接线的输入/输出、数据接口布线和软件驱动）。
4.投标人应确保所有安检机在不影响其他设备的情况下可以移动或更换，并与招标人协调确定安检机进出路线。
5.投标人应与所有的相关专业/承包商协调配合，包括海关、消防等部门人员，协调与行李系统的所有接口。
6.投标人须与原建筑设计协调行李处理系统内的建筑防火区域，确保传送带之间断开并提供缺口，使防火卷帘能够完全关闭，并符合当地的消防规范。
7.投标人应负责行李系统维修平台与原消防系统设计的协调，以保证消防系统管道对其区域的覆盖满足相关消防规范要求。
8.投标人提供和协调所有的外部接口，包括但不仅限于信息集成系统、离港系统、消防报警系统、时钟系统、安检分层系统。投标人应负责行李系统与外部系统之间的，包括行李系统侧物理接线输入/输出和行李系统服务器机房内数据接口线缆铺设、桥架以及预埋管线安装等工作内容。
9.投标人负责行李系统设备相关的所有墙壁/楼板开口的开洞及洞口封堵。
10.投标人负责提供位于车道上的混凝土基座、护柱、建筑保护和车辆碰撞防护设施。
11.如后期招标人在本次改造范围内增加自助行李托运设备，投标人应无偿配合对接工作。
1.3.3主要设备清单
本清单内设备指标要求为最低配置，投标人须满足本技术文件要求，特别在满足性能要求的基础上，选用设备具体型号。对于清单中没有列出但为保证行李系统稳定运行所需要的设备，投标人应提出并另行报价，并计入投标总价。
招标人推荐行李系统主要设备品牌为经过市场验证的成熟品牌，投标人在投标时应考虑此要求。在相关内容进行评审时，将对投标人所投设备品牌档次、参数优越性等进行综合评审。
行李处理系统设备清单如下表所示。对于该清单中没有列出但是BHS系统稳定运行所需要的软/硬件设备，投标人应免费提供和补足。
	序号
	名称
	单位
	数量
	备注

	一、机械设备（包括但不限于）

	1
	称重输送机
	台
	10
	L=1500mm，宽度与安检机匹配，不锈钢外罩；详细技术参数见技术文件3.3

	2
	安检输送机
	台
	6
	L=2000mm，；详细技术参数见技术文件3.4； 

	3
	过渡输送机
	台
	10
	L=1200mm，宽度与安检机匹配，不锈钢外罩；详细技术参数见技术文件3.5

	4
	收集输送机
	米
	21.5
	[bookmark: OLE_LINK4]皮带宽度1000mm，不锈钢外罩；详细技术参数见技术文件3.6

	5
	排队输送机
	台
	6
	L=1200mm，皮带宽度1000mm；详细技术参数见技术文件3.7

	6
	90°转弯输送机
	台
	2
	R=1550mm；详细技术参数见技术文件3.8

	7
	45°转弯输送机
	台
	2
	R=1550mm；详细技术参数见技术文件3.8

	8
	下坡输送机
	米
	21.8
	皮带宽度1000mm，下坡角度不大于18°；详细技术参数见技术文件3.6

	9
	直线输送机
	米
	36.7
	皮带宽度1000mm；详细技术参数见技术文件3.6

	10
	水平分流器
	台
	1
	详细技术参数见技术文件3.9

	11
	读码设备
	台
	1
	采用工业相机+RFID混合识别；详细技术参数见技术文件3.11

	12
	DCV分拣系统
	套
	1
	包含DCV轨道70米，DCV小车6台，详细技术参数见技术文件3.10

	13
	滑槽
	个
	7
	详细技术参数见技术文件3.13

	14
	提取转盘
	米
	134
	平转盘，不锈钢，实际所需设备数量、尺寸以现场测量为主，需满足验收及使用要求。
为满足海关设备需求，需与海关先期机检的设备进行联动；详细技术参数见技术文件3.12

	15
	分拣转盘
	米
	53
	平转盘，实际所需设备数量、尺寸以现场测量为主，需满足验收及使用要求；详细技术参数见技术文件3.12

	16
	可视化辅助分拣设备
	套
	1
	含读码设备（采用工业相机+RFID混合识别）1台，LED显示屏（长度与人工分拣行李转盘侧边长度一致，约40米）及配套设施。LED显示屏同步显示当前行李的航班号、截载时间、目的地。LED屏采用红绿双基色，显示行数为2行

	17
	钢平台
	平方米
	200
	含梯子；详细技术参数见技术文件3.14

	18
	橡胶门帘
	套
	5
	详细技术参数见技术文件3.15

	19
	安全门
	套
	5
	应与行李系统进行联动，行李系统开启时自动开启，行李系统关闭时自动落下。

	二、信息及控制系统硬件部分（包括但不限于）

	1
	服务器
	台
	4
	双机热备，数据库服务器2台，分拣服务器2台；详细技术参数见技术文件4.3.1.1

	2
	核心交换机
	台
	2
	详细技术参数见技术文件4.3.1.2

	3
	接入交换机
	台
	3
	按需配置 不少于3台,详细技术参数见技术文件4.3.1.2

	4
	PDU
	个
	4
	符合 CE、CCC认证，位数不少于8位

	5
	视频监控系统/分拣工作站
	台
	4
	含显示器；详细技术参数见技术文件4.3.1.2

	6
	移动工作站
	台
	1
	处理器不低于海光3350M或兆芯KX-7000八核处理器;内存不低于32GB；独立显卡，显存不低于4G

	7
	大屏幕电视显示墙
	套
	1
	至少由4块55”液晶屏无缝拼接而成，含大屏支架，分辨率≥1920×1080，IPS，支持7*24小时工作；显示单元采用整机设计，内置拼接处理模块；寿命（小时）≥50000小时；屏亮度≥700nit；静态对比度：≥1100：1或 动态对比度：≥500,000：1；满足图像准确快速显示，无拖尾现象；。

	8
	大屏监视器操作工作站
	台
	1
	含显示器；详细技术参数见技术文件4.3.1.2

	9
	分屏控制器
	台
	1
	含相关软件，大屏连接线。背板带宽≥400Gbps，信号图像显示实时；支持主流H.264/H.265/MPEG-4/Mjpeg格式网络视频信号直接解码显示，不需要额外配置输出节点；画面流畅、不丢帧、无残影，画面不撕裂；所有输入信号可在全屏范围内任意位置、任意大小，拖动、叠加、漫游显示。整个大屏显示内容同步，不会出现相邻屏幕间画面撕裂、残影等异常现象；支持无缝切换，画面切换、开窗时无黑场，整屏画面切换时间＜30ms，支持场景轮巡并可以设置轮巡间隔时间；

	10
	工作台
	套
	1
	长度不少于6米，桌体为高强度冷轧钢板，桌面为E1级防火板，可前后开门

	11
	UPS
	套
	5
	包括但不限于以下区域供电：
BHS控制室供电1套：电源后备时间不低于1小时
PLC供电4套：最低保护和供电时间应不小于0.5小时；
各类UPS采用模块化设计（小容量除外），并预留扩容空间；具有网络通讯接口；输入电压：380V/220V AC三相或单相；输入频率：50 Hz；输出电压：380V或220V AC三相或单相，输出电压稳定度（±0.5～±2％）；输出频率：50 Hz；输出频率稳定度（±0.01～±0.5%）；应配备电涌抑制装置；效率指标高于 90％

	12
	视频监控系统摄像机
	台
	28
	不少于28台，含安装支架；详细技术参数见技术文件5.4.1

	13
	视频监控系统服务器
	台
	1
	含操作系统；详细技术参数见技术文件5.4.2

	14
	磁盘阵列
	台
	1
	详细技术参数见技术文件5.4.2

	15
	视频监控系统核心交换机
	台
	2
	详细技术参数见技术文件5.4.3

	16
	POE接入交换机
	台
	3
	按需配置不少于3台；详细技术参数见技术文件5.4.3

	17
	大中型PLC
	套
	1
	用于离港；详细技术参数见技术文件4.2

	18
	小型PLC
	套
	3
	进港2套，分拣机1套；详细技术参数见技术文件4.2

	19
	控制柜
	套
	4
	离港1套、分拣机1套、进港转盘2套；详细技术参数见技术文件4.1.2.4.

	20
	马达控制器（箱）
	套
	24
	用于控制设备的启动，数量不少于24套
应具有电源隔离开关、断路器、接触器和热保护继电器等电器元件和过压、过载、欠压等保护功能。马达控制器（箱）中的 I/O 模块应至少具有一个输出备用点、一个输入备用点。应具备足够的可编程输入\输出点，以便实现就地信号采集和控制功能。马达控制器（箱）上应至少具备应内置总线模块、数字量输入/输出模块等器件，面板上至少应具备断路器手柄，远程/本地切换开关，启/停操作按钮，跳闸复位按钮。指示灯可显示电源、 电机工作状态、网络工作状态、过载、运行状态等。马达控制器（箱）上应有铭牌标示所控制的输送机编号和地址等信息。每个马达控制器（箱），应有唯一的总线地址，以保证电机发生故障时，可直接定位到故障电机。马达控制器应集成可选的抱闸电压输出功能，具备支持各种抱闸电压输出控制。除转盘、水平分流器外，一个马达控制器（箱）只可控制一台电机，每台马达控制器（箱）应有唯一的总线地址，以保证电机发生故障可直接定位到故障电机。

	21
	综合布线及配电改造
	项
	1
	含线缆及桥架、管线敷设、桥架安装、配线架、线缆上架、光纤熔接、设备供电线缆的敷设，线缆及桥架长度以现场测量为准，需满足验收及使用要求，包括但不限于以下种类：
信号电缆：低烟无卤阻燃型多芯标准铜芯电缆。
电源电缆：低烟无卤阻燃型多芯标准铜芯电缆，至少包括电源电缆、屏蔽线、扁平电缆等；
网线：六类屏蔽网线；
光缆：单模9/125µm零水峰光纤；
电缆桥架：采用镀锌喷塑。

	22
	42U机柜
	台
	2
	应符合国标 GB/T3047.2- 92《高度进制为 44.45mm 的面板、机架和机柜的基本尺寸系列》的要求。同时，要求机柜的兼容通用性好；
600mm(W) x 1200mm(D) x 2000(H) ；
U 数标识清晰；
静态状态时承重力至少达 1600kg；
机柜采用一体化设计，具体独立空调制冷以及独立的 UPS 装置；
箱体防护等级：IP54 级；
机柜安装应提供双路电源，机柜内 UPS 应支持双路供电；
符合专业化的 EIA 19”标准设计；
阻燃符合 GB5169.7 实验 A 要求。

	23
	值机控箱柜
	台
	5
	定制，能实现对于称重输送机的单机控制，并读取电子秤的数据。

	24
	I/O柜
	台
	1
	TS 系列；
框架式箱子，钢板厚度为 1.5 毫米；
颜色：RAL 7035；
保护程度：IP55 至 EN 60529/10.91, 符合 NEMA 12 标准；

	25
	LED显示屏
	台
	7
	三基色显示条屏，可以显示航班信息，并根据行李的不同状态可加装字体及颜色以便于行李辅助分拣。

	三、信息及控制系统软件部分（包括但不限于）

	1
	PLC编程软件
	套
	1
	

	2
	分拣控制软件
	套
	1
	详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	3
	SCADA软件
	套
	1
	详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	4
	视频监控系统软件
	套
	1
	详细技术参数见技术文件5.4.4

	5
	服务器操作系统
	套
	4
	详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	7
	服务器热备软件
	套
	2
	详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	8
	数据库软件
	套
	1
	数量按照数据库服务器数量配置；详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	9
	杀毒软件
	套
	1
	数量按照服务器、工作站数量配置；详细技术参数见技术文件4.3.2.1

	10
	系统外部接口
	项
	1
	包括与机场其他系统的接口，应满足本技术文件4.3.4的要求

	11
	系统开发
	项
	1
	

	12
	系统测试与联调
	项
	1
	

	四、其他

	1
	防撞柱
	项
	1
	防撞柱高度不低于50cm，防撞柱之间距离不大于30cm，每根防撞柱至少使用4颗规格不低于M12的膨胀螺栓固定；防撞柱材质需采用304不锈钢或强度更优材质，表面拉丝处理，指定区域贴有反光晶格膜，直径不小于10cm，壁厚不小于1.5mm。

	2
	原设备拆除及运送
	项
	1
	

	3
	不停航施工
	项
	1
	不停航施工（包含影响正常航班保障产生的车辆、人员使用等其他费用）、第三方检测等费用。

	五、备品备件

	投标人应提供本场使用设备备件各1套（如下表），并列出本系统5年内运行维护所需的备品备件清单，费用包含在投标报价内，不单独报价。

	1
	从动滚筒
	根
	6
	

	2
	张紧滚筒
	根
	2
	

	3
	驱动滚筒
	根
	3
	

	4
	托辊
	根
	6
	

	5
	从动滚筒轴承
	个
	6
	

	6
	张紧滚筒轴承
	个
	6
	

	7
	称重输送机皮带
	条
	1
	

	8
	电子秤
	台
	2
	

	9
	减速电机
	台
	3
	

	12
	转盘鱼鳞片
	片
	10
	

	13
	读码设备
	台
	1
	

	14
	反射光电
	个
	10
	

	15
	多楔带
	条
	4
	

	六、专用工具

	1
	数显卡尺
	台
	1
	专用工具费用含在投标报价内，不单独报价。

	2
	红外测温仪
	台
	1
	

	3
	内六角扳手套装
	套
	1
	

	4
	开口扳手套装
	套
	1
	

	5
	梅花扳手套装
	套
	1
	

	6
	一字批套装
	套
	1
	

	7
	十字批套装
	套
	1
	

	8
	钳形电流表
	个
	1
	

	9
	万用表
	个
	5
	

	10
	斜嘴钳
	个
	1
	

	11
	剥线钳
	个
	1
	

	12
	工具箱套装
	套
	1
	


[bookmark: _Toc195017400][bookmark: _Toc89157076]1.4细化设计及技术联络
[bookmark: _Toc89157077][bookmark: _Toc195017401]1.4.1工地勘察
1.4.1.1投标人应对工程现场及其周围环境进行现场考察，以获取与签署合同和进场施工有关的所有资料和信息。考察现场的费用由投标人承担。
1.4.1.2经建设单位允许和事先安排，投标人及其代表方能进入现场进行考察。投标人及其代表不得让建设单位为现场考察负任何责任。投标人及其代表必须承担其进入现场后，由于自身的行为所造成的人身伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏的后果与责任。
1.4.1.3投标人的一切人员在进入工地时，须遵守建设单位的所有规定和条例。
[bookmark: _Toc89157078][bookmark: _Toc195017402]1.4.2细化设计
1.4.2.1投标人负责完成本项目的细化设计，细化设计必须有产品制造商的工程师参与，投标人必须提供详细的细化设计方案书，细化设计必须经过建设单位、设计单位签字盖章认可，否则不许开工。
1.4.2.2投标人应考虑系统内各设备之间的相互连接问题，并在细化设计文档中明确所有设备编号、线缆走向、定位、接口位置、固定方式、线缆连接盒的分布、桥架容量与荷载等方面的问题。
1.4.2.3细化设计方案应包括系统架构设计图、系统软硬件配置方案、软件及客户化设计方案。
1.4.2.4细化设计图纸应至少包括：深化的系统图、平面布置图、机柜/架设备布置图、各类设备的安装详图等，并标明材料、尺寸、厚度、安装方式、附件、与其它相关工程的关系和有关资料数据。提交建设单位10套完整的图纸资料和电子文件。
1.4.2.5投标人应对其提供的图纸和资料负责，由于图纸资料表示不清、不全而造成的损失，由投标人负责。
1.4.2.6所做的细化设计不得与投标方案有实质性改变，因细化设计与投标方案的偏差而导致额外费用，由投标人承担全部责任。
1.4.2.7在细化设计及设备制造期间，为进一步明确、协调和处理本项目的施工图纸、技术问题及有关事宜，签约14天内必须完成第一次技术联络。技术联络会须在现场进行，由投标人组织，一切费用由投标人承担。建设单位有权变更投标人提交的计划。
1.4.2.8技术联络会须包括以下内容：
· 设计图纸的交底；
· 修改设计请求的审查；
· 深化方案的审查；
· 系统验收大纲的审查。
[bookmark: _Toc145091111][bookmark: _Ref5698247][bookmark: _Toc145411435][bookmark: _Ref5701065][bookmark: _Toc195017403]1.5工厂监造和检验
投标人在设备生产期间应邀请招标人代表到投标文件中明确的设备制造厂进行设备监造。投标人应在监造前1个月提供有关设备的详细中文资料，包括各类有关数据及设备的结构图、工作原理，产品的生产流程和质量检测措施。
招标人有权在货物发运前的任何适当的时间访问制造商，监督对合同规定提供的所有设备性能进行检测。招标人有对成品件分解检测的权利，如果检测工作超出了投标人的能力，投标人应安排到有检测条件的其他场所或委托有相应资质的第四方(指除招标人、投标人、制造商以外的另一方)进行，检测工作的任何变化都应得到招标人的书面确认，如果某些设备是在其他场所制造和检测时，投标人应替招标人代表办理进入现场的手续并亲自陪同。
招标人在制造厂的监造和检验并不由此而解除和减轻投标人执行合同所承担的任何责任，也不作为招标人的验收。
当设备在中国监造和工厂检验时，投标人应提前二周书面通知；当设备在国外监造和工厂检验时，投标人应提前三个月书面通知，并协助办理有关签证手续。
如招标人代表有要求，投标人应解释监造和工厂检验的一切事项，直到招标人代表满意，如不符合本合同要求规定，投标人应按招标人要求作无偿改进。由此引起的延误，不得作为工程延期和增加费用的理由。
投标人应根据ISO等合适的标准或相关行业规定的标准进行测试，并应进行招标人认为有必要的性能测试和其他测试，所发生的费用由投标人承担。
在下列情况下，如果发生费用问题，由投标人自理：
由于投标人不能满足上述测试和检查的要求，而必须重新进行测试和检查的；
招标人认为在设备测试和检查之前，投标人还没有做好准备的。
投标人需在设备制造完成后须将所有分项检测和整机检验证书和报告提交招标人。
投标人提供的所有材料和设备，都要有工厂签发的经投标人签字的试验报告或检验记录等，这些文件将作为设备交货时的质量证明。
投标人应负责安排4名招标人人员到投标人选用的主要设备制造厂进行为期不少于5天的监造及检验。投标人应承担以上所有费用（包括往返机票、食宿、当地交通、保险、翻译等所有与之有关的一切费用）。此费用要求单独报价，计入投标总价中，招标人有调整人数、天数和次数的权利。
招标人有权对投标人提供的任何整机设备、关键零部件等工厂进行实地考察，投标人应予以配合。
[bookmark: _Toc145411436][bookmark: _Toc195017404][bookmark: _Toc145091112]1.6运输包装、到货开箱及仓储
所有送到现场的设备、部件均应是全新的，并根据相关标准进行适当包装，以防由于多次搬运、天气及其他原因而造成损坏。
所有货物必须放在经招标人认可的仓储区域，所有保管责任及因此产生的仓储、运输、保险等费用由投标人承担。
提供的全部设备、仪器仪表及控制设备禁止裸装，必须有防水/防震等坚固的外包装，并且所有的包装箱及零部件上必须标有与装箱单一致的中英文/中文/英文标签编号（装箱单为中文或中英文）。
备件和检测设备、维修工具应与设备分开包装。这些包装应适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。
设备发运后，投标人应及时通知招标人货物到达现场时间；货物到货后，应储存于招标人认可的现场，申请招标人组织到货验收，做好到货验收记录。设备和器材应符合下列要求：
· 包装及密封良好。
· 开箱检查设备及部件的型号、规格等符合合同及设计要求，设备无损伤，附件、备件齐全。
· 产品的到货资料齐全。
· 外观检查合格。
招标人将拒收运抵现场的被损坏或有缺陷的或不符合本技术文件要求的任何设备。在此情况下，投标人应按招标人要求尽快改善设备质量或调换设备以保证设备符合合同要求，由此引起的一切经济损失由投标人负责。
备品备件、专用工具的仓储由招标人负责。投标人应负责在设备到货后的一周内，按招标人要求将备品备件、专用工具等送至招标人指定的地点。备品备件和专用工具储存年限应在包装上予以说明。对有特殊仓储要求的备件、附件、专用工具，投标人应提出仓储保管书面要求，在设备交付前三十天交给招标人。
特殊设备运输、包装、仓储要求：对于监控电脑、线路版及精密仪器等贵重物品要加强包装保护设施，并且在包装箱标有禁止危险动作的醒目标记，对仓储有特殊要求的，须在设备交付前三十天提供书面仓储要求。
[bookmark: _Toc144564822][bookmark: _Toc195017405][bookmark: _Toc145411437]1.7安装
投标人应负责整个系统设备的安装、调试及联调联试。
投标人应与各相关系统的承建商配合完成系统的安装和技术文件中要求的其它工作。在配合过程中如出现分歧和矛盾，必须服从招标人的协调。
招标人保留对投标人项目经理、技术负责人和主要工作人员的审查权，若招标人认为任何投标人工作人员行为不良、能力不足、不听指示或招标人认为应予调离的其它原因，招标人有权请求更换，投标人应立即更换人员，并不得借此要求赔偿费用和拖延工期。
投标人必须在接到招标人通知后派员到达现场，在没有得到招标人允许前，投标人不能更换或撤走项目经理、技术负责人及主要专业工程师。
投标人必须按招标人要求定期参加现场会议和相关专题会议，积极配合买方工作，圆满解决施工过程中的所有问题。
投标人在进驻现场前两周，应与招标人签订安全施工责任保证书，并提交施工组织方案、开工报告等资料。并在工程实施中，接受招标人及监理单位的管理与检查，并执行招标人及监理单位的指令，确保工程质量和安装进度能满足总的质量要求和进度要求。
在设备安装之前，投标人必须对设备安装处的土建基尺寸进行检查。
在工程施工和设备安装过程中，投标人应做好提供设备的产品保护以及相应措施。投标人不得损坏土建结构和已装修完毕的墙面、地面、吊顶和其他已安装的设备设施和系统。
安装工程所需要的临时设施及其他临时费用，如安装调试所需水电费、成品保护、警示标志等由投标人负责，并计入总价。
[bookmark: _Toc144564825][bookmark: _Toc145411438][bookmark: _Ref5701082][bookmark: _Toc195017406]1.8测试
[bookmark: _Toc145411439][bookmark: _Toc195017407]1.8.1自行测试
投标人应组织多轮次测试对系统功能及性能指标进行验证。
投标人应在系统联调后对系统进行压力测试，压力测试应在招标人代表在场的情况下进行。
[bookmark: _Toc145411440][bookmark: _Toc195017408]压力测试时，系统能力应满足行李系统的行李流量表中高峰小时行李量的要求，测试时间不少于0.5 小时。
1.8.2第三方检测
由招标人认可的独立的第三方检测单位进行检测，检测费用包含在投标报价内。
在系统验收前，必须接受第三方检测，并形成检测报告；第三方检测的内容和程序由第三方检测单位制定。
投标人应配合第三方检测机构完成验收前的系统检测，并提供第三方检测过程需要的所有配套工具、材料、人员等。
[bookmark: _Toc145411441][bookmark: _Toc195017409]1.9验收
[bookmark: _Toc144564826][bookmark: _Toc145411443][bookmark: _Toc144564827][bookmark: _Toc195017410]1.9.1竣工验收
由招标人组织最终验收。
验收合格条件：
· 机构运转正常，操作、控制管理系统工作正常。
· 各系统设备功能及运行速度满足设计要求。
· 性能测试和试运行时出现的问题己被解决。
· 已提供了合同的全部设备和资料。
· 满足验收大纲的要求。
· 按招标人档案管理要求，完成资料归档工作。
该项目已通过相关验收。
[bookmark: _Toc144564828][bookmark: _Toc145411444][bookmark: _Toc195017411]1.10培训
投标人应对最终用户的技术人员和最终用户进行操作和维护维修培训，培训应以中文进行。
投标人派出的培训人员，应在所提供的产品上具有2年以上的维修经验。培训人员的简历连同培训计划一并提交最终用户，最终用户认为培训人员不合适可要求更换。
[bookmark: _Ref5699287]培训：投标人应在设备安装完毕后进行现场培训，应安排工程师对如何进行系统的运行操作、系统的维修维护、零件的拆装，如何排除故障、如何在发生故障后进行有效的应急处理等进行指导和演示，并与招标人成立联合实训中心，提供相应实操模型，为技术人员开展实际操作培训。
工厂培训：投标人需提供设备质保期内每年4人次的工厂实地培训，投标人应承担以上所有费用（包括往返机票、食宿、当地交通、保险、翻译等所有与之有关的一切费用）
[bookmark: _Toc145411445][bookmark: _Toc145411446][bookmark: _Toc145411450][bookmark: _Toc195017415][bookmark: _Toc145411451]2行李处理系统概述
[bookmark: _Toc145411454][bookmark: _Toc195017417]2.1系统简述
1) 出港行李分拣采用自动分拣方式。
2) 交运行李采用柜台安检及开包模式。
3) 航站楼行李处理系统规划如下：
· 出港行李值机系统配置1个值机岛，1条收集输送线路，共10个值机柜台。
· 出港行李安检系统采用常规安检。
· 出港行李分拣系统应包括1套自动分拣系统、不少于7个分拣滑槽和1套人工应急处理系统，要求工艺流程简洁，维护简便。
· 进港行李系统配置2套T型平面提取转盘。
[bookmark: _Toc145411456][bookmark: _Toc145411455][bookmark: _Toc195017418]2.2系统组成要求
行李处理系统应包含下列子系统：
· 标准出港行李处理系统
· 交运行李安全检查系统
· 进港行李处理系统
行李处理系统采用自动分拣、柜台安检开包方式；
行李的输送和分拣由输送机、自动分拣系统完成；
进港行李由人工卸载至提取转盘；
大件行李由人工搬运；
交运行李的安全检查由X光安检机完成。
[bookmark: _Toc145411457][bookmark: _Toc195017419]2.2.1交运行李出港系统
	序号
	子系统
	数量
	设备数量
	备注

	1
	值机线
	1个值机岛
	10套
	

	2
	双通道X光安检机
	
	5台
	不在行李系统供货范围

	3
	收集输送线
	1条
	
	

	4
	主输送线
	1条
	若干
	

	5
	分拣系统
	1套
	1套自动分拣系统
	

	6
	提取系统
	
	2台T型平面转盘
	


[bookmark: _Toc145411458][bookmark: _Toc195017420]2.2.2行李进港系统
行李进港系统由平面提取转盘组成，配置2套T型平面提取转盘。提取转盘需配合海关的先期机检设备进行布置，需满足海关对于进港行李查验的相关要求。
[bookmark: _Toc145411460][bookmark: _Toc145411459][bookmark: _Toc195017421]2.2.3备份系统
出港系统的备份线系统由1条人工应急备份线路组成，人工应急备份线在自动分拣系统出现故障的情况下启用。
[bookmark: _Toc145411461][bookmark: _Toc195017422]2.2.4安全检查系统
BHS系统的行李安全检查由X光安检机完成。
[bookmark: _Toc145411462][bookmark: _Toc195017423][bookmark: _Hlk146134237]3机械设备及钢平台要求
[bookmark: _Toc145411463][bookmark: _Toc195017424]3.1一般技术要求
[bookmark: _Toc145411464][bookmark: _Toc195017425]3.1.1设计标准
投标人必须依据现行国际安全标准和设计标准进行设备生产制造，除特殊规定外，所有机械及电气设备，在设计、制造、安装和试验上均要符合以下标准和规范的最新版本。
所有行李处理系统的组成部分的设计和制造应达到以下标准的最新版本：
GB       中华人民共和国标准
ISO      国际标准化组织标准
IEC      国际电工委员会标准
CEMA   美国输送机械制造协会
IATA   国际航空运输协会标准
SI             国际计量标准
[bookmark: _Toc145411465][bookmark: _Toc195017426]3.1.2标准化与通用化
投标人必须尽量减少本规格书中零部件、配件的规格、品种，必须充分考虑其标准化、通用化，增强互换性。
对于易损耗件必须采用在中国易于采购的产品。
对于相似类型的设备应尽可能采用同一厂家制造的产品。
[bookmark: _Toc145411466][bookmark: _Toc195017427]3.1.3设备铭牌和标记
设备必须至少设置以下各种永久性的不易腐蚀的金属标牌：
设备必须在适当醒目的位置上设置铭牌，标明设备名称、型号、主要规格、编号、以及制造厂名称和制造日期等。
操作控制部分，必须在适当位置放置操作手柄，开关等的操作使用说明牌和指示牌。
为了安全生产，必须设置防止发生危险的警告指示牌。
在合适的位置上，设置需经常润滑的各部位润滑的说明牌。
[bookmark: _Toc145411467][bookmark: _Toc195017428]3.1.4标签和标记
每个开关柜、控制柜中的部件都要有一个标明该部件在装置中用途、目的的标签。标签铭牌安装牢固、便于阅读。
所有印刷线路板都必须有型号标记，电子组件柜必须标明各线路板的品名，以利辨认原理图中的线路板。
所有电气设备或部件的接线端都必须清楚地打上永久标记，所有要连接在一起的标记号必须相同，标记号码印在短套管或类似套管物上，然后套进线头，不允许用纸带。
电缆及电缆芯的两端都要有标记。
[bookmark: _Toc145411468][bookmark: _Toc195017429]3.1.5噪音
在机械设备全部传动部件开启运行情况下，在距离噪声源水平距离1米、距地面高度1 米处，采用符合IEC（国际电工委员会标准）一级声级要求的噪声测量仪，所测得的计权声级不得大于下列要求（有特别注明的条目应遵循该条目要求）：
按GB/T3768规定的噪声试验方法进行检测，且应满足：
——公共区域噪声小于或等于65dB（环境噪声不大于50dB）；
——非公共区域噪声小于或等于70dB（环境噪声不大于50dB）。
在公共场所和行李装运区，设备不能产生任何使旅客和工作人员感到烦躁，或对旅客和工作人员有害的噪音。
[bookmark: _Toc145411469][bookmark: _Toc195017430]3.1.6设备寿命
（1）在全年365天、每天24小时使用情况下，除另有要求的，系统所有设备的质量保证期至少60个月，使用寿命至少应达10年以上。
（2）在质量保证期内，除易损耗件外，系统正常使用所产生的设备、零部件的损坏，均由投标人负责承担更换。易损耗件必须在投标时声明。设备投用后投标人须提供售后服务机构地址、联系人和服务电话，接到故障电话1小时内给予明确答复，质保期间24小时之内必须赶到现场解决问题（如因其他原因无法到场应取得招标人同意），连续作业直到相关问题解决为止。同时该服务机构须备有足够的零备件，以满足维修需要。
（3）质保期结束后需提供60个月的维保服务，维保内容包含但不限于每年2次换季检查及换季实施，每年至少1次现场保障。
（4）如果在10年内需要更换部件，投标人必须书面通知招标人。除了书面通知招标人外，招标人将认为在10年内不需要更换任何设备的部件或组件。行李堵塞引起断裂、非运输行李、不可抗力等意外情况除外。
[bookmark: _Toc145411470][bookmark: _Toc195017431]3.1.7无线电干扰
BHS设备不应干扰机场内通信，或机场、飞行器、地面车辆之间的通信。
应保证BHS系统的电气、电子设备，包括联结电线、电缆，不受机场内其他设备产生的电磁波干扰。必要时配置隔离变压器和线路抑制器等装置。
[bookmark: _Toc145411471][bookmark: _Toc195017432]3.1.8设备防腐与表面处理
按设备使用功能划分，行李系统设备分为机械设备和钢结构两大类。为了有效地保护和延长行李设备的使用寿命，所有机械设备和钢结构都必须采取表面防腐措施。
设备防腐措施可以是喷漆或静电喷粉或其他满足设备功能、外观、及表面防腐要求的措施。
对于采用喷漆作为防腐的设备，投标人必须向招标人提供一定数量的面漆，作为初期的修补用漆。
3.1.8.1表面处理
表面处理是设备和钢结构防腐的重要环节，必须认真按照规定标准进行。
原材料处理(即第一次表面处理)采用抛丸或喷丸法。钢制件(第二次表面处理)采用喷丸或电动工具法。在钢制件除锈前，应清除焊渣、毛刺、飞溅等附作物，对边角进行钝化处理，钢制件表面不得有可见的油污和其它污物。不合格的焊缝必须重焊。
表面处理的除锈标准按国标GB8923或瑞典标准（SIS05-5900）规定实行。表面处理的除锈检验，用处理后的钢材表面与GB8923、SIS的标准照片对照。
3.1.8.2涂装
（1）加工组装完成的钢制件或设备，在出厂前必须先进行涂装，但下列项目应除外：
与混凝土紧密结合或埋入部分；
组装结合面和机器安装加工面；
螺栓的螺纹部分；
封闭结构内部；
（2）对于不大于3米长的标准零部件（如输送机机架、托板、输送线侧板等）采用粉末涂装工艺进行表面涂装，对于大面积或超大超长的零部件，可采用粉末涂装或液态喷涂进行表面涂装。液态喷涂采用表1-1的涂装工艺，涂装次数和涂装间隔等参数需与涂料供应商进行核对，并做适当调整。
表1-1 液态涂装工艺
	工艺
	涂料名称
及表面处理
	干膜厚度(微米)
	涂装次数
	涂装间隔(100C时)
	涂装方法
	备注

	表面处理
	所有结构件在涂装前均应清理干净表面的油污、毛刺及焊渣，并采取喷丸或抛丸方式进行表面清理，清理后的表面达到瑞典标准Sa21/2标准要求。
	

	底漆
	环氧富锌
	40
	1
	>4小时
	无气喷涂
	含锌量不低于70%

	面漆
	丙烯酸聚氨酯
	80
	2
	
	无气喷涂
	

	工地修补
	对运输或施工中损坏的涂层进行修补，修补前应对损坏涂层部位进行打磨和清理，清除待涂装表面的油垢、灰尘等，然后用与原涂层相同厂家和品种的涂料进行修补。
	


注：厂家可采用性能优于表中所列的涂装工艺。
（3）注意事项：
1 严格遵照各涂料涂装时对温度、相对湿度和其它气象条件的要求；
2 钢材表面潮湿或存在露水时禁止涂装；
3 钢材表面温度高于60℃时不得进行涂装；
4 必须严格掌握环氧系涂料的涂装间隔；
5 配套涂层之间打磨、除尘后，才能进行下一道工序。
（4）颜色：
颜色必须考虑整体的统一协调、美观，面漆的颜色由投标人提出标准色的样本，由用户选择确定。
（5）涂层厚度
在设计设备防腐层厚度时，必须根据设备所在现场环境条件按照有关防腐涂装标准确定。对于设备，其粉末喷涂要求涂膜厚度不小于60微米，液态喷涂要求涂膜厚度不小于120微米；对于钢结构，其防腐涂层的设计使用年限大于10年。
（6）涂装方法
要求采用先进的涂装工艺，确保涂膜均匀，附着力强，无针孔、起泡、起皱、开裂等缺陷。对构件焊接部位和棱角在涂装前必须采用电动或气动砂轮清理毛刺和焊缝。
（7）涂膜厚度检验
涂膜厚度测量
① 对涂装类型、涂装工艺、涂装方法相似的构件，每约2平方米面积中选择一测量处，每一测量处包括5个测点。对于细长杆件(如传送带机架等)每2-3米布置一个测点，每5个测点组成一处。
② 必须在涂膜完全干燥后进行测量。
③ 测量仪器必须是可靠的3点类型的磁性微型测厚仪。
涂膜厚度的判定
① 涂膜厚度平均值(5点平均)必须大于标准涂膜值的90%。涂膜厚度测量最小值必须大于标准涂膜值的70%。
② 涂膜厚度的允许分布偏差小于标准涂膜厚度值的20%。
再检验
若测量结果不能满足上述三个条件即平均值、最小值和允许偏差时，则需布置两倍点再检验。如果检验不能满足上述三个条件时，需再进行一次涂装，然后再一次进行检验，直到满足要求为止。
3.1.8.3防锈措施
本合同的设备在运输及仓储过程中，应采用合适的防锈措施以避免由于金属表面氧化锈蚀造成的设备质量和性能的下降。
[bookmark: _Toc145411472][bookmark: _Toc195017433]3.2通用技术参数要求
[bookmark: _Toc294855584][bookmark: _Toc195017434][bookmark: _Toc353911378][bookmark: _Toc340251930][bookmark: _Toc340244894]3.2.1适用范围:
[bookmark: _Toc353911379][bookmark: _Toc252617476][bookmark: _Toc252440673][bookmark: _Toc340244895][bookmark: _Toc340251931][bookmark: _Toc294855585]通用技术要求适用于值机输送机、过渡输送机、皮带输送机、排队输送机、转弯输送机、水平分流器等的相关组成部件。
[bookmark: _Toc340244896][bookmark: _Toc195017435][bookmark: _Toc353911381][bookmark: _Toc294855586][bookmark: _Toc248904986][bookmark: _Toc340251932][bookmark: _Toc99174090][bookmark: _Toc97352812][bookmark: _Toc97262542][bookmark: _Toc164756720][bookmark: _Toc97352808][bookmark: _Toc97262538][bookmark: _Toc99174086]3.2.2输送带
[bookmark: _Toc164756721][bookmark: _Toc99174091][bookmark: _Toc97262543][bookmark: _Toc97352813]1）输送带均应当具有阻燃性，符合ISO 340、DIN 22103、NF-T 47108、GB/T3685-1996或同类标准的要求。
2）输送带必须具有防霉、无毒特性，人经常接触区的输送带必须采取抗静电措施。
3）输送带适用工作温度范围为－10ºC—+60ºC。
4）输送带应采用双层聚脂布夹心，聚脂布间为PU或PVC，面层为PU或PVC，底层须为编织颜色为黑色。
5）输送带厚度
平面带厚度≥3mm；
防滑花纹带厚度≥5.0mm。
6）输送带在8N/mm的拉力下，延伸率≤1%，曲率小于5mm/5m。
7）输送带须采用热硫化无缝连接，且每台输送机的输送带接口不得超过一个。输送带接头详细要求须符合GB/T7984、GB/T9770之规定。
8）输送带必须质地牢固、柔软，在5年寿命内不能有明显的磨损和裂缝等。
9）投标时投标人必须出具所提供输送带的寿命、成分、组织结构证明及说明。
10）输送带推荐品牌：Ammeraal、Siegling、Habasit，东谊或相当于。
[bookmark: _Toc248904987][bookmark: _Toc340251933][bookmark: _Toc195017436][bookmark: _Toc340244897][bookmark: _Toc353911382][bookmark: _Toc294855587][bookmark: _Toc97352823][bookmark: _Toc99174101][bookmark: _Toc164756735][bookmark: _Toc97262553]3.2.3驱动装置
[bookmark: _Toc97262554][bookmark: _Toc164756736][bookmark: _Toc99174102][bookmark: _Toc97352824]1）收集输送机、带走输送机、直线输送机、下坡输送机、转弯输送机、水平分流器驱动装置应采用一体化电机减速机，符合IE3能效等级，安装位置易于维护和更换；传动件外露时必须有防护罩，防护罩应能方便打开以便于维修；减速器润滑油的更换时间必须大于25,000小时；驱动装置不得渗油。功率的选择应能保证设备正常连续运转。
[bookmark: _Toc97262555][bookmark: _Toc99174103][bookmark: _Toc97352825][bookmark: _Toc164756737]2）电机应有过热及过载保护，电机在频繁启停状态下运行时必须有良好的使用性能，寿命必须大于50000小时，并必须符合IEC34系列或相同等级标准。投标人必须出具所提供电机及减速器出厂合格证明及相关资料。
3）在所有经常启停的输送机如等待输送机、转盘等部分都应装配置满足要求的离合/制动器或变频器。其他部分如投标人配备应提供足够合理的理由。
[bookmark: _Toc97352826][bookmark: _Toc97262556][bookmark: _Toc164756738][bookmark: _Toc99174104]4）所有的驱动装置及运动组件的安装必须牢固，均不得出现机架有振动现象。
5）传动电机须具备PTC热保护元件。
6）电机推荐品牌：SEW、西门子、NORD或相当于。
[bookmark: _Toc294855588][bookmark: _Toc195017437][bookmark: _Toc353911383][bookmark: _Toc340251934][bookmark: _Toc248904988][bookmark: _Toc340244898]3.2.4结构
[bookmark: _Toc99174097][bookmark: _Toc97262549][bookmark: _Toc97352819][bookmark: _Toc164756731]机架：
1）机架是支撑滚筒及承受输送带张力的装置，要求具有结构紧凑、刚性好、强度高的特性，机架及材料按照规范进行前处理、防腐、喷涂，外观整洁。喷涂工艺不低于GB/T9286等相关国家标准，颜色报招标人确定。
2）机架长度应根据输送机长度确定，由若干标准段、非标准段等组合而成。
3）输送机结构为滑动床型。标准段及非标准段机架由材质不低于Q235，厚度≥3.0mm的冷轧钢材制作，驱动段的机架材料应适当加厚。
4）输送机负荷：动态：≥50公斤／米；静态：≥100公斤／米。
5）床缘不得有锐角以免刮伤输送带。
6）全部设备的安装必须有减振措施。
7）具有可调节支角或吊架，以保证安装精度。
托板：
1）托板必须精密安装，不可有突出表面的不平之物，灯光照射下无亮点。
2）托板下部必须设置加强筋，加强筋须与机架焊接或螺栓紧固为一体，以保证人在上行走不会造成永久变形。
3）标准段的托板应采用单块钣金成形。
4）托板须采用不低于Q235，厚度≥3.0mm的冷轧钢板制作。
侧护板：
[bookmark: _Toc99174094][bookmark: _Toc164756728][bookmark: _Toc97262546][bookmark: _Toc97352816]1）除收集、装卸行李的各个部位及部分设备特殊说明外，输送机两侧均需安装≥400mm高的侧护板。
2）侧护板采用不低于Q235，厚度≥3.0mm的冷轧钢板制作，且保证足够的强度。
3）侧护板的安装还需要充分考虑维修方便，所有必要的地方都应可以方便拆卸。
4）输送机上安装传感器所需支架的焊接或开孔等工作必须在制造厂完成、喷涂层均匀不得在安装现场制作加工。
驱动滚筒：
[bookmark: _Toc97262557][bookmark: _Toc164756739][bookmark: _Toc97352827][bookmark: _Toc99174105]1）输送带与驱动滚筒的包角≥180。
2）驱动滚筒为钢制，壁厚应≥8mm，表面经专门加工，以增大与输送带的驱动摩擦力，且不粘连输送带。
[bookmark: _Toc97352828][bookmark: _Toc164756740][bookmark: _Toc99174106][bookmark: _Toc97262558]轴承
1）所有驱动滚筒和改向滚筒轴两端应安装自动对心轴承座，采用免维护轴承，轴承正常使用寿命应大于50000小时。
[bookmark: _Toc97262561][bookmark: _Toc99174109][bookmark: _Toc97352831][bookmark: _Toc164756743]2）行李系统设备的轴承尽可能采用同一品牌，并尽可能统一类型和规格以便维护。
3）轴承推荐品牌：SKF、NSK、TR或相当于。
张紧装置
1）输送机可以在任意一侧对输送带进行同步张紧调节，张紧机构调整灵活，张紧紧固后不能松动。
外装饰板
1）在公共区域所能见到的设备的外饰板均使用厚度≥2.0mm的304发纹不锈钢板，非公共区域可使用静电喷涂的冷轧钢板或更好的材料，材料厚度应不低于3mm。
2）外装饰板均应整洁无缺陷、无毛刺。静电喷涂材料的顔色应由招标人确认。
3）称重、注入输送机（值机处）、开包间内的输送机、收集输送机等均属于旅客视线之内。
[bookmark: _Toc353911384][bookmark: _Toc248904989][bookmark: _Toc195017438][bookmark: _Toc294855589][bookmark: _Toc340251935][bookmark: _Toc340244899][bookmark: _Toc99174087][bookmark: _Toc97352809][bookmark: _Toc97262539][bookmark: _Toc164756722]3.2.5相邻输送机间的技术要求
[bookmark: _Toc97262552][bookmark: _Toc164756734][bookmark: _Toc97352822][bookmark: _Toc99174100]1）每部输送机之头轮与其下游紧邻之输送机的尾轮间，传送带面之间隙不得大于20mm 。
2）输送机间无逆转之处的瀑布高差为≤20mm，投标人应在投标文件中以图文方式说明。
3）相邻输送机的侧护板安装时必须对齐、无间隙，以保证行李的正常输送。
[bookmark: _Toc195017439]3.2.6输送机的安全保护
输送机安全保护应符合GB/T14984规定。输送机人行道沿线应设置接线保护装置。输送机必须采取预防皮带跑偏措施，必要时设置跑偏检测装置，投标人必须图、文详述预防皮带跑偏的结构和原理。
[bookmark: _Toc145411473][bookmark: _Toc195017440]3.3称重/贴标签输送机
[bookmark: _Toc145411474][bookmark: _Toc195017441]3.3.1功能
称重/贴标签输送机的任务是：接收旅客行李、检查行李尺寸、计量行李重量、贴标签。
办理登记的旅客，将托运的行李立放于称重/贴标签输送机上，等待工作人员开始办理登机手续。
称重符合标准行李规格的行李，由工作人员贴上行李标签，系好行李长带，扫描行李条码或踩踏脚踏开关，启动输送机，与后面的双通道X光输送机同步运行，行李送入柜台式（双通道）安检机进行安检。
不符合标准行李规格的行李，旅客应到大件行李值机柜台办理登机手续。
[bookmark: _Toc145411475][bookmark: _Toc195017442]3.3.2参数
	皮带宽度
	约650mm

	机架总宽
	约800mm

	输送机长度
	约1500mm

	输送机速度
	21-40m/min（与双通道安检机匹配）

	运行方向
	双向

	侧导向板高度
	高于皮带面约200mm，值机员侧要方便操作。

	电子秤
电子传感器式电子秤
	必须符合：
中国国家标准
国际法制计量OIML 2006 认证

	额定荷重（不含输送机）
	150Kg（由0.0Kg～150.0Kg）

	超载能力
	25%

	最小显示刻度
	0.1Kg

	电子秤精度
	满足GB14249.2-93 III级

	噪声
	≤60dB(A)

	电子秤品牌
	Mettler Toledo、Atrax、Precia Molen或相当于

	电动驱动滚筒品牌
	英特诺、斯巴克斯、Amroll、Precismeca或相当于


[bookmark: _Toc145411476][bookmark: _Toc195017443]3.3.3结构
1) 机架结构
机架底部必须设有导轨、导轮及调平、锁紧装置。
导轮可在两条导轨上手动运行，在输送机出现故障时，人工可分别将输送机拉出维修。正常工作时必须将输送机锁定。投标时投标人必须图文说明导轮机构、锁定机构、调平机构。
旅客能到达及公共视野内，输送机外装饰板必须为发纹304不锈钢板，前面板及侧导向板厚度≥2.0mm。
2) 其他结构
输送机具有超限报警功能。当行李的尺寸检测或重量检测有一项不符合要求则属大件行李，行李系统将发出相应的超尺寸或超载提示，同时锁定称重/贴标签输送机的前进模式，在此种情况下值机员必须将行李退出，旅客需到大件行李值机柜台办理交运手续；检测符合要求的为标准行李。
在值机柜台桌面上必须设有标准行李、大件行李状态显示灯。以及安全行李、可疑行李状态显示灯。
秤重电子秤数字显示器：为数字显示型，操作端显示器为图形高分辨率LCD节能显示器；有2个显示器，一个以适当角度面对旅客，另一个装在值机柜台操作桌面上，面对工作人员，其安装位置须与值机柜台制造商协调。
显示器以公斤为单位显示单件行李重量、行李件数和行李总重量，显示大小及亮度必须考虑照明不足时也能容易辨认。显示屏包含一个经由招标人确认的控制面板, 控制面板和行李秤操作员面板集成在一起,每个控制面板只连接一根数据线,具有数据输出,数据输入和提供电源功能,减少操作柜台的布线,方便维修。每个显示器均有单件行李重量显示，行李总重量显示，行李件数显示。在值机柜台桌面上必须设有“置零”、“重量求和”、“重新设置”按扭，在无行李情况下，显示为“0”。
数字式电子秤包含秤重输送机数字控制盒，安装在输送机内，除对输送机提供软起动外，必须有RS232/485通讯口，用于计算机联网,以便将每件行李的重量、行李数量及总重量传给上位主机处理及管理。
数字式电子秤为电子压力传感器式，用4个电子压力传感器，行李摆放位置与秤重结果无关。
接线盒到仪表电缆，采用金属屏蔽结构。
超重报警功能：当行李重量超过预设重量值时，自动报警。
投标人必须出具所供的电子秤的标准规范，并报请中国计量管理部门校验，校验合格并出具合格报告后方可使用，费用由投标人承担。
电子秤应有10年以上行李电子秤制造经验。
提供电子秤的中文说明书。
[bookmark: _Toc145411481][bookmark: _Toc145411477][bookmark: _Toc195017444]3.4双通道X光安检输送机
在称重/贴标签输送机上贴上标签的行李，挂好行李标签的行李，使用手持扫描仪读取行李标签码，此后系统启动输送机运行；由称重/贴标签输送机送到双通道X光输送机，由此进入双通道X光安检机，接受安全检查，检查结果与行李号绑定，并发送给BHS和安检信息系统，然后，双通道X光输送机将行李送到过渡输送机上。
[bookmark: _Toc145411482][bookmark: _Toc195017445]3.5过渡输送机
[bookmark: _Toc145411483][bookmark: _Toc195017446]3.5.1功能
过渡输送机接收来自双通道X光输送机的行李，行李在此等待BHS的下一步运行指令：得到SIC行李安全/不安全的确认后，需要按收集输送机的窗口控制技术，将行李送入过渡输送机。
[bookmark: _Toc145411484][bookmark: _Toc195017447]3.5.2参数
	皮带宽度
	约650mm

	机架总宽
	约800mm

	输送机长度
	1200mm

	皮带面高度
	整机输送面高度≥350mm，输入端与双通道双视角X光安检机输送机高度匹配，出口端与收集线匹配

	输送机速度
	30m/min（与系统匹配）

	侧导向板高度
	侧面高于皮带面约200mm


[bookmark: _Toc145411485][bookmark: _Toc195017448]3.5.3结构
机架底部必须设有导轨、导轮及调平、锁紧装置。
导轮可在两条导轨上手动运行，在输送机出现故障时，人工可分别将输送机拉出维修。正常工作时必须将输送机锁定。投标时投标人必须图文说明导轮机构、锁定机构、调平机构。
旅客能到达及公共视野内，输送机外装饰板必须为304发纹不锈钢板，侧导向板厚度≥2.0mm。
输送机末端设有光电开关，开关安装位置必须合理，保证行李定位精确，不能被行李撞坏，不能刮、夹行李。
[bookmark: _Toc145411486][bookmark: _Toc195017449]3.6皮带输送机（含收集输送机、下坡输送机、直线输送机）
[bookmark: _Toc145411490][bookmark: _Toc145411491][bookmark: _Toc145411487][bookmark: _Toc195017450]3.6.1主要参数
1) 皮带宽度1000mm，内通道宽度约1050mm，机架总宽约1150mm。
2) 输送机长度按系统配置选定，任何单台传统输送机的区段长度原则上应≤15m。
3) 输送面高度约450mm或根据系统需求配置，侧护板的高度≥400mm，且与相邻输送机匹配。
4) 输送机坡度≤18°，并应当尽可能地减小坡度，附有跟踪功能的输送机坡度须≤7°。
5) 皮带应采用合适的皮带，使其能够高效地传送行李。
6) 输送机速度与系统匹配选定。
7) 噪声，公共区≤65dB(A)，非公共区≤70dB(A)
[bookmark: _Toc145411492][bookmark: _Toc195017451]3.6.2技术要求
1) 上升/下降输送机应按照设计标准选用防滑型皮带，以保证输送时行李不产生滑动现象。
2) 用于卸货的输送机的机架，托板及皮带必须充分考虑人工卸放行李时的冲击力，适当增加各部分的强度。
3) 公共区域输送机的侧导向板采用不低于2.0mm厚的304不锈钢板制造。
4) 收集输送机必须对所接收的行李进行严格的位置控制，不允许行李错位、碰撞、拥挤、重叠。
[bookmark: _Toc145411493][bookmark: _Toc195017452]3.7排队输送机
[bookmark: _Toc145411494][bookmark: _Toc195017453]3.7.1功能
在输送线的分流、汇流、排队、导入等处，设置若干排队输送机，使行李逐个进入下一级输送线。
[bookmark: _Toc145411495][bookmark: _Toc195017454]3.7.2参数
	皮带宽度
	约1000 mm

	内通道宽度
	约1050mm

	机架总宽
	约1200mm

	长度
	约1200mm

	皮带面高度
	根据系统要求配置

	速度
	与相邻输送机相匹配

	侧导向板高度
	400 mm（双侧）或与相邻输送机相匹配

	启停频率
	≥30 次/min


[bookmark: _Toc145411496][bookmark: _Toc195017455]3.7.3结构
排队输送机的参数应保持一致，以保证配件的互换性，必须能连续启停，并要确保行李正确停在预定位置和即时送出行李。
各处要有足够的台数，保证分流、排队、汇流的功能要求。
应配置满足要求的离合/制动器或变频器。
其它要求与标准输送机相同。
[bookmark: _Toc145411497][bookmark: _Toc195017456]3.8 90°转弯输送机(含45°转弯输送机)
[bookmark: _Toc145411498][bookmark: _Toc195017457]3.8.1功能
转弯输送机主要是在输送线上改变行李的输送方向。投标人也可根据实际情况，选择转弯输送机的角度。但为便于今后维修、维护，减少备件费用，要求尽量减少转弯输送机品种的数量，以保证备件的通用性。
[bookmark: _Toc145411499][bookmark: _Toc195017458]3.8.2参数
	内通道宽度
	约1050mm

	中心线的转弯半径
	约1550mm

	挡板高度
	400 mm或与输送机匹配

	皮带速度
	与系统匹配

	载荷
	≥50 Kg/m

	皮带面高度
	与输送机匹配

	推荐品牌
	Transnorm、英特诺-Portec、Vanderlande 范德兰德、昆明船舶设备集团有限公司或相当于


[bookmark: _Toc145411500][bookmark: _Toc195017459]3.8.3驱动装置
驱动装置的位置由投标人配置，但是，必须保证驱动装置与平台/走道同侧，便于维护操作。
驱动方式选择下列两种之一：
[bookmark: _Toc145411501]A 利用齿轮来带动外缘轨道上的#50精密链条，再经由链条上的特制连接扣拖动整个弧形皮带运转。传动链从皮带外侧边缘驱动皮带，采用特殊的附加连接装置，将输送机传动链与沿皮带外侧边缘分布的一系列金属扣眼连接起来。
B电机直接安装在驱动滚辊，滚辊靠磨擦驱动皮带运动。皮带外侧附加有一条高弹性的塑料条，啮合在一对倾斜的精密滚珠轴承之间，防止皮带向转弯中心移动。
皮带外侧必须设有合理的拉紧机构，以平衡转弯皮带的向心力，拉紧机构必须稳定可靠。
[bookmark: _Toc195017460]3.8.4滚筒及链条
皮带辊均为锥型结构。按照转弯输送机生产厂商的规定，转弯输送机所装配的皮带辊应当满足使用要求。
轴承采用免维护、自润滑、精密轴承。
[bookmark: _Toc145411502][bookmark: _Toc195017461]3.8.5机架
输送机的所有机架采用下列材料制造
· 机架侧板：≥3mm厚的钢材
· 滑动床板：≥3mm厚的钢材或21mm厚的同等强度复合材料
机架：钢板弯曲成型焊接或角钢焊接而成，或铝制型材制造。
[bookmark: _Toc145411503][bookmark: _Toc195017462]3.8.6皮带
采用环形皮带，无接缝；皮带运转时不允许打滑。
按照转弯输送机生产厂商的规定，转弯输送机所装配的皮带应当适于使用。
[bookmark: _Toc145411504][bookmark: _Toc195017463]3.9水平分流器
[bookmark: _Toc145411505][bookmark: _Toc195017464]3.9.1功能
在行李水平方向运行中，水平分流器将行李从一台直线输送机上分流到另一台输送机上。
[bookmark: _Toc145411506][bookmark: _Toc195017465]3.9.2参数
	处理能力
	≥1200 bph

	摆臂高度
	≥行李的重心位置，（如550mm）

	摆臂的动作循环周期
	≤ 1 sec/cycle

	摆臂与输送机的间隙
	≤ 20mm

	噪声
	≤ 70dB(A)


[bookmark: _Toc145411507][bookmark: _Toc195017466]3.9.3结构
1) 水平分流器必须为标准成熟的产品。
2) 水平分流器建议采用桨式，不接受凸轮式。
3) 水平分流器安装在输送机的一侧，运动机构在输送机表面之上，不允许刮擦输送机，两者的最大间隙小于20mm。
4) 运动机构的开启和关闭自动进行，出现故障也可手动操作。
5) 运动机构必须应伸缩灵活、可靠，所有轴承在其寿命内须具有永久润滑性，无须添加任何润滑剂，避免润滑油滴落在输送机上。
6) 在结构上所有零件及易损件均必须方便检查及更换。
7) 水平分流器必须能准确及时将行李无损坏的分流。
8) 水平分流器所有的运动部件均有安全防护装置。
9) 桨式水平分流器的摆臂为一台输送机，头尾辊轴垂直于输送线输送机的平面，摆臂输送机处于常闭状态，需要分流时，桨式输送机启动并开启到分流角度，开启角度在30°～60°范围内。
[bookmark: _Toc145411508][bookmark: _Toc145411512][bookmark: _Toc195017467]3.10 DCV分拣系统
DCV分拣系统用于自动分拣出港行李。投标人在投标时必须提供详细的工艺流程设计方案，规划设计方案不能超出现有建筑范围的限制，并保证满足本技术文件所有功能要求。
[bookmark: _Toc107583204][bookmark: _Toc145411513][bookmark: _Toc195017468]3.10.1功能
出港行李被自动导入分拣子系统后，由分拣设备自动分拣到各个滑槽。当载有行李运行到预定滑槽时，分拣设备自动将行李输送至对应航班的分拣滑槽。
[bookmark: _Toc145411514][bookmark: _Toc195017469]3.10.2技术要求
分拣效率≥500件/小时。
分拣设备结构应合理、稳固、安装方便。
分拣设备应具有足够的强度和刚度，可避免震动、晃动和变形。
分拣设备系统噪声必须不大于70dB(A)。
所有轴承在其寿命内须具有永久润滑性，无须添加任何润滑剂。
[bookmark: _Toc145411515][bookmark: _Toc195017470]3.11读码设备
识别速度满足行李输送速度。
行李条码读取成功率≥99%。
配置LED光源，光源类型为频闪高亮白光光源。
保护等级不低于IP65，用于底部扫描的扫描头应配有自动除尘设施。
提供具有串行或现场总线接口，以与 PLC 进行通信。
采用工业相机识别，并具备RFID条码读取功能
推荐品牌：SICK 西克、Cognex 康耐视、民航成都物流技术有限公司或相当于
[bookmark: _Toc145411516][bookmark: _Toc195017471]3.12转盘（含分拣转盘、提取转盘）
本工程采用的转盘均采用水平式转盘。
[bookmark: _Toc145411517][bookmark: _Toc195017472]3.12.1参数
	转盘形式
	水平式转盘

	转盘高度
	约400mm

	鳞板宽度
	约1000mm

	中心线的转弯半径
	约1200mm

	速度
	约27m/min

	静态负荷
	150Kg/m

	动态负荷
	100Kg/m

	*驱动方式
	摩擦驱动

	鳞板
	重叠式橡胶板

	罩板(外饰)
	非公共区为静电粉未喷涂钢板，公共区域不锈钢。

	噪声
	≤ 65dB(A)


[bookmark: _Toc131775421][bookmark: _Toc195017473][bookmark: _Toc145411518]3.12.2驱动装置
（*）驱动采用摩擦驱动方式，由弹性压轮装置将摩擦皮带的摩擦力传递给驱动链条上，由驱动链条带动转盘的托架运行。
驱动链条，采用压铸铝制链条，材料必须高于或等于JISH5302标准要求，或强化玻璃纤维材料。驱动链条的每一节链条都设有偏心调整机构，用于分别调整每一节链条的长度，从而张紧整个链条。
链条上装有导轮，导轮外涂覆聚氨脂等降噪材料，导轮在导轨内运行，导轨必须有足够的强度和精度。
转盘必须采用软启动器或变频控制器来保证软启动功能。在满负荷下可以起动。
控制系统电路设计应确保输送机输入行李之前，转盘能全速运转。
[bookmark: _Toc131775422][bookmark: _Toc195017474][bookmark: _Toc145411519]3.12.3鳞板和托架
每个托架组件应包括一个钢质或铝质支撑件、最少两个支撑轮。每一个组件都应连接到联动装置上。所有支撑件和/或定向轮表面都应使用聚氨脂，以降低设备噪声。
鳞板为厚度不小于5mm的强化塑胶或强化合成橡胶板。具有永久抗静电与抗霉性。
鳞板均固定在托架组件上，固定方式应便于日常维护。鳞板间相互重叠，各板接触间隙要细密，不可发生夹手与夹物事件。
鳞板应根据ISO340，具有抗静电和阻燃性。
[bookmark: _Toc145411520][bookmark: _Toc131775423][bookmark: _Toc195017475]3.12.4机架和轨道
机架必须是由标准模块组件，用螺栓连接起来，形成一个支撑整体，并引导托架组件。
轨道由预制或成形结构钢制成。
轨道组装和调校后，必须安装牢固，保证轨道表面的平滑，并没有垂直和水平差异。
[bookmark: _Toc131775424][bookmark: _Toc195017476][bookmark: _Toc145411521]3.12.5系统要求
输送机输入口与转盘衔接处应有不少于50mm高差，最后一段输送机的速度应加快，形成对行李的抛投效果，避免行李卡在输入口处。
输送机输入口两侧应配置圆弧形立柱，使行李圆滑进入转盘，避免行李挂在输送机的档板上。
输送机将行李滑入转盘时，应通过光眼控制防止行李堆积和撞包。
[bookmark: _Toc145411522][bookmark: _Toc145411526][bookmark: _Toc195017477]3.13分拣滑槽
分拣系统至行李卸货点使用分拣滑槽，不少于7个，采用阻尼滑槽。
滑槽尺寸：根据系统要求配置；
滑槽应采用轻质、高强、顺畅、耐腐蚀材料制成，并保证旅客行李都能顺畅通过；滑槽底部平整，行李贴合滑槽底部下滑速度匀称，不能出现卡包、弹跳、翻滚、冲撞等现象。
其接合处须光滑无凸出或锐角，不可发生钩、挂、划伤或阻碍行李运行事件。
分拣滑槽位置：分拣机至行李车投出口位置。
分拣滑槽在结构上应考虑缓冲设计，减轻行李之间的冲突，防止行李冲出滑槽。应采取有效措施，保护行李，并保证行李能下滑到滑槽底部，投标人应提供设计方案，并详述分拣滑槽的结构及原理。
[bookmark: _Toc145411527][bookmark: _Toc195017478]3.14钢平台
钢平台能让操作人员和维修人员方便地到达行李处理系统（BHS）的任何一台设备，并能保证人员的安全以及设备的正常运行。钢平台是用于BHS设备安装、维护及人员通行的支撑和行走平台。包含行李系统设备安装的支撑平台、维护及操作人员行走的维修走道、楼梯、防护栏等。
在行李装卸区的拖车通道及拖车行走的通道区域位置，钢平台下弦至地面的净空高度应大于3000mm，条件不允许的地方不低于2700mm。
钢平台采用单侧维护通道，要求保证操作人员的安全，防护栏高度不得低于1200mm，防护栏立柱间距不大于1000mm，中间横栏间距不大于500mm；行走宽度不小于1000mm，局部窄小地区可以减小为800mm。建筑条件运行的情况下净空高度不小于1800mm。
钢平台要符合GB4053的相关规定。
[bookmark: _Toc145411528][bookmark: _Toc195017479]3.15橡胶门帘
在航站楼公共区与非公共区分界处的行李系统输送线穿越墙壁处，在墙壁洞口上安装橡胶条门帘，以阻挡旅客视线。橡胶条门帘采用黑色橡胶材料制作，由行李系统供货商负责提供及安装。
[bookmark: _Toc145411529][bookmark: _Toc195017480]4电气、控制及设备监控系统要求
[bookmark: _Toc145411530][bookmark: _Toc195017481]4.1电气系统
[bookmark: _Toc145411531][bookmark: _Toc195017482]4.1.1基本功能要求
1) 所有电气控制设备及电气部件要求能适应银川河东国际机场所处的环境条件，所使用的各种操作、控制组件等能充分适应最大湿度、最低温度、最高温度的要求。
2) 所有指示灯、报警器应安装在能够面向人员报警的位置，并便于查看。
3) 所有操作面板等要求采用中文或图形符号说明，明确标识各操作开关、按钮、指示灯等的功用。
4) 除特别指定的设备外，所有行李输送和分拣设备应配置过载保护装置，具有故障时能及时发出报警信号和自动停止运行的功能，系统能充分保证在此情况下使被控制设备关键动作完成后有效停止。
5) 接地：系统内所有电气设备按照中国国家标准（GB）或国际电工委员会（IEC）标准要求安装专用设备接地导线，包括设备的防静电、防干扰的接地、设备的安全接地等。
[bookmark: _Toc145411532][bookmark: _Toc195017483]4.1.2主要电气设备与材料
4.1.2.1选型要求
1) 所有开关、按钮和手柄等控制器件要求选择适宜在工业环境中使用的类型。
2) 各种开关、按钮、指示灯等控制元器件要求选用模块插入式结构，安装固定可靠，易于更换，并具有合理保护以免受到物理损坏。
3) 所有控制组件要求选用故障自动防护类型，以便在紧急情况下能恢复到关闭状态。
4) 指示灯要求选用长寿命、高亮度LED类型，不受环境光线的影响，在各种光线条件下都能清晰可见。
5) 在系统内部应尽量提供统一的操作维护钥匙类型，以减少使用中所需钥匙的数量。
4.1.2.2变频器
1) 为达到最佳的节能效果、变频器应具有自动能量优化功能，当电机在50Hz运行时，如非满载，也应具有节能和降噪效果。变频器有载波频率控制功能，当变频器过载时，降低载波频率，又降低变频器的损耗。
2) 变频可根据控制要求自动调节转速，也可手动调节转速。
3) 提供电气保护及相关的预报警功能。
4) 要求内置滤波器，使其无线电发射、传导性发射以满足有关国家标准或国际标准。
5) 应采用合理有效的措施来降低、抑制谐波和电磁干扰，使之不得影响周围其它电气设备。而且变频器的输出容量不会因此而降低。
6) 变频器故障时可自动或手动切换到工频运行。
7) 变频器具有足够的可编程输入/输出点，以便实现就地信号采集和控制功能。
8) 安装于柜内的变频器防护等级不低于IP20。
9) 具有故障诊断功能，可快速确定故障类型，并能直观显示。
10) 应具备串行总线通讯接口，可采用与PLC品牌相匹配的现场总线协议与PLC进行通讯。
11) 推荐品牌：Allen-Bradley、Nord、SEW、西门子、施耐德或相当于
4.1.2.3光电传感器
1) 所有传感器应安装在牢固的支架上，安装位置应具有防止设备和人员撞击的保护措施，以防止维护人员在维护设备时和在该部位工作的操作人员操作所产生的随机外力。保护装置应能禁止任何非维护人员触及和调整传感器。
2) 所有传感器的安装位置要求在施工前设计完成，安装传感器的输送机侧护板、支架等都在工厂内完成。
3) 所有设备上都尽可能使用相同型号的传感器，以减少备件的数量和种类。
4) 传感器的安装方式便于更换与维修，LED指示灯保持在视线范围内，便于观察其工作状态。
5) 技术要求：
6) 探测距离：标称Sn＞2 m；
7) 防护等级：不低于IP 65；
8) 运行温度：- 25℃～+ 55℃；
9) 具有镜面抑制功能；
10) 具有输出状态指示灯；
11) 延迟：启动< 300ms、响应< 25 ms、复位< 25 ms。
12) 推荐品牌：SICK西克、OMRON 欧姆龙、Pepperl & Fuchs倍加福或相当于
4.1.2.4控制柜
1) 控制柜必须在出厂前完成组装和测试，控制柜设计外观风格应相同，柜门和柜体有绞链连接、防尘措施、开启把手和门锁。内部各分隔单元应能容易互换。
2) 控制柜采用组合模块式设计，接入供电线必须采用有色绝缘套以区别相序。
3) 控制柜及内部所配置的元器件（接触器、断路器、熔断器、继电器、开关、按钮等）和接线方式、电气接地、信号接地、安全接地等必须符合本技术规范所接受的工业标准。
4) 各控制柜内必须提供有主要操作指令和电气控制电路原理图、接线图的标牌。
5) 所有控制柜内设置供检修使用的电气、通讯等接口插槽或插座，各接口必须明显的标识其电压等级或类型。
6) 控制柜应保证元器件的长期稳定正常工作，能消除内部、外部各种干扰信号带来的不良影响，并有足够的过载保护能力。
7）推荐品牌：施耐德、西门子、威图或相当于
4.1.2.5电缆
1) 电缆应采用低烟无卤阻燃型多芯标准铜芯电缆。
2) 电缆从终端到终端的导线为连续的导线，没有中间接头。
3) 所有电力和控制线缆、导线均要求密封在硬金属管道、金属电子管、金属软管或电缆桥架之中。线槽或电缆管道应沿BHS设备或建筑物敷设，所有离散的接线经妥善绑扎并加以固定。
[bookmark: _Toc131775457]4.1.2.6接线端子
1) 所有的电力、控制、通讯电缆接头室外部分防护等级应达到IP54。
2) 在配电箱、柜内部电线、电缆接头应加装线鼻子。
3) PLC模块应采用接线臂或快速接线端子接线。
4.1.2.7电气标识
(1) 安装在BHS 系统内的所有控制柜、相关控制装置等均使用适当的装置识别名称和格式，标识铭牌安装牢固、便于阅读。
(2) 电气器件、电线电缆的接线端都清楚的打有永久性的标记，标记号码采用特殊打印系统制作在套管上，不易脱落，易于识别，并能保持长久清晰。
[bookmark: _Toc145411533][bookmark: _Toc195017484]4.1.3电气系统接口
4.1.3.1消防系统
行李处理系统每个分区的主控制柜内部要求预留两个输入信号，以便与候机楼消防系统连接。行李处理系统通过与消防系统联动可以实现卷帘门打开和关闭功能。
4.1.3.2防火卷帘门
行李处理系统通过与防火门的干接点信号实现打开和关闭功能，每套防火门分别提供开启到位和关闭到位状态信号。
4.1.3.3安检机系统
行李处理系统接收安检系统提供的行李安全或行李可疑信号。行李处理系统负责双通道X光输送机的控制。
行李处理系统与X光安检机的接口为无源开关信号，接入设备控制系统的PLC相应端口，不包括对安检机提供电力。
具体有关与安检系统接口协议，行李系统承诺与安检系统承包人协调解决。
[bookmark: _Toc145411534][bookmark: _Toc195017485]4.1.4系统电源
4.1.4.1供电条件
配电系统：TN-S制式；
电压要求：额定电压380V/220VAC，电压波动率±10%；
频率要求：额定频率50Hz，频率波动率±5%。
4.1.4.2行李输送设备的电力供应
投标人需现场评估原行李系统电力供应是否满足更新后的行李系统，如不满足投标人需负责航站楼配电间至本系统的电缆敷设。
投标人应当负责所有行李系统设备之间的全部电力连接。
[bookmark: _Toc145411535][bookmark: _Toc195017486][bookmark: _Toc131775461]4.2控制系统
[bookmark: _Toc145411536][bookmark: _Toc195017487][bookmark: _Toc131775462]4.2.1总体要求
行李处理系统应采用可编程序逻辑控制器（PLC）对行李接收、输送、分拣进行集中、高效、稳定可靠的控制。
网络应为工业以太网，并且应单独部署行李处理系统网络，保证高可靠运行。
PLC控制系统要求采用世界知名公司的最新产品，基本要求：
1) PLC由CPU、电源模块、通讯模块以及I/O模块等组成。
2) CPU位指令时间不大于0.05微秒。
3) PLC工作内存不小于1400KB。
4) PLC的CPU内部资源定时器和计数器不低于2k。
5) 具有自动诊断和复位功能，完整的自诊断功能，在运行中自动诊断出系统的任何一个部件的故障，并且在监控软件中及时、准确地反映出故障状态、故障时间、故障地点及相关信息。
6) 具有防外界电磁干扰等能力。
7) 每个点都具有状态指示。
8) 提供包括梯形图、功能图块、结构化文本、顺序功能流程图在内的符合IEC1131-3标准的灵活的编程语言支持，数据格式应符合IEC1131标准。
9) 模块必须是能抗酸性和腐蚀性，能符合工业环境中使用标准。
10) I/O模块等必须能够支持带电插拨。机架设计保证良好的机械和防腐性能，机架应具备模块机械锁定装置。
11) PLC系统，包括机架、各种插槽式模块都应符合完全的无风扇设计要求。
12) 电源模块提供浪涌保护和隔离保护功能。
13) 连接方式：所有I/O模块必须采用便于更换维修的连接方式。
14) 应支持标准工业以太网、控制总线，设备总线，并支持多网配置。控制网实际使用网速不低于1.5M/秒。
15) 推荐品牌：Allen-Bradley、西门子、施耐德或相当于。
[bookmark: _Toc145411537][bookmark: _Toc195017488][bookmark: _Toc131775463]4.2.2控制方式
控制系统充分考虑其可靠性、先进性、可扩充性，应能满足高控制性能的要求，能承受工业环境的严格要求。
控制系统应采用分组控制方式。操作方式至少分为联机自动和检修两种基本操作模式。 
· 联机自动方式：将信息处理系统、设备监控系统和设备控制系统相连接，实现计算机联机自动化控制。 
· 检修方式：用于检修及试车时的就地控制方式。
[bookmark: _Toc145411538][bookmark: _Toc195017489]4.2.3PLC分组
控制系统应按照行李出港、分拣、进港以及输送路线划分子控制功能系统，根据子系统的系统规模以及功能性，来划分PLC 分区，每个PLC 分区由相应的PLC 系统完成控制。PLC分组不少于3个分组，分组原则为：
· 充分考虑分组给系统带来的安全性、平衡性、可维护性和经济性原则。
· 每个PLC 控制组都能响应独立的控制指令。
· 所有PLC 控制组都同标准局域网连接。
· 各个PLC 控制组可互不干扰运行，当某一控制组发生故障，不会影响其它控制组运行。
· PLC分区应该充分考虑系统的整体运行及子系统的相对独立性，以及在紧急供电情况下的系统可用性。
[bookmark: _Toc131775465][bookmark: _Toc145411539][bookmark: _Toc195017490]4.2.4一般功能要求
1) BHS 正常启动
系统在启动整体或部分区域投入工作前，所有的限制因素已经消除，所有与之相关的系统、设备都已经做好准备，所有BHS 设备没有故障。在BHS 启动前，系统发出声光警报引起人员注意，声光警报的时间可以设定，系统启动的有关信息显示在监控计算机屏幕上。
BHS 系统在启动时，按照由下到上的顺序启动，即先启动下游设备，再启动上游设备。
2) BHS 正常停止
BHS 整体或部分区域在停止运行时，按照从上到下的顺序停止，即先停止上游的设备，再停止下游的设备。在BHS 停止时，将有足够的时间将BHS 输送线上的行李排空，并且所有的限制因素已经消除。
3) 停滞功能
系统不可将行李输送到停止的输送机上，当行李到达输送机末端时，系统如果检测到下游输送机停止，则停止该输送机的运行。当下游输送机重新运行后，上游停止的输送机自动投入运行。
4) 节能功能
如在设定的时间内，当输送机上无行李时，系统自动停止相关输送机运行，进入待机节能状态。输送机进入节能状态的等待时间可设定。
当系统检测到行李到达时，相关的输送机自动开始运行。
5) 行李跟踪/处理
在收集输送机、读码站和分流器之间等处设置光电传感器来进行有效的行李跟踪。
6) 故障处理
当BHS 设备发生故障时，设备控制系统进行报警，同时把故障信息发送到设备监控系统上。
当BHS 设备发生故障时，故障设备的上游输送机停滞，下游输送机继续运行，当下游输送机上的行李排空后，所有输送机停止运行。如系统开始启动时有故障，则系统不允许运行。
7) 行李堵塞检测
在所有输送机上安装光电传感器，用来检测可能发生的行李堵塞。
8) 系统掉电或关机
如果系统掉电、关机或转换到检修方式，在默认情况下，系统恢复后认为设备状态与系统掉电、关机或转换到检修方式之前的情况一致，继续处理行李并跟踪BHS 设备的状态。
9) 警告信号
设置声光报警装置，BHS 设备启动前、行李阻塞或者设备故障时现场有分区的声光报警提示。
10) 紧急停止
设置紧急停止按钮，覆盖所有的BHS 设备区域。当紧急停止被激活时，该紧急停止区域的所有设备立即停止运行，其上游设备停止运行，下游设备继续运行至将行李排空，同时现场急停区发出报警提示。
紧急停止以切断设备电源的方式停止设备。BHS 紧急停止后，只有通过复位才能重新启动。
不论系统处于何种状态（联机自动、检修），紧急停止操作能立即被响应。
11) 输送机单独控制
对于每一个输送机驱动单元，装配一个“检修-自动”选择开关和一个负荷开关。当选择开关在“自动”状态时，输送机受联机自动控制。
当选择开关在“检修”状态时，输送机受人工的“启动”、“停止”命令控制。该输送机不受其它输送机的影响，但当该区域的紧急停止按钮按下时，该输送机停止运行。
当负荷开关在“关闭”状态时，该输送机不受任何命令的控制。
[bookmark: _Toc145411540][bookmark: _Toc131775466][bookmark: _Toc195017491]4.2.5设备控制功能
1) 值机岛系统每个值机岛由标准值机柜台、值机岛输送机组、收集输送机、分流器等组成。每个行李值机柜台配置 1 套柜台输送机组，每套柜台输送机组由 3 台输送机组成，分别是：称重/贴标签输送机、X 光机输送机（随安检机供货）、值机注入输送机。 
2) 值机柜台
每个值机柜台都安装一个控制台，该控制台安装必要组件，以完成如下功能：
(1) 控制称重/贴标签输送机双向运行。
(2) 行李超重、超尺寸后有指示灯提示并禁止行李的下一步传送。 
(3) 报警复位（包括大件行李报警复位和可疑行李报警复位）。 
(4) 每个值机柜台上应安装一个钥匙开关，用来接入或切除值机柜台手持条码扫描枪的控制功能。 
(5) 如果通过钥匙开关切除了值机柜台手持条码扫描仪的控制功能，设备控制系统将通过脚踏开关来控制称重/贴标签输送机向前运行。
(6) 每个值机柜台安装两个显示行李重量的称重显示屏，一个面向乘客，一个面向值机操作员。各个称重显示屏都可显示行李重量和行李总重量。
3) 称重/贴标签输送机
当行李放入称重/贴标签输送机时，称重/贴标签输送机由脚踏开关控制运行、停止。称重/贴标签输送机末端安装检测行李的光电传感器，当该光电传感器被行李遮 挡时，称重/贴标签输送机停止运行。称重/贴标签输送机下安装行李称重装置，行李重量、行李件数以及重量总计自动在值机柜台的两块显示屏上显示。称重装置具有重量累加、件数累加、自动校准称量、设定称量范围、错误和超载显示、零点自动跟踪功能以及超载自保护功能。称重/贴标签输送机上安装检测行李尺寸的光电传感器。如果行李超过允许重量或超过允许尺寸，值机柜台控制台发出声光报警信号。当行李称重/贴标签输送机上检测到超标行李时，由操作员操作控制输送机逆向运行，将行李退出。
4) 安检输送机 
安检输送机是X射线安检机配套设备，安检输送机由BHS控制运行、停止。行李由称重/贴标签输送机进入安检输送机，经过X射线安检机检查后进入值机注入输送机等待。当行李进入X射线安检机时，BHS控制安检输送机运行，且不允许行李在X射线安检机内停留。
5) 过渡输送机 
过渡输送机末端安装光电传感器，以将行李停止在准确位置。过渡输送机上的行李由设备控制系统的窗口控制程序控制进入收集输送机。当分配给行李的窗口到达时，等待在过渡输送机上的行李可以进入收集输送机。当安检系统判读行李为放行行李时，行李输送至收集输送机，进入行李处理大厅；当控制系统收到安检判读结果为可疑信号时，值机柜台上进行报警提示，可疑行李将由水平分流器自动输送至开包间，旅客到开包间接受交运行李的进一步查验。查验合格的行李通过复检安检机后重新返回行李系统。 
6) 收集输送机 
收集输送机上的行李输送采用“窗口技术”，由设备控制系统的窗口控制程序实现。收集输送机由检测装置在逻辑上划分为一系列逻辑窗口，每个窗口分配一件行李，当该行李的窗口出现时，允许该行李进入收集输送机，否则过渡输送机上的行李必须排队等待可用窗口。
7) 排队输送机 
在汇流输送机前、垂直分流器前、水平分流器前等地方设置排队输送机。排队输送机采用变频器控制。
8) 安全门/卷帘 
输送机穿过楼板、墙壁时，如果设置有安全门，安全门/卷帘与输送线联锁动作。输送线启动前，控制系统控制相关安全门开启。只有确认安全门/卷帘完全开启后，控制系统才能允许输送线投入运行，否则输送线不能投入运行。当输送线停止运行后，控制系统控制安全门/卷帘自动关闭，防止无关人员进入行李房。当控制系统接收到消防报警系统的火灾信号后，控制系统排除安全门/卷帘下的行李，关闭安全门/卷帘并停止相关设备。安全门/卷帘的开启、关闭在规定时间内完成，如果超过设定时间还未完成开启、关闭动作，控制系统停止安全门/卷帘的开启、关闭动作，并报警提示。 
9) 进港转盘
每个进港提取转盘，在工作人员侧设置控制面板，以便在BHS系统启动后，现场根据需要随时起、停进港转盘。进港提取转盘设置光电传感器，用于检测转盘上是否存在行李。当进港提取转盘存满行李时，操作人员侧有报警指示，用以防止行李堆存过多。进港转盘穿越安全门处设置光电传感器，当行李堵塞在安全门时操作人员侧有报警指示，进港转盘自动停止，防止行李或设备损坏。操作人员可使用启动、停止按钮控制进港转盘的运行。进港转盘启动时首先发出声光信号警示周围人员注意，延迟一定的时间后投入运行。进港转盘接受监控计算机的指令，可以由工作站直接发送停止命令。进港提取转盘在装卸侧和公共侧设置紧急停止按钮，以便在紧急情况下可以停止设备的运行。控制柜和BHS中央控制室都有紧急停止报警提示。
以上要求为进港转盘的基本要求，如海关对进港行李转盘有其他需求，投标人需满足相关需求。
[bookmark: _Toc131775467][bookmark: _Toc195017492][bookmark: _Toc145411541]4.2.6急停功能
1) 为保证系统的安全可靠，系统设置紧急停止按钮，覆盖所有的行李处理系统设备区域。在行李处理系统操作站、控制台、行李转盘以及行李输送线上都设置有紧急停止按钮。
2) 当行李处理系统内的任意一急停按钮被按下时，都能将该急停区域内的所有设备直接从电网上断开，并能够反馈给PLC 动作信号，能在监控画面显示状态。系统内的各值机柜台、各种转盘及关键区域都应有独立控制的紧急停止按钮，普通输送线要求30 米范围内至少不少于1 个紧急停止按钮。
[bookmark: _Toc131775469][bookmark: _Toc145411542][bookmark: _Toc195017493]4.3设备监控系统
[bookmark: _Toc145411543][bookmark: _Toc131775472][bookmark: _Toc195017494]4.3.1系统硬件要求
投标人应提供的BHS设备监控系统，包括但不限于如下配置。
[bookmark: _Toc131775473]4.3.1.1服务器配置要求
配置两台数据库服务器，用于存储BHS接收到的外部信息以及BHS的内部数据。两台数据库服务器采用双机热备方式。
配置两台分拣服务器，用于安装行李自动分拣系统的应用，采用双机热备方式。
配置不少于8端口多电脑切换器（KVM），用于对服务器的操作。
[bookmark: _Toc131775474]服务器主要技术参数指标不低于下列要求：
1) 2U机架式服务器
2) 处理器（CPU）：不低于16核心，主频不低于2.2GHz，采用国产CPU；
3) 内存（RAM）：配置128GB DDR4；频率: 2933MHz；最大支持内存插槽数 24个 DIMM 插槽，最大可提供7.5TB内存容量；
4) 硬盘：≥4×1000G 固态硬盘+ RAID0、1、5、10。
5) RAID卡：配置独立缓存2GB 智能SAS阵列控制器；可支持1、2、4G，支持RAID 0/1/10/5/50/6/60/10 
6) 备份硬盘：采用2块500G 固态硬盘
7) PCI插槽：≥4个PCIe第3代插槽
8) HBA卡：双端口 32Gb 光纤通道 HBA卡（含2个光模块），支持断电保护功能。
9) 光驱：DVD 刻录驱动器；
10) 网络接口：配置1块2端口10Gb DA/SFP+含2个单模光模块。≥4个千兆以太网网口
11) 电源：配置1+1≥750W冗余热插拔电源
12) 导轨：通用滑动机架式导轨，免工具安装
13) 服务：质保期内原厂商硬件免费保修
14) 其他配件：2个SFP单模光纤模块，4对单模光纤跳线
15) 预装操作系统：见本技术文件4.3.2.1；
16) 推荐品牌：联想、华为、浪潮、H3C、中科曙光或相当于
17) 应用软件：数据库软件、双机热备软件、分拣软件、SCADA服务器端、信息处理系统服务端等。
4.3.1.2工作站配置要求
配置PC机作为操作工作站，用于信息系统日常运营、管理、维护操作，主要用途如下：
· 用于信息系统报表查询。
· 服务器和网络系统日常运行监控、数据备份等操作。
· 滑槽分配、行李管理，分拣设备运行的监视、控制和管理等工作。
· 行李处理系统设备运行的监视、故障诊断、控制和行李系统运行状态。
[bookmark: _Toc131775476]主要技术参数指标不低于下列要求：
1) CPU ≥海光3350八核处理器或兆芯KX-7000八核处理器
2) 内存（兆芯KX-7000八核处理器）使用≥32G 4800MHz DDR5(2*16G)，≥4插槽，最大64GB；
3) 内存（海光3350八核处理器）使用≥32G 3200MHz DDR4(2*16G)，≥4插槽，最大64GB；
4) 硬盘 ≥ M.2 1T PCIE4.0 固态硬盘 
5) 显卡：独立显卡，显存不低于8G；包含HDMI和DP接口，可以同工作，接入显示器和大屏的视频矩阵。
6) 网卡：至少2个10/100/1000BASE-T 自适应
7) 显示器：27英寸以上液晶显示器
8) 接口 ≥6个外置USB端口：≥4个USB 3.1端口，其中USB接口可以在BIOS中屏蔽。
9) 扩展槽 ≥2个PCI-E×16，≥1个PCI-E×8
10) 机箱：塔式机箱
11) 电源 ≥500W APFC电源，后置电源诊断指示灯； 
12) 键鼠：USB键盘和鼠标
13) 预装操作系统：见本技术文件4.3.2.1
14) 质保要求：质保期内原厂质保。
15) [bookmark: _Toc131775475]推荐品牌：联想、华为、长城、神舟、浪潮、清华同方、H3C或相当于。
4.3.1.3交换设备要求
冗余配置的交换机负责与PLC控制组之间的通讯。
核心交换机与接入交换机采用冗余的单模光纤连接。
核心交换机主要技术参数指标不低于下列要求：
· 不少于24个10/100/1000Base-T以太网端口， 不少于8个1000 Base-X SFP光口，含光模块
· 采用国产交换芯片及国产CPU
· 交换容量不低于432Gbps/4.32Tbps，IP包转发能力不低于87/166Mpps；
· 支持基于端口的VLAN、QinQ、Voice VLAN、协议VLAN、MAC VLAN。
· 支持ARP Detection，支持ARP限速。
· 支持DHCP Server\DHCP Client/DHCP Snooping DHCP Relay DHCP Option82。
· 支持静态域名解析、动态域名解析客户端。
· 支持RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3
· 支持基于端口速率百分比的风暴抑制、支持基于PPS的风暴抑制
· 支持包过滤功能、双向ACL、基于端口的限速、基于流的重定向
· 支持用户分级管理和口令保护
推荐品牌：H3C、华为、锐捷或相当于
接入交换机主要技术参数指标不低于下列要求：
1) [bookmark: _Toc131775483][bookmark: _Toc131775478]接入交换机用于控制系统中所有的终端设备，包括但不限于控制室内的工作站以及现场控制网络的设备。
2) 交换机可提供不少于24个端口，支持POE供电，4个不低于千兆的光口，含光模块，保留其中30%作为未来扩展端口；
3) 采用国产交换芯片及国产CPU
4) 企业级可堆叠式交换机，冗余风扇。
5) 支持VLAN和VLAN中继.
6) 现场使用的交换机应安装在带有独立空调制冷以及UPS系统的机柜内。
7) 应支持SNMPv1/v2协议。
8) 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3z、IEEE 802.1w、IEEE 802.1s、IPv4/v6标准网络协议；支持QoS IEEE 802.1D/p端口优先级管理协议，支持802.1Q VLAN管理协议，支持 IGMP snooping多播管理协议；支持LLDP端口链路发现协议，支持Port Trunk端口聚合协议；支持TFTP、NTP、SMTP、SNMP v1/v2/v3等文件传输协议；
9) 能够在项目现场环境温度正常工作。
10) 工作温度-30°到60°，湿度不小于95%。
11) 交换机推荐品牌：H3C、华为、锐捷或相当于
[bookmark: _Toc145411544][bookmark: _Toc195017495]4.3.2系统软件
[bookmark: _Toc131775482][bookmark: _Toc131775480]4.3.2.1软件要求
系统包括但不限于如下软件：
1) 数据库：质量不限于但不低于达梦数据库、人大金仓、神舟通用、南大通用、腾讯云TencentDB、阿里云RDS等国产数据库。
2) 设备监控软件：基于C#语言自主开发的软件版本，或质量不限于但不低于 INTOUCH、IFIX、RSVIEW、WINCC 版本。
3) 双机热备软件：质量不限于但不低于Rose、Symantec VERITAS NetBackup版本。
4) 操作系统：工作站与服务器均采用国产操作系统。
5) 杀毒软件：国产杀毒软件，5年授权，为方便维护，杀毒软件采用H3C，与机场现有杀毒软件保持一致。
4.3.2.2软件开发
1) 投标人提供的控制程序必须提供操作者友好和尽量简化的操作。
2) PLC程序应采用GB/T 15969.3中所规定的相关格式进行编写，基于模块化结构，以保证将来修改的便利性。
[bookmark: _Toc131775493][bookmark: _Toc145411545][bookmark: _Toc195017496]4.3.3系统功能要求
设备监控系统由SCADA服务器及监控工作站组成，主要负责监视整个BHS设备的运行状态、进行设备操作、设备管理、提供故障报警等工作。
投标人应在SCADA系统详细设计时要包含航站楼的行李处理系统所有设备。
SCADA系统软件应完全满足支持64位服务器和客户端系统的需要。
1) 设备运行状态显示
· 以图形方式显示整个BHS的运行状态。
· 系统可分为三层显示：系统总体显示、系统分区显示以及关键设备的详细参数显示。
· 使用不同颜色显示设备的位置和状态，包括但不限于设备运行、正常停止和故障等。
· 显示急停开关的位置和状态。
2) 报警
· 系统应具有颜色和声音提示的故障报警功能，并提供分级的故障代码，以便能够准确显示故障类型和故障位置，并具有故障确认、管理和实时打印的功能。
· 系统应具有打印系统画面和报警记录的功能。
· 报警分级。
· 系统应对报警进行分级处理，至少应区分为紧急、重大、普通、事件报警等几个级别，并对不同的级别采用不同的代码、颜色和声光报警提示。
3) 设备控制
· 操作员可进行BHS设备的启/停控制。
· 对每台输送机，设备监控系统至少应具备“维修、手动/自动”功能选项，在“维修”模式下，输送机处于故障或检修状态，在设备监控系统监控界面上，对输送机的启/停操作无效，系统进行报警提示，“自动”模式下，输送机根据控制逻辑自动运行。
· 对于分/汇流器，设备监控系统至少应具备“维修、手动/自动”功能选项，在“维修”模式下，分/汇流器处于故障或检修状态，在设备监控系统监控界面上，对分/汇流器操作无效，系统进行报警提示；“自动”模式下，分/汇流器根据控制逻辑自动运行；“手动”模式下，在设备监控系统监控画面上，可对分/汇流器不同切换位置进行测试运行，或使分/汇器处于某一固定位置连续运转（以上功能在PLC程序中应进行相应的编程），并将设备在不同控制模式下的运行时间、操作等记入设备台帐。
· 设备监控系统监控画面上，应设置“分拣机开启/关闭”的功能选项。在分拣机开启状态下，如该分拣机停止按钮被选择，分拣机缓慢运行直至（清空分拣机上的行李后）停止；并且分流器会改变方向，切换到对应的出港转盘的位置；在分拣机关闭的状态下，设备监控系统不允许分流器连通该分拣机。
· 系统应具备自动节能模式。输送机在输送一件行李之后，再经过设定的节能时间自动停止，输送机运行状态变为节能。在节能模式下，输送机、分拣机等设备将停止运行、行李系统读码设备处于休眠状态。系统应自动根据行李流量选择单台设备、单个区域、整个系统进入节能模式，但节能至正常工作模式的切换不会对整个系统的运行造成任何影响。
4) 系统启/停
(1) 系统自检
· 设备监控系统应可对不同的子系统分区进行自检，自检内容至少包括：
· 供电是否正常；
· 系统上是否有行李；
· 光电开关是否堵塞；
· 分拣机是否可正常工作；
· 各分流器、汇流器均是否在正常工作位置、各输送机、转盘是否可正常工作；
· 行李系统读码设备、X光安检机、值机柜台、分拣转盘信息显示系统是否工作正常；
· PLC是否工作正常；
· 与外网通讯，包括与外部系统如生产运行管理系统、离港系统、安检系统等通讯是否正常。
· 在进行自检时，设备监控系统应对每个进行自检的环节、步骤和内容进行提示，在自检结束后，如存在故障状态，系统应给出报警提示，指出自检不通过的类型，如：将其分类为不影响运行的告示性报警，及必须立即排除等多类故障报警，以供维护人员排除故障。
(2) 系统启动
· 设备监控系统应提供BHS“一键启动”和“分区启动”功能。
· 在“一键启动”模式下，通过在设备监控系统界面中点击系统启动按钮，可以根据顺序启动逻辑，启动特定区域BHS系统。
· 在“分区启动”模式下，结合PLC分组，可以根据控制逻辑的相关要求，分区域启动BHS。
· 在进行“一键启动”时，设备监控系统应对整个特定区域BHS进行自检，当自检合格后，系统应发出启动前哨声作为提示，BHS方可启动。
· 在进行“分区启动”时，设备监控系统应对本区域设备进行自检，当自检合格后，系统应发出启动前哨声作为提示，本区域设备方可启动。
· “分区启动”的区域配置应结合急停系统的区域配置，应保证当系统某一区域急停后，可利用“分区启动”选项恢复系统正常运行。
(3) 系统停止
· 在设备监控系统中，应有“系统停止”、"分区停止"功能，当选中此选项时，系统根据相关控制逻辑，自动停止BHS。
· 系统停止时，应首先清空BHS上的行李，然后根据“渐停”原则，从上游至下游，依次停止输送机的运行，在系统运行全部停止后，出现“系统允许断电”提示。
· 在出现“系统允许断电”提示后，SCADA系统应根据顺序给出相应的断电提示，提示操作人员依次进行相关操作，直至系统全部断电。
5) 用户管理功能
不同授权的用户具有不同的系统访问权限，并且不同区域的管理权限可以进行组合。
[bookmark: _Toc131775498][bookmark: _Toc145411546][bookmark: _Toc195017497]4.3.4系统外部接口要求
投标人应在本项目执行阶段与招标人确定的其他系统投标人协调，完成所有BHS 信息和控制系统外部接口的通讯工作。BHS侧的接口软件由投标人提供，外部系统的硬件和对方侧的接口软件由招标人提供。
[bookmark: _Toc131775499]4.3.4.1基本要求
1) 投标人除保证本系统的成套性外还必须将BHS与机场其它相关系统连接并交换数据。
2) 投标人提供的软件和硬件应确保BHS和所有外围系统之间的连通性和兼容性。
3) 投标人承诺将BHS接入生产运行管理系统以及离港系统等的方案报招标人确认。
4) 投标人提供的BHS信息和控制系统应至少且不限于与如下外部系统进行接口：
· 离港系统；
· 信息集成系统；
· 时钟系统；
· 安检分层管理系统；
· 消防报警系统
· 综合布线系统
· 银川机场数据中心
· 行李运行管理平台
5) BHS投标人应与外部系统集成商进行接口协议的协商。当双方就接口问题出现分歧时，由招标人协调解决。
6) BHS与机场主干网之间采用两条独立的单模光纤进行连接。
7) BHS系统与外部系统的接口协议必须报招标人审查，招标人批准后才可实施。
[bookmark: _Toc131775500]4.3.4.2离港系统
1) BHS接收机场BSM报文转发系统发送的全部BSM报文信息，并反馈给离港系统BPM信息。
2) BSM报文格式应符合IATA1745规定。
3) 投标人应与BSM提供商进行通讯内容和协议的协商，确保行李消息（BSM）至少应包含：行李条码、航班号、执行日期、办票柜台、目的地、办票时间以及旅客相关的信息等。
[bookmark: _Toc131775501]4.3.4.3信息集成系统
1) 投标人从机场信息集成系统获得航班及相关信息。
2) 投标人应与信息集成系统供应商进行接口协议的协商。当双方就接口问题出现分歧时，由招标人协调解决。
3) 投标人应与信息集成系统供应商进行协商来开发一种机制，以保证连接中断后能够自动恢复，并确保连接恢复后的数据完整性。
4) 投标人应与信息集成系统供应商进行协商，确保BHS能实时获取、并处理航班信息和资源信息动态变化。
5) BHS与信息集成系统之间传递的具体信息以及定义以双方接口协议中定义为准，BHS与信息集成系统交互的信息包括但不限于以下内容：
· 航班信息（包括计划、动态信息），应包括航班号、共享航班号、虚拟航班号等、出港站、目的地、中转站、航班开放时间、预计起飞时间、预计到达时间、计划登机开始、登机结束信息、实际起飞时间、实际到达时间；
· 资源计划、动态信息，应包括值机柜台分配、进港提取转盘分配、出港转盘分配信息等；
· 值机开放、关闭信息；
· 登机开始、结束信息。
· 基础数据信息，包括但不限于：航空公司、机号、机型、航班性质、机桥位、值机柜台、进港提取转盘、延误代码、机场代码等。
· 值机柜台、进港提取转盘的分配信息由生产运行管理系统统一分配。BHS将值机柜台、进港提取转盘的状态信息（可用、不可用以及不可用时段）发送给生产运行管理系统，BHS根据已经接受的航班信息和资源分配信息，能够自动生成行李分拣计划表，如果资源分配的计划和系统设定的规则冲突，如资源分配的路径与设备的物理路径相矛盾或在资源不可用等状况下，系统应该报警提示。BHS只有在特殊情况下会对资源分配信息进行修改。
[bookmark: _Toc131775502]4.3.4.4时钟系统
1) 支持时钟系统统一部署的NTP时钟服务器，遵循时钟系统制定的时钟信号同步接口规范。
2) BHS接收机场时钟系统发送的时钟同步信号，BHS每日时间校准应不少于1次。
3) BHS与机场时钟系统校准时间应包括：年、月、日、时、分、秒和星期。
[bookmark: _Toc131775503]4.3.4.5安检分层管理系统
投标人应接收安检分层管理系统提供的行李安全或行李可疑信号，记录安检分层管理系统发出的行李条形码标签号、柜台号、时间、含义（安全、可疑）、信号来源（安检）等（以BHS与安检分层管理系统接口协议为准）。
[bookmark: _Toc131775504]4.3.4.6消防报警系统
1) 投标人通过干接点方式接收消防系统发送的火灾信号。
2) 投标人接收到火灾信号后，应排除阻碍相关防火/安全门关闭的行李，并关闭相关区域设备的电源，将电源关闭信号反馈给消防系统，由消防系统关闭防火门。具体接口协议由投标人与消防系统承建商协商确定。
3) 消防系统把分区报警信号发送给BHS，消防报警系统投标人负责把报警信号线引到BHS指定的接入点，BHS投标人负责接线。
4) 在完成报警区域的行李处理后通过干接点方式将反馈信号发送给消防报警系统。消防报警系统投标人负责把反馈信号线引到BHS指定的接入点，BHS供应商负责接线。
4.3.4.7综合布线系统
1)	投标人应负责BHS各类网络设备至综合布线系统的跳线；
2)	BHS与机场网络设备连接的通讯管线和桥架敷设由投标人负责，计入投标总价。
4.3.4.8银川机场数据中心
投标人应负责BHS与数据中心接口的开发工作，将行李相关数据传输至数据中心。
4.3.4.9银川行李运行管理平台
投标人应负责BHS与行李运行管理平台（行李全流程跟踪系统）接口的开发工作，将行李相关数据传输至行李运行管理平台。
[bookmark: _Toc191545211][bookmark: _Toc195017498]5、视频监控系统
[bookmark: _Toc195017499][bookmark: _Toc191545212]5.1总体要求
1)	行李处理系统的视频监控系统由BHS 投标人提供，并负责设计；以满足监视、跟踪录像、监控行李处理系统设备运行、行李防盗以及行李堵塞、设备故障报警等的需求。
2)	投标人在深化设计阶段，应将视频监控系统的详细设计文件提交最终用户审批，其中包括：视频监控系统架构、设备选型、摄像机的布置位置图和连接方法等。
3)	投标人负责确定视频监控系统摄像机的详细布点位置、高度及在必要的地方加装安全防护措施等要求，以及相应报警故障点与摄像头联动对应表，并负责完成系统的安装、调试等工作。
4)因视频监控系统在T3行李运控室设置终端查看，投标人还需在T3行李运控室增加显示屏、工作台和上屏相关设备，满足在T3行李运控室的大屏上同时监控T2和T3航站楼行李系统的设备状态和视频监控的功能。
[bookmark: _Toc191545213][bookmark: _Toc195017500]5.2系统配置要求
1)	视频监控系统应由彩色数字摄像机（包括防护罩等附件）、视频服务器、录像存储、平台软件、数据通讯接口、连接电缆和监视终端等组成。
2)	视频监控网络应独立成网，在前端合适位置安装网络接入交换机，在T2弱电中心机房安装核心交换机，组成视频监视局域网，并能在T3行李运控室设置终端查看。
3)	视频监控系统应以BHS 设备及行李处理流程为监视对象，（根据行李系统监控关键位置包括：汇流点、分流点、安检段、读码系统、分拣机等）要求设置不少于28路监视点，合理布置摄像头监视BHS 生产现场的所有的关键环节、不得留有死角。
4)	视频监控系统应具备同时对所有视频进行录像的功能，并且保留90 天录像内容。本项目采用H.265码率，每台200万像素（1080P）摄像机按3M码流计算，摄像机数量合计不少于28路；考虑20%的冗余量；则存储容量=28*3*3600*24*90/8/1024/1024*（1+20%）=93.44T，因此存储容量至少需93.44T。
5)	投标人应提供系统管理控制平台，包括必要的硬件和软件，负责图像监视、系统控制、信号传输、图像浏览、视频录像与回放、用户权限管理等工作。
[bookmark: _Toc191545214][bookmark: _Toc195017501]5.3视频监控系统接口
[bookmark: _Toc195017502][bookmark: _Toc191545215]5.3.1视频监控与SCADA系统的接口
1)	SCADA 系统应与视频监控系统联动，当SCADA系统监控的设备出现故障时，视频监控系统应调出处于最合适位置的摄像机的监控画面。
2)	SCADA系统操作界面应可显示视频监控系统摄像机的位置，通过点击摄像机图标可在BHS 的视频监控系统监视器中显示本摄像机的图像。
[bookmark: _Toc191545217][bookmark: _Toc195017503]5.4设备技术要求
1)	前端装置防护等级为IP65。具有专业防尘、防水、防拆、抗腐蚀功能，适合生产恶劣环境使用。
2)	传输部分：选材根据行李房环境，选用防水、抗干扰电缆，阻燃性好。远方监视点，在设计时，应考虑信号传输中衰减和电磁波干扰问题。
设备清单包含但不限于：
[bookmark: _Toc191545218][bookmark: _Toc195017504]5.4.1摄像机
(1)	固定枪式摄像机和固定彩色半球摄像机
主要技术参数指标不低于下列要求：
网络摄像机，1/1.8"COMS，支持GPU芯片；
清晰度：200万像素（1920×1080）全高清1080p分辨率，帧率25fps；
灰度等级不小于11级
支持支持越界侦测,区域入侵侦测,进入/离开区域侦测,徘徊侦测,人员聚集侦测,快速运动侦测,物品遗留/拿取侦测，人脸检测跟踪评分最优抓拍等。
支持三轴手动调节，水平0-360度，垂直0-90度，轴向0-360度；
支持物理宽动态：不低于120dB。
为便于保留行包和人员特征，支持内置混合补光，可以对红外灯和白光灯的功率进行调节。
最低照度：彩色不低于0.005Lux；
半球摄像机支持拾音器音频输入，支持2对报警接口输入/输出；
枪机支持2对报警接口输入/输出；
电源：DC12V和POE；
网络接口：10M/100M/1000Mbps自适应以太网口；
防护等级：IP65；
工作温度-30°到60°，湿度不小于95%。
推荐品牌：海康、宇视、大华或相当于。
(2)	球形一体化彩色摄像机（云台）
主要技术参数指标不低于下列要求：
网络摄像机，1/2.8"progressive scan CMOS，双sensor架构，一个sensor采集黑白信息，一个sensor采集色彩信息；
清晰度：200万像素（1920×1080）全高清1080p分辨率，帧率25fps
最低照度：彩色不低于0.005Lux；
支持内置混合补光，可以对红外灯和白光灯的功率进行调节。
电源：AC24V和POE；
支持WDR宽动态，宽动态不低于135；；
支持不低于4.8mm-11mm，23倍光学变焦；
水平360°无限旋转，垂直旋转-20°- 90°；
256个预置位。
支持SD卡，容量不小于128G
支持拾音器输入，音频输出；
支持报警输入不小于7个，输出不小于2个；
支持防护等级IP65
工作温度-30°到60°，湿度不小于95%。
推荐品牌：海康、宇视、大华或相当于
[bookmark: _Toc191545219][bookmark: _Toc195017505]5.4.2 视频监控系统服务器与磁盘阵列：
主要技术参数指标不低于下列要求：
3U标准机架式安防一体机
CPU及操作系统均需为国产品牌
1个HDMI接口，1个VGA接口，同源输出
2个USB2.0接口、1个USB3.0接口
具备90天内录像回放读取的容量；
[bookmark: _Toc195017506][bookmark: _Toc191545220]5.4.3 视频监控系统核心交换机
主要技术参数指标不低于下列要求：
交换容量不少于300Gbps； 
端口：不少于24口千兆网口，不少于8个千兆SFP，含光模块;
采用国产交换芯片及国产CPU
组播功能：支持 IGMP v1/v2/v3 Snooping 和快速离开机制支持 VLAN 内组播转发和组播多 VLAN 复制,支持捆绑端口的组播负载分担支持可控组播,支持基于端口的组播流量统计,支持 IGMP v1/v2/v3、PIM-SM、PIM-DM、PIM-SSM,支持 MSDP 支持组播 VPN;
QoS功能：支持对端口入方向、出方向进行速率限制支持报文重定向支持基于端口的流量监管，支持双速三色 CAR 功能每端口支持   8 个队列支持 DRR、SP、DRR+SP 队列调度算法,支持WRED支持报文的 802.1p 和 DSCP 优先级重新标记支持基于队列限速和端口整形的功能,支持 L2（Layer 2）~L4（Layer 4）包过滤功能，提供基于源 MAC 地址、目的 MAC 地址、源 IP 地址、目的   IP 地址、TCP/UDP 协议源/目的端口号、协议、VLAN 的包过滤功能;
可靠性：支持 LACP,支持 E-Trunk支持以太网 OAM 802.3ah 和 802.1ag 支持 ITU-Y.1731,支持 DLDP 支持 LLDP,支持 BFD for BGP/IS-IS/OSPF/静态路由等支持硬件 BFD   和 OAM;
安全性：支持防止 DOS、ARP 攻击功能、ICMP 防攻击支持 IP、MAC、端口、VLAN 的组合绑定,支持端口隔离、端口安全、Sticky   MAC 支持 MFF,支持 IEEE 802.1X   认证，支持单端口最大用户数限制,支持 AAA 认证，支持 Radius、HWTACACS 等多种方式支持   NAC 功能,支持 SSH V2.0 支持 HTTPS,支持 CPU 保护功能支持黑名单和白名单,支持对 ND、DHCPv6、MLD 等 IPv6   协议报文进行攻击溯源和惩罚支持 IPSec 对管理报文加密,支持 Macsec 对报文进行加密保护;
运维管理：支持云管理,支持虚拟电缆检测（Virtual   Cable Test） 支持 SNMPv1/v2/v3,支持 RMON,支持网管系统、支持 WEB 网管特性支持系统日志、分级告警,支持 SFlow,支持 Telemetry ;
环境要求：工作温度范围：0-55℃；相对湿度：10%-90%（非凝结）；
供电要求：输入电压：100V-240V或220V±10%；
推荐品牌：H3C、华为、锐捷或相当于
[bookmark: _Toc191545221]POE接入交换机
主要技术参数指标不低于下列要求：
全千兆二层以太网交换机，至少4个千兆单模光纤口端口，至少24个10M/100M/1000M自适应POE电口。网管型，卡轨式或机架式安装，无风扇；
采用国产交换芯片及国产CPU
支持SNMP、telnet、系统日志、VLAN、STP/RSTP,IPv4/IPv6静态路由。
工作温度：-30°到60°，湿度不小于95%。
推荐品牌：H3C、华为、锐捷或相当于
[bookmark: _Toc191545222][bookmark: _Toc195017507]5.4.4视频监控系统管理软件
1)兼容性：兼容不同厂家、不同平台的摄像机接入。
2)开放性：提供系统参数接口，包括但不限于以下：摄像机的基础参数、摄像机的位置参数、用户信息等。
3)视频监控系统管理平台采用B/S或C/S技术架构。
4)具有对单屏和所有分屏的播放、停止、抓拍、本地录像、中心录像、录像下载等功能。
5)具有单屏实时播放功能。
6)具有多种格式图片抓拍、本地录像、录像下载路径的自由配置。
7)具有实时视频/录像回放时画面的手动和自动抓拍，自动抓拍频率可调，支持所有分屏的批量操作。
[bookmark: _Toc195017508]6服务要求
[bookmark: _Toc195017509][bookmark: _Toc13750]6.1总体要求
[bookmark: _Toc9903]（1）本次采购的所有设备应包含必要的设备验收技术检测费用，且设备验收技术检测单位须在设备具备验收条件且招标人发出验收通知时30天内到达现场进行检测。
[bookmark: _Toc18968]（2）本次采购涉及的所有软件，投标人应在质保期内提供升级服务，费用已包含在投标报价中。
[bookmark: _Toc19666]（3）投标人必须在设备安装后提供1套全新的专用工具给招标人，投标人不得使用。投标人提供的专用工具必须有使用说明书和维修手册。
（4）投标人在设备安装完成验收通过投运后须安排至少一名技术人员驻场伴随保障12个月，确保设备投运初期平稳运行。
[bookmark: _Toc195017510][bookmark: _Toc19952]6.2质保期
[bookmark: _Hlk146133872]本项目质保期为自竣工验收合格并交付招标人使用之日起5年。投标人投标承诺或合同设备的生产厂家承诺的质量保证期优于前述约定的质量保证期，则以最有利于招标人的条件为准，生产厂家未能履行承诺的，则投标人应负责履行或承担相应费用。
在质保期内，由于设备材料本身质量因素或卖方其他因素而造成损坏或者出现故障的，投标人必须免费修理或更换；对严重影响系统正常运行的故障设备，必须首先提供替用品保证系统正常运行再进行维修。在维修、更换之后，卖方应将成因、补救措施、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告提交给买方。修理、更换后的设备、附件的质量保证期应当重新计算，新的质量保证期为自维修合格、恢复正常使用之日起5年。
[bookmark: _Toc527034480][bookmark: _Toc31261][bookmark: _Toc191907475][bookmark: _Toc191907697]

第九章 综合评价法细则
	23.1
	评标方法：综合评价法

	评          标

	27
	一、评标办法：
1、评标程序按商务部令 2014年第1号令（《机电产品国际招标投标实施办法（试行）》和《机电产品国际招标综合评价法实施规范（试行）》的要求进行。
2、本次招标不接受备选方案，否则将被视为实质性偏离而被拒绝。
3、所有标注“*”号的商务条款为关键条款，投标人必须满足。对这些关键条款有任何的不满足将导致废标。
4、第八章技术规格书中标注“*”号的条款为关键技术参数，对这些参数有任何的不满足将导致废标；对这些关键技术参数，投标人必须在投标文件中提供技术支持资料，否则将导致投标被否决。 
5、对第八章技术规格的一般技术条款允许不满足，但不满足项最高项数为5项（含5项），否则将导致投标被拒绝。
6、投标报价不允许缺漏项，否则其投标将被否决。
7、投标人必须对招标文件的各项商务、技术要求包括综合打分评价的项目作出一对一应答，要求真实、准确，应答要有具体内容，并应有相应材料证明，不能简单地以“满足”或“符合”进行应答，否则评标委员会有权认定相关条款不满足招标文件要求。
8、本次招标的评标采用综合评价法：投标人的综合得分等于其商务、价格、技术及服务评价内容的分项得分之和，采用百分制综合评分，其中商务5.0分，技术及服务45.0分，价格50.0分。
9、评标委员会成员根据本综合评价法的规定对投标人的投标文件独立打分，并分别计算各投标人的商务、技术及服务评价内容的分项得分。投标人的商务、技术及服务的各分项得分的“最终评分”等于没有评分偏离的评委的分项（商务、技术及服务）评分加上有评分偏离的评委的分项（商务、技术及服务）评分修正值再算术平均，若所有评委的分项（商务、技术及服务）评分均未出现本办法第10条第（一）款所述的偏离或者均出现本办法第10条第（一）款所述的偏离情况，则“最终评分”等于“全体评委分项（商务、技术及服务）评分均值”。
10、评标委员会成员对评价过程及结果产生较大分歧时的处理原则与方法，包括：
[bookmark: _Toc191907698][bookmark: _Toc8666][bookmark: _Toc527034481][bookmark: _Toc9369][bookmark: _Toc191907476]　　（一）评标委员会成员对同一投标人的商务、技术及服务评价内容的分项评分结果出现差距时，遵循以下调整原则：
　　评标委员会成员的分项评分偏离超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，该成员的该项分值将被剔除，以其他未超出偏离范围的评标委员会成员的评分均值（称为“评分修正值”）替代；评标委员会成员的分项评分偏离均超过评标委员会全体成员的评分均值±20%，则以评标委员会全体成员的评分均值作为该投标人的分项得分。
[bookmark: _Toc9997][bookmark: _Toc21254][bookmark: _Toc527034482][bookmark: _Toc191907699][bookmark: _Toc191907477]　　（二）评标委员会成员对综合排名及推荐中标结果存在分歧时的处理原则与方法：
按少数服从多数的原则通过，评标委员会全体成员应在评审意见表上签字认可，评标委员会成员如有保留意见可以在评审意见表中阐明。
11、当投标人出现下列情形之一的，将不被确定为推荐中标人：
　　（1）该投标人的评标价格超过全体有效投标人的评标价格平均值40%以上的；
　　（2）该投标人的技术得分低于全体有效投标人的技术得分平均值30%以上的。
12、评标委员会将根据投标人的综合得分推荐一至三名中标候选人，中标候选人按照综合得分由高到低依次进行排序（综合得分相同时，按照价格、商务、技术及服务的优先次序进行排序），综合得分最高的为第一中标候选人。
13、评标过程中所有数值均保留小数点后两位（四舍五入制），最终得分保留小数点后两位（四舍五入制）。
14、本办法所称均值是指算术平均值。
15、算数修正：投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；投标总价金额与按分项报价汇总金额不一致的，以分项报价金额计算结果为准；分项报价金额小数点有明显错位的，应以投标总价为准，并修改分项报价。
二、评分细则：
[bookmark: _Toc191907700][bookmark: _Toc14504][bookmark: _Toc191907478][bookmark: _Toc527034483][bookmark: _Toc2053]（一）商务评价（5.0分）：
	序号
	项目内容
	评分细则
	分值

	1
	拟供设备业绩

	2022年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），拟供设备旅客行李处理系统（同型号）每具有一项合同金额不低于500万元的国内销售业绩，得1分，最高得5分。
备注:投标文件须附业绩合同复印件（业绩合同须为最终用户签署）并加盖公章，合同中未能体现合同签订时间、拟供设备的品牌、型号及金额的，不得分。
	0-5



（二）技术及服务评价（45.0分）：
	序号
	项目内容
	分值
	评分标准

	1
	行李分拣系统要求
	0-6
	根据投标人提供的DCV分拣系统方案，评标委员会横向比较各投标人投标文件综合打分，满足招标文件要求的得3.0分，优于的在3.1分-6.0分之间打分。不满足不得分。

	2
	机械部分参数要求
	0-6
	评委根据招标文件要求对投标人的输送机、水平分流器、转盘、输送带、滚筒、轴承、驱动装置（电机）、变频器、读码设备参数响应进行综合横向比较，满足招标文件要求的得3分，优于招标文件要求的得3.1-6.0分。不满足不得分。

	3
	电气及控制系统要求
	0-6
	评标委员会横向比较各投标人的电气及控制系统响应进行综合横向比较，满足招标文件要求的得3分，优于招标文件要求的得3.1-6.0分。不满足不得分。

	4
	监控系统要求
	0-6
	评委根据招标文件要求对各投标人的监控系统（包含组态监控和视频监控）响应进行综合横向比较，满足招标文件要求的得3.0分，优于招标文件要求的在3.1-6分之间打分,不满足不得分。

	5
	总体安装方案要求
	0-8
	1. 设备进场、安装计划方案及人员机械配备计划内容合理详实，有完善合理的不影响航班正常运行的措施。对投标文件进行横向对比，良好得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供不得分。
2.系统安装、调试及验收内容完备，工期保证体系及措施有效合理。对投标文件进行横向对比，良好得2.1-3.0分，一般得1.0-2.0分，未提供不得分。
3.设施设备质量保障措施有效合理，对投标文件进行横向对比，良好得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供不得分。

	6
	售后服务、培训、增值服务及备品备件
	0-6
	评委根据招标文件要求对各投标人的售后服务机构设置、售后响应时间、售后服务承诺、质保期驻场服务、质保期维修优惠、培训方案等进行横向比较：满足招标文件要求的得3分，优于招标文件要求的得3.1-6.0分,不满足不得分。

	7
	现场服务团队
	0-5
	评标委员会横向比较各投标人投标文件中服务团队人员配备、负责人及技术负责人等项目主要管理人员的资历，良好的得3.1-5.0分，一般的得1.0-3分；未提供不得分。

	8
	[bookmark: _Toc73723560][bookmark: _Toc73723706]新技术应用
	0-2
	评标委员会横向比较各投标人投标文件在系统控制监控、自动分拣、运维管理方面的新技术应用，良好得1.1-2.0分，一般得0-1.0分，未提供不得分。

	备注：1、投标人应在投标文件中提供技术支持资料作为评分依据。技术支持资料应当以检测机构出具的检测报告、投标人或生产厂商公开发布的印刷资料或招标文件中允许的其他形式为准。投标人不得复制招标文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，也不得仅为响应招标文件要求。凡不符合上述要求的，应当视为无效技术支持资料，按否决投标处理。
2、技术部分将所有评委评分的算术平均值作为评委算术平均分（按四舍五入保留小数点后两位），得出各投标人技术标得分。


（三）、价格评价（50.0分）：
[bookmark: OLE_LINK2]商务报价评分应在投标报价统一成满足招标文件规定的供货范围的评标价基础上进行。投标报价不允许缺漏项，否则其投标将被否决。
以全部有效投标人的最低评标价为基准价。基准价为满分。其他投标人的价格分统一按照下列方式计算：
按插入法计算得分。
偏差率=100%×（投标人报价总价－评标基准价）/评标基准价（计算结果保留小数点后两位）
投标人投标报价每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，扣完为止，得分四舍五入保留小数点后两位。 
价格评价得分=50-偏差率×100×0.2

	备注：1.投标人以其他方式弄虚作假，骗取中标的，则投标文件无效，评标委员会有权否决其投标；已经签订合同的，招标人有权解除合同并将上报监管机构。由此造成的所有损失，全部由投标人承担。
2.客观分各评委打分应当一致。
3.主观分由评委横向比较打分，所有评委评分的算术平均值（按四舍五入保留小数点后两位）作为该项得分。
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